------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [8/100]                                                                             (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 에틸알콜 ( ETHYL ALCOHOL )

o CAS번호 :64-17-5

o RTECS 번호 : KQ6300000                           o UN 번호 : 1170

o 관용명/상품명 : 에탄올(ETHANOL), 에틸알콜(ETHYL ALCOHOL), 100%,  알콜 (ALCOHOL), 무수 알콜

(ALCOHOL ANHYDROUS), 알그레인(ALGRAIN),안히드롤(ANHYDROL), 수화에틸(ETHYL HYDRORATE),

에틸수산화물(ETHYL HYDROXIDE), 제이 솔(JAYSOL), 텍솔(TECSOL),PL-1075 린스(PL-1075 RINSE),

에틸알콜 USP200 (ETHYL ALCOHOL USP200 PROOF),메틸카르비놀(METHYL CARBINOL),그레인 알콜

(GRAIN ALCOHOL), 에틸릭 알콜 (ETHYLIC ALCOHOL)

o 분자식 : C2H60

o 화학물질군 : 지방족 알콜

2. 성분, 함유량 및 관련정보

□ 성분 : 에틸알콜 (ETHYL ALCOHOL)

o CAS 번호 :64-17-5

o 퍼센트(%) : 90.00 - 100.00

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해   위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=3,  반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=0, 화재=3, 반응성=0

□ 응급 상황을 위한 개요 ; 기분좋은 냄새와 타는 맛을 가진 무색 투명한 휘발성 액체.

호흡기계, 피부, 눈 자극을 야기함. 간 손상이 일어날 수 있음. 중추신경계에 영향을 미칠수 있음. 가연성의 액체 및

증기. 순간 발화가 야기될 수 있음. 모든 발화원으로부터 격리시킬 것. 증기나 미스트를 흡입하지 말 것.

눈, 피부 또는 의복에 접촉시키지 말 것. 용기는 완전히 밀폐시켜 둘 것. 취급 후 철저하게 씻을 것.

적절한 환기하에서 사용할 것.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입  - 단기노출 : 자극을 야기할 수 있음. 추가적 영향은 호흡곤란, 두통, 졸음, 술취한감, 연축을 포함함.

- 장기적 영향 : 단기 노출에 의한 영향에 더하여 메스꺼움을 야기할 수 있음.

o 피부접촉 - 단기노출 :  자극을 야기할 수 있음. 추가적 영향은 발진을 포함함.

- 장기적 영향 : 단기노출과 같은 영향.

o 눈 접촉  - 단기노출 : 자극을 야기할 수 있음. 추가적 영향은 눈물을 포함함.

- 장기적 영향 :  부작용에 대한 정보없음.

o 섭취     - 단기노출 :  피부의 발적및 종창, 입의 발적및 종창, 발진, 저체온, 구토, 소화장애, 불수의적 배변 및

배뇨, 저혈압, 불규칙적 심박동, 두통, 졸음, 술취한감, 방향감각상실, 동공 확장, 폐울혈, 간손상, 경련,

쇼크 및  혼수를 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 : 단기 노출에 의한 영향과 설사, 연축, 기억상실을 야기할 수 있음.

□ 발암성    o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입      o 응급처치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요하다면 인공호흡을 실시할 것. 환자를 따뜻하고

편안하게 할 것. 증상에 따라 부양적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 피부접촉     o 응급처치

오염된 의복과 신발을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 비누 또는 순한세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않을

때까지 씻어낼 것 (약 15~20분). 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈접촉       o 응급처치

즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 가끔씩 아래위 눈거풀을 치켜들면서 화학물질이 남지 않을 때

까지 눈을 씻어낼 것.(약  15~20분). 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취         o 응급처치

사람이 의식이 있고, 경련이 없다면 철저한 위세척으로 제거할 것. 즉시 위세척이 실시될 수 없다면 토근으로

구토를 유도할 것. 증상에 따라 부양적으로 치료할 것. 위 세척은 유자격 의료인에 의해 실행할 것.

즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음. 증상에 따라 부양적으로 치료할 것

5.  폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되었을 때 위태로운 화재 위험이 있음. 증기는 공기보다 무거우며 많은

거리를 이동하여 점화원에까지 이른 후 역화될 수 있음. 증기와 공기의 혼합물은 폭발성이 있음.

□ 소화제 ;  분말 소화제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 비알콜성 포말.

큰 화재시는 물뿌림, 안개 또는 비알콜성 포말.

알콜 거품.

□ 진화 ; 위험하지 않을 경우 용기를 화재지역으로 부터 제거할 것. 화재가 완전히 진압될 때까지 불꽃에 노출된

용기 측면에 냉각수를 뿌릴 것. 탱크의 끝에서 벗어날 것. 저장지역에서 대형화재가 발생한 경우에는 무인호스

지지대나 감시노즐을 사용하고, 이것이 불가능한 경우 화재지역으로부터 철수하여 타도록 내버려 둘 것.

화재에 의하여 안전 배기장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된 경우에는 즉시 철수할 것. 탱크, 화차, 탱크

트럭이 화재에 휩싸인 경우 모든 방향에서 반마일 (약800m)이상 격리할 것. 흐름을 멈출 수 있는 경우에만 진화를

실시할 것. 다량의 물을 안개형태로 사용하고 가능한한 멀리 떨어져서 뿌릴 것. 물을 한줄기로 뿌리며는

비효과적일 수 있음. 증기흡입을 피하고 바람을 등지고 설 것. 물은 비효과적일 수 있음.

o 인화점 : 55F(13C)(TCC)

o 발화 한계 하한치 :3.3%

o 발화 한계 상한치 :19%

o 자연 발화점 : 685F(363C)

o 화재 등급 (OSHA) : IB

□ 위험한 생성물 ; 열분해 생성물 독성의 탄소의 산화물을 포함할 수 있음.

6.  누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 발화원을 차단할 것. 위험지역에서는 불, 흡연, 불꽃을 금지시킬 것. 위험하지 않게 누출을 중지시킬

수 있는 경우는 누출을 중지 시킬 것. 물을 뿌려 증기를 저하시킬 것. 밀폐된 장소에서는 발화를 막지 말 것.

유출이 적은 경우에는 모래나 기타  불연성의 흡수제로 물질을 흡수시킨후 추후의 폐기를 위해 용기에 보관할 것.

유출이 큰 경우에는 추후의 폐기를 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것. 불필요한 사람은 접근을 금지시킬 것.

위험지역과 제한지역을 격리시킬 것. 바람을 등지고 설 것. 낮은 지역에서 벗어날 것.

7. 취급 및 저장방법

물질을 저장시는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것

29CFR 1910.106.에 따라 저장할 것.

o 접지 ; 정전기에 의해 인화될 수 있는 낮은 전기전도성을 가진 물질은 정전기에 대한 권고안인

NFPA 77-1983에서 규정한 접지기준에 맞는 용기에  보관하여야 함. 비호완성 물질과는 격리시켜 둘것.

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

□ 노출기준    o 산업안전보건법        - TWA : 1000ppm(1880mg/m3)

o OSHA PEL           - TWA : 1000 ppm(1880mg/m3)

o ACGIH TLV          - TWA : 1000 ppm(1880mg/m3)

o NIOSH REL          - TWA : 1000 ppm(1880mg/m3)

o DFR MAK           - TWA : 1000 ppm(1880mg/m3)

o DFR MAK           - 60분 최고치, 순간농도, 3회/작업주기당 : 2000 ppm (3760 mg/m3)

□ 측정 방법 ; 활성탄관,2-부탄올/이황화탄소, FID를 장확한 가스크로마토그래프 분석.

□ 환기 ; 허용기준을 준수하기 위하여 일반환기시설을 설치할 것. 환기설비는 방폭구조이어야 함.

□ 눈 보호 ; 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을

착용하여야 함

o 긴급 눈 세척 ; 이 물질이 근로자의 눈에 들어갈 가능성이 있는 장소에 사업는 비상시를 위하여 작업장 가까운

곳에 분수식 세안설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성)보호의와 장비를

착용하여야 함.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함

□ 호흡기 보호구 ; 다음의 호흡기 보호구는 물리적(physical)자료,독성,건강영향 부분 등에 제시된 정보에 근거해서

권고된 것임. 호흡기 보호순위가 낮은 것에서 높은 순으로 나열된 것임. 선정된 해당 호흡기 보호구는  반드시

작업장의 오염농도와 작업공정에 근거하여야 하며, 해당 호흡기 보호구의 기능한계를 초과해서는 안되며 NIOSH와

광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함.

o 유기제용 정화통을 장착한 전멸형 화학 정화용 호흡기 보호구

o 아래턱,복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통 및 전면에 장착한 가스 마스크

o 흡배기저항이나 기타양압으로 작동되는 모든 C형의전면형 공기공급식 호흡기보호구나 자급식두건이나 전면형헬멧.

o 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 전면형 호흡기 보호구.

□ 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

o 모든 전면형 호흡기 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

o 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡기 보호구를 보조적으로 겸비한 흡배기

저항이나 기타 양압으로 작동되는 모든 전면형 공기공급식 호흡기 보호구

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 기분좋은 냄새와 타는 맛을 가진 무색투명한 휘발성 액체.

o 분자량 : 46.07

o 분자식 : CH3CH2OH

o 끓는점 : 173F(78C)

o 녹는점 : -179F(-117C)

o 증기압 : 40mmHg, 19C에서

o 증기밀도 : 1.59

o 비중 : 0.7893

o 용해도(물) : 완전 용해

o 휘발성 : 100%

o pH : 자료없음

o 취기한계 : 5-10 ppm

o 증발율 : 1.4 (사염화 탄소 =1)

o 점도 : 0.0141 P, 20C에서

o 용해성(용제) : 벤젠, 에테르, 클로로포름, 메탄올, 많은 유기성액체에 용해됨

o 점도 : 1.22cP @ 20C

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 및 상압에서 안정함.

□ 피해야 할 조건 ; 열, 스파크, 불꽃 또는 기타 발화원과의 접촉을 피할 것. 증기는 폭발성 및 독성이 있을 수 있음.

이 지역에 불필요한 사람의 출입을 막을 것. 용기를 지나치게 가열하지 말 것.

용기는 급속히 파열될 수 있으며 화재의 열에서 상당한 거리를 두어야  함.

□ 피해야 할 물질

에틸알콜(ETHYL ALCOHOL)

o 무수초산, 황산수소나트륨 : 폭발할수 있음.

o 초산 염소 : 격렬한 반응

o 초산 브롬 :  격렬한 반응

o 알칼리 금속 : 가연성의 수소가스 방출.

o 알루미늄 세스퀴브로마이드 에틸레이트: 폭발

o 수산화 암모늄, 은(I)산화물 : 폭발성의 질산은 형성

o 과염소산나트륨 : 폭발성의 화합물 형성.

o 오불화 브롬 : 발화 및 점화 가능.

o 아염소산 칼슘 : 폭발할수 있음.

o 삼산화염소 : 급격한 반응.

o 클로릴 과염소산염 : 점화할 수 있음.

o 무수 크롬산 : 점화

o 삼산화크롬 :  점화할 수 있음.

o 크로밀 염소 :   점화할 수 있음.

o 이불화이산소 : 폭발할수 있음.

o 이황산 + 질산 :  점화할 수 있음.

o 이황화이불소 : 격렬한 반응

o 질산불소 : 폭발

o 과산화수소 : 폭발성이 높은 충격에 민감한 혼합물을 형성함.

o 과산화수소-메틸알콜 혼합물 :폭발할수 있음.

o 칠불화요오드 : 점화

o 요오드-산화제이수은-메틸알콜  혼합물:폭발가능

o 요오드 + 인  : 폭발성의  요오드화 에탄올을 형성

o 과염소산망간 및 2,2-디메톡시 프로판:폭발가능

o 질산제이수은 : 폭발성의 화합물 형성.

o 질산 : 격렬한 반응

o 니트로실과염소산 : 폭발할수 있음.

o 산화제 (강) : 화재 및 폭발위험

o 과염소산염 : 혼합되면 폭발성의 화합물을 형성할 수 있음.

o 과염소산 : 폭발

o 과망간산 : 점화 또는 폭발

o 과망간산염 + 황산 : 폭발

o 과산화황산 : 폭발할수 있음.

o 인(III)산화물 : 점화

o 백금 : 점화

o 칼륨 : 격렬한 반응

o 이산화칼륨 : 격렬한 반응,폭발할수 있음.

o 과염소산칼륨 : 폭발할수 있음.

o 과망간칼륨 : 폭발할수 있음.

o 3차 부톡시드(TERT-BUTOXIDE) 칼륨 : 점화

o 산화루테늄(VIII) : 폭발성의 화합물 형성.

o 은 + 질산 : 폭발성의 화합물 형성.

o 질산은 : 폭발성의 화합물 형성.

o 과염소산은 : 혼합되면 폭발성의 화합물을 형성할 수 있음.

o 나트륨-공기 : 폭발가능

o 나트륨 히드라진 : 접촉으로 급격한 반응 야기될 수 있음.

o 과산화나트륨 : 급격한 반응

o 황산 + 중크롬산 나트륨 : 폭발할수 있음.

o 사염화규소 : 격렬한 반응

o 육불화우라늄 : 격렬 반응

o 과염소산우라늄 : 혼합되면 폭발성의 화합물을 형성할 수 있음.

알콜 참조. ; 알콜(ALCOHOL)

o 아세트알데히드 : 급격한 응고 반응

o 과염소산 바륨 : 역류로 폭발성이 높은 과염소산 에스테르를 형성.

o 염소 : 폭발성이 높은 알킬 아염소산염을 형성

o 염화이에틸 알루미늄 : 자연적 점화

o 산화에틸렌 : 폭발할수 있음.

o 헥사메틸렌 디이소시아네이트 : 용제의 결여로 폭발할 수 있음.

o 과산화수소+황산 : 폭발할수 있음.

o 차아염소산 :폭발성이 높은 알킬 차아염소산염을 형성

o 이소시아네이트 : 용제의 결여로 폭발할 수 있음.

o 리튬 알루미늄 수소 : 강력한 반응.

o 사산화질소 : 폭발할수 있음.

o 과염소산(hot) : 위험한 상호작용.

o 일 과황산(PERMONOSULFULIC  ACID):1차 또는 2차적 알콜과의 접촉으로 폭발할 수 있음.

o 트리-이소-부틸 알루미늄 : 격렬한 반응

□ 유해한 분해산물 ; 열분해 산물은 독성의 탄소 산화물을 포함할 수 있음.

□ 중합반응 ; 상온이나 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료     - 400 mg 개방 피부- 토끼 : 약함

- 20 mg/24시간 피부-토끼 : 중등도

- 500 mg/24시간 눈- 토끼 : 약함

- 500 mg  눈 - 토끼 : 심함

- 100 mg/4초 씻어낸 눈- 토끼 : 중등도

□ 독성 자료

- LC50 : 20000 ppm/10시간 흡입-라트

- LC50 : 39 mg/m3/4시간 흡입-마우스

- LCLo : 21900 ppm 흡입-기니아 피그

- LDLo : 20 mg/kg 피부- 토끼

- TDLo : 700 mg/kg 구강-남자

- LDLo : 2 mg/kg 구강-어린이

- TDLo : 14400 mg/kg/30분 간헐적 구강-어린이

- TDLo : 50 mg/kg 구강-남자

- TDLo : 1430 ug/kg 구강-남자

- TDLo : 256 mg/kg/12주 구강-여자

- LDLo : 1400 mg/kg 구강-인간

- LD50 : 7060 mg/kg  구강-라트

- LD50 : 3450 mg/kg  구강-마우스

- LDLo : 6 mg/kg 구강-고양이

- LDLo : 5500 mg/kg 구강-개

- LD50 : 6300 mg/kg  구강-토끼

- LD50 : 5560 mg/kg  구강-기니아 피그

- TDLo : 19 mg/kg/21일 연속, 구강-라트

- LDLo : 19440 mg/kg 피하내-영아

- LD50 : 8285 mg/kg  피하내-마우스

- LDLo : 6 mg/kg 피하내-개

- LDLo : 20 mg/kg 피하내-토끼

- LD50 : 2374 mg/kg  정맥내-토끼

- LDLo : 1600 mg/kg 정맥내-개

- LD50 : 1440 mg/kg  정맥내-라트

- LDLo : 3945 mg/kg 정맥내-고양이

- LD50 : 1973 mg/kg  정맥내-마우스

- LD50 : 4300 mg/kg  복막내-포유류

- LDLo : 3 mg/kg 복막내-개

- LD50 : 3600 ug/kg  복막내-라트

- LD50 : 933 mg/kg  복막내-마우스

- LD50 : 963 mg/kg  복막내-토끼

- LD50 : 5068 mg/kg  복막내-햄스터

- LD50 : 3414 mg/kg  복막내-기니아 피그

- LD50 : 11 mg/kg  동맥내-라트

- LDLo : 36 mg/kg 비경구적-개구리

- 돌연변이성 자료 : RTECS

- 차세대영향 자료 : RTECS

- 종양자료 : RTECS

□ 발암성 : 없음    - IARC(Group I) : 인간발암성은 인정

- 동물실험에서 에탄올과 알콜성 음료의 발암성은 부적합함.

□ 국소 영향 ; 자극 - 흡입, 피부, 눈

□ 급성 독성 수준 ; 흡입과 섭취에 의한 약한 독성.

□ 표적기관 영향 ; 중추신경계 억제제- 간성독소

□ 노출에의해 위험이 증가될 수 있는 경우 ; 간 지환, 간질, 또는 신부전이 있는 사람.

□ 추가 자료 ; 알콜에 대한 알러지 반응은 보고된 바 있음. 태반을 통과할 수 있고 모유에서 배출될 수 있음.

□ 건강 영향

o 흡수 : 자극제/마취제

- 급성노출 ; 1000~10,000ppm에 노출된 인간은 일시적인 상기도 자극 및 기침이 야기될 수 있음. 지속적으로 노출된

다면 두통, 혼미, 피로, 어지러움, 졸음, 둔마, 권태, 식욕감퇴를 동반한 중 추신경계 기능저하를 일으킬 수 있음.

20,000ppm수준의 농도에서는 견딜만하지만 그 이상의 농도의 대기에서는 단시간의 노출에서도 견디기 힘들고

호흡이 곤란함. 추가적으로 동물을 다양한 농도에 노출시키면 보행실조, 운동실조, 허탈, 연축, 전신마비, 호흡

곤란에 따른 흥분과 가끔은 호흡기 부전으로 인한 사망이 초래된다.

- 만성 노출 ; 증기의 반복적 또는 장기적 흡입은 점막의 자극, 두통, 어지러움, 신경과민, 진전, 피로, 메스꺼움,

마취, 집중의 부족, 및 혼몽을 일으킴. 내성은 주어진 공기농도에 대한 개개인의 반응요인일 수 있음. 차세대

영향은 동물에서 보고된 바 있음.

o 피부접촉 : 자극제

- 급성노출 ; 직접적인 접촉은 경미한 발적및 회상을 일으킬 수 있음. 감작은 일부의 개인에게 노출된부위에 습진성

발진의 형태 또는 드물게는 습진성 발염이나 접촉성 두드러기를 형성하는 알러지성 접촉성 피부염이 초래된다고

가끔 보고됨. 경미한 것부터 심한 것까지 야기하는 자극의 정도는 노출의 농도 및 기간과 관계함은 동물연구에

나타남. 피부흡수 또한 발생될 수 있음.

- 만성노출 ; 액체의 반복적 또는 지속적 노출은 피부의 탈지, 건조하고 갈라진 피부염, 또는 급성노출과 같은 기타

증상을 일으킬 수 있음. 21일동안 변형된 드레이즈 오픈(Draize open) 테스트 연구에서는 인간에게 자극이 없는

반면, 부식성 테스트는 폭로 기간의 끝에 홍반 및 경화를 초래했음.

o 눈 접촉 : 부식제

- 급성노출 ; 1000~10,000ppm농도의 증기는 일시적인 눈 자극을 일으킬 수 있음. 15,000ppm농도에서는 계속적인

눈물을 야기함. 액체의 직접적인 접촉은 직접적인 화상 및 자통,안검의 닫힘 반사를 동반하고, 눈물, 일시적인

각막 상피의 손상, 결막충혈을 일으킬 수 있음. 보통 자연적이고 완전하게 치유됨. 농도와 관련한 토끼의 눈접촉은

경미한 자극에서부터 심한 손상까지의  반응을 야기함. 몇십분동안 10%의 용액으로 토끼의 눈을 세척하면 심각한

장애는 야기되지 않음.

- 만성노출 ; 40~80%의 용액을 토끼의 눈에 반복적으로 도포하면 결막의 출혈 및 부종, 각막간질의 침윤 및 혈관

생성에 따른 각막혼탁, 결막 괴사, 각막 상피 및 내피의 손실이 야기될 수 있음.

o 섭취

- 급성노출 ; 섭취는 정서적 불안 및 활기를 띄고, 자랑하기 좋아하며, 수다스럽고, 자책, 호전성을 지닌 제지력의

감소를 야기함. 뒤이어 점진적인 시력 감퇴, 근육실조, 실족, 느린 반응시간, 감각장애 및 언어차질을 일으킴

다른 증상은 안면의 발현, 동공확장, 빠른 맥박, 메스꺼움, 구토, 발한 및 이뇨를 포함함. 다량의 섭취는 착란, 방향

감각상실, 운동신경통계의 손실, 얕은 호흡, 불수의적 배변과 배뇨, 졸음, 혼미, 혼수를 포함함. 저혈당증으로 인한

경련과 고혈압을 동반한 쇼크, 빈맥, 차고 창백한 피부, 저온증, 호흡억압, 반사 감소를 일으킴. 호흡기나 순환부전

또는 추후의 흡인폐렴이나 폐부종으로부터 사망이 야기될 수 있음. 회복은 두통,불면증, 위염, 감염, 불안, 감당

하기 힘든 공포를 동반한 정신병과 시각, 청각 또는 미각의  환각, 과장된 반응, 빈맥, 경련이 수반될 수 있음.

외부 접촉에 의해 감작된 일부 개개인은 이전에 외부 접촉에 의해 영향을 받은 부위에 전신성 홍반, 위염,

두드러기, 혈관부종, 마진상 발진,또는 습진성 피부염을 앓을 수 있음. 동물에서 차세대 영향은 보고된 바 있음.

- 만성노출 ; 만성 노출은 체중 손실, 간, 신장 및 뇌의 변성 변화, 식욕결핍과 설사를 동반한 위장염, 간경변을 초래

할 수 있음. 동통을 동반한 다발성 신경염,사지의 운동 및 감각 손실, 시각의 위축이 야기될 수 있음. 건망증,

진전, 착란, 판단력 약화 및 정신력의 약화 또는 손실도 초래 될 수 있음. 수년동안의 만성섭취는 압통을 동반한

근병, 가려움, 부종, 근육변성이 야기됨. 영향을 받은 심장은 심계항진, 기외수축, 빈맥 또는 다른 부정맥이 야기

되며, 비가역성의 심근섬유증 및 순환 부전으로 진전될 수 있음. 에틸알콜은 차세대 영향을 야기함이 명백하게

증명되었음. 알콜 중독 어머니의 신생아는 저체중 출생, 전두와 하악의 돌출, 구개열, 상악 형성 부전, 짧은안검열,

소안구증, 안내각췌피, 심한 성장 지연, 지둔, 소두증, 심장기형, 뇌의 방향감각이상을 동반한 태아성 알콜 증후군이

나타날 수 있음. 1일 2온스 이상의 술을 마시는 여성이 있는 고위험 집단에서 9명의 신생아는 진전 및 지각없이

깨어있는 상태의 증가,활기에 찬 행동의 감소를 보였음. 동물에서 차세대 영향 또한 보고된 바 있음.

인간의 알콜성 음료의 소비는 구강, 인두, 후두, 식도 및 간의 악성 종양 발생과 인과관계 있음.

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0-4) : 자료 없음

o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분해성 : 자료 없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것 처리는 40 CFR 262 유해 폐기물 발생자에

적용될 수 있는 기준에 따라 실시되어야 함  EPA 유해 폐기물 번호 D001 CERCLE 제103조

보고기준량(RQ):100 파운드 (약45kg)

14. 운송에 필요한 정보

o UN 포장군  : II

o 미국 교통부 선적 명칭 및 ID번호(49CFR 172.101) : 에탄올, UN1170

o 미국 교통부 유해 등급분류 (49CFR 172.101) : 3-가연성 액체

o 미국 교통부 표시기준(49CFR 172.101& Subpart) : 가연성 액체

o 미국  교통부 포장기준 (49CFR  172.101)

o 미국 교통부 제한량  (49CFR 172.101)  :  승객 항공기 또는 열차 :5□

화물 전용 항공기 :60□

15. 법규에 관한 사항

□ 한국

o 산업안전보건법 : 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 4종, 알콜류

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40  CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 있음

- 화재유해성 : 있음

- 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료

이므로 한국산업안전공단은 이로 인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSD를 한국산업안전공단이 한글로

번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용

할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제3국어로 번역하여

판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로

번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수

있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 동아대학교 산업의학연구소 교수 김정만

□ 검토기관 : 가톨릭대학교 의과대학 교수 김현만