------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [100/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 탄산 나트륨 ( SODIUM CARBONATE )

o CAS 번호 : 497-19-8                       o RTECS 번호 : VZ4050000

o 관용명/상품명 : 탄산, 디소디움 염(CARBONIC ACID, DISODIUM SALT); 비소디움 카르보네이트(BISODIUM

CARBONATE); 석회 소다(CALCINED SODA); 탄산 나트륨 염(CARBONIC ACID SODIUM SALT); 탄산 나트륨

염 (2:1)(CARBONIC ACID SODIUM SALT (1:2)); 디소디움 카르보네이트(DISODIUM CARBONATE);

NA-X; 소다(SODA); 소다회(SODA ASH); POS 칼라 블레치 뉴트럴라이저 파우더(VISUAL GRAPHICS CORP)

(POS COLOR BLEACH NEUTRALIZER POWDER (VISUAL GRAPHICS CORP));

o 화학물질군 : 무기염

2. 성분, 함유량 및 관련정보

□ 성분 : 탄산 나트륨 ( SODIUM CARBONATE )            o CAS 번호 : 497-19-8

o 퍼센트 : 95 % 이상                                       o 기타불순물 : 없음

3. 유해, 위험성

o NFPA지수(0~4) : 보건=2, 화재=0, 반응성=1

□ 응급 상황을 위한 개요 ; 무취, 무색 내지는 백색,흡습성의 결정형분말,작은결정체,또는 알칼리맛이 나는 작은알갱이

흡입시 유해함. 점막에 심각한 화상을 일으킴. 호흡기, 피부, 눈에 자극을 일으킴. 물과 반응할 수 있음

용기에 물이 스며들지 않도록 할 것. 먼지가루의 흡입을 피할 것. 눈, 피부, 의복의 접촉을 피할 것

저장용기를 단단히 밀봉할 것. 취급후 철저히 씻을 것. 적절한 환기하에서만 사용할 것

□ 잠재적 건강영향

o 흡입 - 단기 노출 ; 흡입시 유해할 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음. 부가적인 영향으로 숨 가쁨을 일으킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 비천공을 일으킬 수 있음

o 피부접촉  - 단기 노출 ; 자극을 일으킬 수 있음. 부가적인 영향으로 수포를 일으킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출시와 같은 영향을 일으킴

o 눈 접촉   - 단기노출 ; 자극을 일으킬 수 있음. 부가적인 영향으로 시야 몽롱을 일으킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출시와 같은 영향을 일으킴

o 섭취      - 단기노출 ; 화상을 일으킬수 있음. 부가적인 영향으로 인두염, 구토, 소화계질환, 쇼크를 일으킬수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출시와 같은 영향을 일으킴

□ 발암성    o OSHA : 없음                   o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입     o 응급조치

노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 지역으로 옮길 것. 필요한 경우 인공호흡을 실시할 것. 환자를 따뜻

하게 하고 안정시킬 것. 증상에 따라서 적절히 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부접촉    o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 접촉부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않았다고

판단될 때까지 씻어낼 것 (적어도 15~20분 동안). 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈접촉      o 응급조치

즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어낼 것. 때때로 아래위 눈꺼풀을 들어올리면서 화학물질이 남지

않았다고 판단될 때까지 계속 눈을 씻을 것 (적어도 15~20분 동안). 수소이온농도(pH)가 정상으로 될 때까지

생리식염수로 씻어낼 것(30~60분). 멸균 붕대로 눈주위를 덮을 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취        o 응급조치

즉시 다량의 우유나 물을 먹일 것. 구토를 하게 함. 위세척을 하거나 구토를 유발하지 말 것. 식도경이 상부위장

관의 부식의 가능성을 가늠하는 유일한 방법임. 부식이 의심되면 식도경은 24시간내에 시행함. 환자가 의식이

없거나 삼킬 수 없다면 어떤 것도 먹이지 말 것. 구토가 일어나면 머리를 몸체보다 낮게 뉘여서 기도질식이 되지

않도록 함. 호흡과 기도를 유지 할 것. 증상에 따라서 적절히 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 의사를 위한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음. 증상에 따라서 적절히 치료할 것

5. 폭발 화재시 대처방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출시 화재 위험은 거의 없음

□ 소화제 ; ·분말소화제, 이산화탄소, 물분무, 규정포말          ·대형화재시 물분무, 규정포말

□ 진화 ; 급성위험은 없음. 위험하지 않은 경우 용기를 화재지역으로부터 제거할 것. 증기 및 분진의 흡입을 피하고

바람을 등지고 설 것

o 인화점 : 자료없음                      o 폭발하한치 : 자료없음

o 폭발상한치 : 자료없음                  o 자연발화점 : 자료없음

□ 유해한 연소 생성물 ; 열분해 생성물은 유독성 산화나트륨과 유독한 탄소산화물이 포함될 수 있음

6. 누출사고시 대처 방법

□ 직업적 유출 ; 깨끗이 청소하고 추후의 처분 또는 재생을 위하여 적당한(섬유판)용기에 담을 것

7. 취급 및 저장방법

o 이 물질을 저장 또는 폐기시는 환경관계법령의 규정을 준수할 것

o 혼합 위험성 물질로부터 격리시켜 저장할 것

8. 폭로방지 및 보호구 관련 정보

□ 폭로한계 : 산업안전보건법, OSHA, ACGIH 또는 NIOSH에 의해 설정된 직업적 폭로한계나 권고기준은 없음

□ 환기 : 국소배기나 공정밀폐 환기시설을 설치할 것

□ 눈보호 : 작업자는 이 물질에 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진방지용 고글형 보안경을 반드시

착용할 것

o 긴급 세척시설 : 이 물질에 작업자의 눈이나 피부가 폭로될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장

가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함. 한국 산업안전공단의 검정을 필( 안 자 마크)한 제품을 사용할 것

□ 보호의 : 작업자는 이 물질에 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를

착용하여야 함.  한국 산업안전공단의 검정을 필( 안 자마크)한 제품을 사용할 것. (방열복에 한함)

□ 보호장갑 : 작업자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함

o 한국 산업안전공단의 검정을 필( 안 자마크)한 제품을 사용할 것

□ 호흡용 보호구: 다음의 호흡기보호구는 신체적자료,독성과 건강영향부분 등에 제시된 정보에 근거해서 권고된 것임

호흡기 보호를 위한 최소의 조치부터 최대의 조치방법을 순서대로 나열한 것임. 선정된 해당 호흡용 보호구는

반드시 작업장 내 오염농도와 작업공정에 근거하여야 하며 선정된 해당 호흡용 보호구는 반드시 보호구의 기능

(작동) 한계를 초과해서는 안됨. 한국 산업안전공단의 검정을 필( 안 자 마크)한 제품을 사용할 것.

미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해서 동시에 승인된 것이어야 함

o 흡배기 저항이나 기타 양압 또는 연속유입식으로 작동되는 전면형 두건이나 헬멧을 갖춘 C형 공기 공급식

(송기식) 호흡용 보호구

o 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 전면형 자급식 호흡장치

□ 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

o 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 전면형 자급식 호흡장치

o 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡장치를 보조적으로 장착한 흡배기 저항이나 기타 양압으로

작동되는 전면형 공기 공급식(송기식) 호흡용 보호구

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 알카린 맛이 나는 무취의 무색 내지 백색의 흡습성 결정 분말, 작은 결정이나 과립

o 분자량 : 105. 99                           o 분자식 : C-O3.2NA

o 끓는점 : 분해                             o 녹는점 : 1564F(851C)

o 증기압 : 자료없음                         o 증기밀도 : 해당없음

o 비중 : 2.536                               o 용해도(물) : 7.1%(0C)

o PH : 11.5(1%수용액)                       o 취기한계 : 자료없음

o 증발율 : 해당없음                         o 용해성(용제) : 글리세롤에 용해; 알코올, 아세톤에는 불용성

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 열을 방출하며 물과 반응

□ 피해야 할 조건 ; 보고된 것 없음

□ 피해야 할 물질

·산(강) : 격렬한 반응                               ·알루미늄(고온) : 폭발 반응

·암모니아 + 질산은 : 가열시 폭발 반응               ·방향족아민 + 클로로니트로화합물 : 발열 반응

·2,4-디니트로톨루엔 : 폭발성 증가                   ·불소 : 격렬히 점화

·리튬(연소) : 반응성 나트륨 방출                    ·오산화인 : 고발열 반응

·황화나트륨(고온) : 물과 접촉시 폭발 반응           ·황산 : 격렬한 파열

·2,4,6-트리니트로톨루엔 : 폭발온도 저하              ·아연 : 부식

□ 유해한 분해산물 ; 열분해 산물은 유독한 산화나트륨과 유독한 탄소산화물이 포함될수 있음

□ 중합반응 ; 상온·상압에서 유해한 중합반응은 보고된 바 없음

11. 독성학적 정보

□ 자극성 자료    무수화성

. 500mg/24시간, 피부-토끼 : 약함

. 100mg/24시간, 눈-토끼 : 보통

. 100mg/30초, 세척한 눈-토끼 : 약함

. 50mg. 눈-토끼 : 심함

□ 독성 자료     무수화성

. 2300mg/□/2시간, 흡입-라트, LC50

. 1200mg/□/2시간, 흡입-마우스 LC50

. 800mg/□/2시간, 흡입-기니아 돼지 LC50

. 4090mg/kg, 경구-라트 LD50

. 660mg/kg, 경구-마우스 LD50

. 2210mg/kg, 피하-마우스 LD50

. 117mg/kg, 복막내-마우스 LD50

. 생식기 영향 자료 (RTECS)

단수화물 ; 자료 없음

십수화물 ; 자료 없음

□ 발암성 ; 없음

□ 국소 영향 ; 부식성 - 흡입, 피부, 눈

□ 급성독성 수준 ; 흡입시 독성. 섭취시 보통 정도의 독성

□ 표적기관 영향 ; 자료 없음

□ 건강 영향

o 흡입 : 자극제/독성

- 급성 노출 ; 먼지나 증기로 기침을 동반하는 점막 자극, 호흡이 짧아짐, 위장관계 변화 등을 일으킬 수 있다.

라트에서의 치사량은 2300mg/□ 용량으로 2시간 노출이었다.

- 만성 노출 ; 반복적 혹은 지속적 노출로 비중격에 천공을 일으킬 수 있다.  2% 수용액의 소듐 탄산염 10-20mg

/□ 을 4시간/일, 5일/주씩 석달 반동안 노출시켰을 때 수컷 마우스에서 특이한 증상이 발생되지 않았다.

그러나 고농도에서 체중 증가 정도가 감소되었다. 조직학적 소견으로 폐포내벽이 두꺼워짐, 과울혈, 임파절 침윤,

폐 박탈 등이 나타났다.

o 피부 접촉 : 자극제

- 급성 노출 ; 자극과 발적을 일으킬 수 있다. 농축 용액으로 홍반, 수포, 피부 괴사를 일으킬 수 있다.

500mg을 토끼 피부에 24시간동안 투여했을 때 약한 자극을 일으켰다.

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0-4) : 자료 없음              o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분해성 : 자료 없음

o 로그 생체 지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 옥탄올/물 분배계수 : 자료 없음

13.폐기시 주의사항

o 이 물질을 폐기시는 환경관계법령의 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

·현재 규정된 분류기준 없음

15. 법규에 관한 규정

□ 한국 :

o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미국:

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리 (29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재위험성 : 없음

- 반응위험성 : 있음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 자료는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로 인한

어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 자료는 MDL Information System Inc 사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제3국어로 번역하여 판매할 수 없음

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바랍니다.

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 :

항목 1,2,5,6,9,10,14   서울산업대학교 안전과학기술연구소 교수 이영순

항목 3,4,11          한림대학교     의과학센타         교수 최재욱

항목 7,8,12,13,15     동아대학교     산업의학연구소     교수 김정만

□ 검토기관 :

항목 1,2,5,6,9,10,14   인천대학교     산업안전공학과     교수 우인성

항목 3,4,11          KIST DOPING CONTROL CENTER        박사 류재천

항목 7,8,12,13,15     창원대학교     환경공학과         교수 김태형