------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [105]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 황산암모늄(AMMONIUM SULFATE)

o CAS 번호: 7783-20-2

o RTECS 번호 : BS4500000

o 관용명/상품명 : 디황산암모늄염(Sulfuric Acid Diammonium Salt), 황산암모늄(Ammonium Sulfate,Ammonium

Sulphate), 디황산암모늄(DiammoniumSulphate,Daimmoumulphate), 천연마스카그니트(Natural Mascaginite)

o 분자식 : (NH4)2SO4

o 화학물질군 : 무기염분

o 작성일자 : 96. 3. 4

o 개정일자 : 96. 9. 4

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 황산암모늄

o CAS 번호: 7783-20-2

o 퍼센트(%) : 95 % 이상

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해 위험성

o NFPA 지수(0~4) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

□ 응급상황을 위한 개요

무색 또는 약한 암모니아 냄새를 지닌 무색, 흰색  내지는 갈회색의 마름모꼴 결정 또는 과립

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입      - 단기노출 ; 자극이 발생할 수 있음. 추가적으로 호흡곤란,천식,폐출혈을 일으킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 알려진 자료가 없음

o 피부접촉  - 단기노출 ; 자극이 발생할 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향이 있음

o 눈 접촉   - 단기노출 ; 자극을 발생할 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향이 있음

o 섭취      - 단기노출 ; 인후염,구토,구역질,설사,그리고 위통을 일으킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 알려진 자료가 없음

□ 발암성    o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o TARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입      o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것.

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 대한 지지 요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 피부접촉  o 응급조치

오염된 옷과 신을 즉시 벗길 것. 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않을

때까지 씻어낼것(약15~20분). 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉   o 응급조치

아래 위 눈꺼풀을 치켜뜰며 화학물질이 남지 않을때까지  즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 씻어낼 것(약15-20분)

즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭취      o 응급조치

구토가 발생한다면 흡인을 막기 위해 머리를 엉덩이보다 낮게 둘 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

즉시 의학적인 조치를 취할 것.

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음. 증상에 대한 지지 요법을 실시할 것

5 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출시 화재의 위험은 적음.

□ 소화제 ; 주위의 불의 형태에 따라 적절한 소화약제을 이용하여 소화할 것.

□ 진화 ; 심각한 위험은 없음. 화재지역에서 용기를 옮길 것. 증기나 먼지의 호흡을 피할 것. 긴장을 풀 것.

o 인화점 : 알려진 자료 없음.

o 발화상한계 : 알려진 자료 없음.

o 발화하한계 : 알려진 자료 없음.

o 자연발화점 : 알려진 자료 없음

o 화재등급(OSHA) : 없음

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 산물은 유독하고 부식한 암모니아 독성과 질소와 황산의 유독산화물을 포함할 수있다.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 유출이 큰 경우에는 비난되지 않게 장소를 깨끗이하고, 사후처리와 재활용을 위하여 깨끗하고

건조한 적절한 용기에 보관할 것. 거주지역은 고효율 미립자 진공 여과기를 사용하여 깨끗이 할 것.

7. 취급 및 저장방법

이 물질을 저장시에는 모든 주연방,주 및 지방규정을 준수할 것.

물리적인 충격으로부터 용기를 보호할 것. 염소산염,니트라타제,아질산염 같은 강한 산화물로부터 멀리 격리시킬 것.

차고 건조한 곳에 둘 것. 사용하지 않을시에는 용기를 꼭 닫아둘 것. 같이두어서는 안되는 물질들과는 격리시켜둘 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준       o 산업안전보건법    - TWA : 10mg/m3

- STEL : 20mg/m3

□ 환기 ; 국소배기시설을 설치할 것.

□ 눈 보호 ; 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호용 보안경을 착용하여야 함.

□ 긴급 용기 세척 ; 이물질에 근로자의 노출된 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운 가까운

곳에 분수식 눈세척시설을 설치해야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이물질에 의한 반복  또는 장기적인 피부 접촉을  방지하기 위하여 적절한 (불침투성)보호의와

장비를 착용해야 함.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을 착용 해야 함.

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용 보호구는 물리적인 자료와  독성효과,그리고 건강효과에 근거하여 권장된 것임.

이것들은 최소부터 최대까지 순위가 정해짐. 특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내의 오염물질  농도에 근거

하여야하며 호흡용보호구의 작동한계를초과하지 말아야하며 미국국립산업안전보건연구소(NOISH)와 광산보안청

(MSHA)에 의해 동시에 승인 된 것이어야 함.

- 분진과 미스트를 위한 모든호흡용 보호구

- 고효율미립자 필터를 장치한 모든 공기정화 호흡용 호흡구

- 분진과 미스트 필터를 장치한 모든 강력 공기정화 호흡용 보호구

- 고효율미립자 필터를 장치한 모든 강력 공기 정화 호흡용 보호구

- 흡배기저항이나 다른양압 또는 연속 유입모드로 작동하는 모든 C형 공기주입식 호흡용흡입구 자급식호흡용호흡구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 압역요구나 기타  양압으로 작동되는 것.

- 압역요구나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 압역요구나 기타 양압으로

작동되는  모든 전면 공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 암모니아 냄새를 소량 또는 가지지 않은  백색내지는 갈회색 마름모꼴 결정이나 과립을 가짐

o 분자량 : 132.13

o 분자식 : (NH4)2SO4

o 끓는점 : 알려지지 않음

o 녹는점 : 455F(235C)

o 증기압 : 알려지지 않음

o 증기밀도 : 1

o 비중 : 1.769(50C)

o 용해도 : 71%(0C)

o PH : 0.1 M soln

o 취기 한계 : 알려진 자료 없음

o 용해성(용제) : 알코올,아세톤,액체 암모니아에서는 용해되지 않음

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온과 상압에서 안정함.

□ 피해야 할 조건 ; 쉽게 점화하지는 않으나 화재의 위험이 있음. 강한 산화제,과열,마찰,불꽃과의 접촉을 피할 것.

□ 피해야 할 물질

o 염화암모늄

o 강한산 : 피할 것

o 질산암모늄+포타슘 또는 생화 포타슘 합금 : 폭발성이 있음

o 염기 : 활발한 반응이 알어날수 있음

o 염소산염 : 화재와 폭발의 위험이 있음

o 염소 : 폭발성이 있음

o 콘크리트 : 폭발성이 있음

o 구리와 합금 : 부식할 가능성이 있음

o 질산 : 화재와 폭발의 위험성이 있음

o 산화물 : 화재와 폭발의 위험성이 있음

o 포타슘염소산염 : 백열광에서 분해함

o 포타슘질산 : 화재롸 폭발의 위험성이 있음

o 포타슘아질산염 : 점화하여 격렬한 반응

o 생화염소산염 : 폭발적인 질소3염화물을 형성할수 있음

o 아연 : 부식의 가능성이 있음

o 암모늄염

질산염 : 녹을시 강한 폭발성이 있음

포타슘염소산염 : 격렬한 반응

□ 유해한 분해산물 ; 열분해산물은 유독하고 부식적인 암모니아물질, 질소와 황산의 자극성 있는 산을 포함할수 있음

□ 중합반응 ; 상온과 상압하에 발생할 수 있는 위험한 중합반응은 보고된  것이 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 독성자료     - TDL0 : 1500mg/kg, 경구-인간

- LD50 : 2840mg/kg, 경구-쥐

- LD50 : 640mg/kg, 경구-마우스

- LDL0 : 3500mg/kg, 경구-가축

- LD50 : 610mg/kg, 해부용-마우스

□ 발암성       - 산업안전보건법 : 없음

- NTP : 없음

- IAR : 없음

□ 국소 영향 ; 자극-흡입, 피부, 눈

□ 급성독성수준 ; 섭취에 의해 중등도의 독성

□ 표적기관 영향 ; 알려진 자료 없음

□ 노출에의해 위험이 증가될수 있는 경우 ;눈과 피부장애,알레르기,폐기종과 천식같은 호흡기질환을 가지고 있는 사람

□ 건강 영향

o 흡입 :

- 급성노출 ; 호흡기 자극, 인후통, 기침, 호흡곤란 오래된 폐부증의 증상을 일으킬수 있다. 황산암모늄은 기니피그의

폐내에서 히스타민의 분비를 일으킴. 대기중에서 10ug/m3 수준이상시 황산은 감수성자 환자에 있어서 천식발작의

위험을 초래할 수 있음.

- 만성노출 ; 알려진 자료 없음

o 피부접촉 :

- 급성노출 ; 직접적인 접촉은 반점을 가진 자극을 일으킬수 있음

- 만성노출 ; 반복되거나 지속적인 접촉은 피부염을 일으킬수 있음

o 눈 접촉 :

- 급성노출 ; 직접적인 접촉은 발적과 통증의 자극을 일으킬수 있음

- 만성노출 ; 반복적이거나 지속적인 접촉은 결막염을 일으킬수 있음

o 섭취 :

- 급성노출 ; 섭취는 장의 자극 증상, 인후통, 복부의 통증,구역질, 구토를 일으킬수 있음. 황산이온은 설사를 일으

킬수 있음.

- 만성노출 ; 알려진 자료 없음

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 알려진 자료 없음

o 급성수계독성 : 알려진 자료 없음

o 분해성 : 알려진 자료 없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 알려진 자료 없음

o 로그 물/옥탄올 분배계수 : 알려진 자료 없음

13. 폐기시 주의 사항

이물질을 처리시에는 모든 연방정부, 주 및 지방정부  규정에 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 없음

o UN 포장군 :  없음

o US DOT 선적 및 ID 번호(  ) :  없음

o US DOT 유해분류(  ) :  없음

o US DOT 포장기준(  ) :  없음

o US DOT 유해등급분류(  ) :  없음

o US DOT 제한량

- 승객용 항공기 또는 열차 :  없음

- 화물전용 항공기 :  없음

15. 법규에 관한 사항

□ 한국

o 산업안전기준법 : 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제103조(40CFR302.4) : 미규정

o SARA 제302조(40CFR355.30) : 미규정

SARA 제304조(40CFR355.40) : 미규정

SARA 제313조(40CFR372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(29CFR1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.12)

- 급성유해성 : 규정

- 만성유해성 : 미규정

- 화재유해성 : 미규정

- 반응유해성 : 미규정

- 급격한 분출유해성 : 미규정

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는자 등을 지원하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로 인한

어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL INFORMATION  SYSTEM INC사의 영문  OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터  이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수  있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는  경우 이 MSDS의 영문판을 사용

할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기하여야함

o 이  한글 및 영문  MSDS를 상업적 목적으로  재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이  한글 및 영문 MSDS를  화학제품의 수출시 영문이외의  제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는  저작권에 관련된  국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱        □ 검토기관 : 이화여자대학교 의과대학 교수 하은희