--------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료(MSDS)]    목록 번호 : [123]                                                                 (주) 대 영 화 공-------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공  공업용 화공약품  무기, 유기, 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

---------------------------------------------------------------------------------

물질명 : 나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)  트리포리

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는 Section 16을 참조하시요.

물질명: 나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

동의어/상품명:

트리인산, 펜타나트륨 염(TRIPHOSPHORIC ACID, PENTASODIUM SALT); 펜타나트륨

트리인산염(PENTASODIUM TRIPHOSPHATE); 펜타나트륨 트리폴리인산염(PENTASODIUM

TRIPOLYPHOSPHATE); 나트륨 인산염 (NA5P3O10)(SODIUM PHOSPHATE (NA5P3O10));

나트륨 폴리인산염 (NA5P3O10)(SODIUM POLYPHOSPHATE (NA5P3O10)); 나트륨

트리인산염(SODIUM TRIPHOSPHATE); 나트륨 트리인산염 (NA5P3O10)(SODIUM

TRIPHOSPHATE (NA5P3O10)); 나트륨 폴리인산염(SODIUM POLYPHOSPHATE); 나트륨

트리폴리인산염 (NA5P3O10)(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE (NA5P3O10)); 인산

나트륨(SODIUM PHOSPHATE); STPP; P-250 (ECONOMY SERVICE AND SALES COMPANY);

NA5O10P3; OHS21730; RTECS YK4570000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.11.20

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

CAS 번호: 7758-29-4

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-838-7

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=0  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 흰색

물리적 상태: 과립의, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 표적장기에 주요 영향이 보고된 바 없음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 후두염, 구토, 설사, 위통, 푸른 빛 피부 색, 혼수

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를

마시지 않도록 할 것. 많은 양의 물 또는 우유를 공급할 것. 구토를 하면,

구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것.

만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를  받을 것.

해독제: 칼슘 글루콘산염, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 섭취하였을 때는 식도 내시경 검사를 고려할 것. 위 세척을 피할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체

또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출: 다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을

억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것. 기준량이상의 배출에

대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 물

또는 습기와의 접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:  나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 과립의, 분말

냄새: 무취

분자량: 367.58

분자식: NA5-P3-O10

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 1152 F (622 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): >1.5

물 용해도: 20% @ 25 C

수소이온지수(pH): 9.7-9.8 (1% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 나트륨 산화물,  인 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 보통 자극

섧떼자료:

>4640 mg/kg 피부-토끼 LD50; 3120 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 590000 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 메다커, 하이 아이즈

무척추동물 독성: 15000-150000 ug/L 24-72 시간 (발육) 미국 또는 버지니아 굴

해조류 독성: 25000-60000 ug/L NR 시간 EC50 (집단 증식) 규조

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

나트륨 트리폴리인산염(SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 아니오

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:  캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:    유럽연합(EC) 분류: 결정되어 있지 않음.

국가 물품목록 현황:  미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스

소프트웨어 사업부

서울특별시 서초구 서초동 1598-3

르네상스 빌딩 705호 (우편 번호 137-729)

전화  : 82-2-522-9755

FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr

ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr