-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [130]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 황산나트륨(SODIUM SULFITE)     [무수아류산]

동의어/상품명:무수물 나트륨 아황산염(ANHYDROUS SODIUM SULFITE); 디나트륨 아황산염(DISODIUM SULFITE);

나트륨 아황산염(SODIUM SULPHITE); 나트륨 아황산염, 무수물(SODIUM SULFITE, ANHYDROUS);

아황산, 나트륨 염 (1:2)(SULFUROUS ACID, SODIUM SALT(1:2)); 아황산, 디나트륨 염(SULFUROUS ACID, DISODIUM SALT);

건조된 나트륨아황산염(EXSICCATED SODIUM SULFITE); S-430; S-447; S-400 (ECONOMY SERVICE AND SALES COMPANY);

NA2SO3; 콘트롤 IS2015(포멀리 설파이트 이비티)(CORTROL IS 2015 (FORMERLY SULFITE EBT)); OHS21660; RTECS WE2150000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.19

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 황산나트륨(SODIUM SULFITE)

CAS 번호: 7757-83-7

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-821-4

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색에서 갈색까지

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 피부 자극, 눈 자극, 알레르기 반응

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 천명, 천식

장기간 노출: 폐 울혈

피부 접촉:

단기간 노출: 자극, 가려움(증)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극, 가려움(증)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 가려움(증), 구토, 위장 장애, 호흡곤란, 천명,

천식, 명정증상

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 누출된 물질에 고압 물줄기를 뿌려 비산되지 않도록 할 것. 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것. 물질자체 또는 연소 생성물의  흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

인화점: >200 F (>93.3 C) (SCC)

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 상수도 및 하수도에서 떨어진곳에 둘 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것.밀폐된 용기에 보관할 것. 12 C 이상에서 보관할 것. 건조한 곳에 보관할 것.혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

황산나트륨(SODIUM SULFITE): 직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 네오프렌

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색에서 갈색까지

물리적 상태: 결정체, 분말

냄새: 무취

맛: 짠 맛

분자량: 126.04

분자식: NA2-S-O3

끓는점: >212 F (>100 C)

용융점: 적열에서 분해됨

증기압: <0.1 mmHg

증기 밀도(공기=1): <1.00

비중(물=1): 2.633 @ 15 C

물 용해도: 12.5% @ 0 C

수소이온지수(pH): 9.0 근사한

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: <1.00 (에테르=1)

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 글리세롤

약 용해성: 알코올

불용성: 액화 염소, 암모니아

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것.

혼합금지 물질: 산, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물, 나트륨

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

황산나트륨(SODIUM SULFITE):

독성 자료:

3560 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 피부, 눈

급성독성 수준:

중간 독성: 섭취

표적 장기: 면역계(감작제)

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

변이원성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 660000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 머스키토피시

무척추동물 독성: 1300000 ug/L 24 시간 LC50 (사망율) 성게

해조류 독성: 320 ug/L 1-1.5 월 (광합성) 청녹조류

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

황산나트륨(SODIUM SULFITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 네

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xn 유해물질

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

R 42           흡입시 감작시킬 수도 있음.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을  것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

11. 독성에 관한 정보

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.