-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [131]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE)     [반토]

동의어/상품명:알룸(ALUM);알루미늄알룸(ALUMINUM ALUM);알루미늄트리황산염(ALUMINUMTRISULFATE);케이크알룸(CAKEALUM);

황산디알루미눔(DIALUMINUMSULPHATE);페이턴트알룸(PATENTALUM);황산알루미늄(ALUMINUMSULPHATE);디알루미늄황산염

(DIALUMINUM SULFATE);황화디알루미늄디황산염(SULFATODIALUMINUMDISULFATE);디알루미늄트리황산염

(DIALUMINUMTRISULFATE);황산,알루미늄염(SULFURIC ACID,ALUMINUMSALT);알루미늄세스퀴황산염

(ALUMINUMSESQUISULFATE);AL2O12S3;OHS00980; RTECS BD1700000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.11.30

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE)

CAS 번호: 10043-01-3

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 233-135-0

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색에서 회색까지

물리적 상태: 결정체, 과립의, 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 천명, 폐 이상

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 위장 장애

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 주변화재에 적응한 소화제를 사용할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출-다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE):

알루미늄, 가용 염 (as Al)(ALUMINUM, SOLUBLE SALTS (as Al)):

2 mg/m3 OSHA TWA (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

2 mg/m3 ACGIH TWA

2 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구. 공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

외관: 광택이 있는

색상: 흰색에서 회색까지

물리적 상태: 결정체, 과립의, 분말

냄새: 무취

맛: 달콤한, 신 맛

분자량: 342.15

분자식: AL2-S3-O12

끓는점: 214 F (101 C)

용융점: 없음

분해점: 1418 F (770 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.7

물 용해도: 31% @ 0 C

수소이온지수(pH): >2.9 (5% 용액)

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 희석 산

약 용해성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 염기, 금속

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 황 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE):

자극성 자료:

10 mg/24 시간 눈-토끼 심한 자극

독성자료:

6207 mg/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

저독성: 섭취

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 35000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 1500 ug/L 7 시간 LOEC (번식) 물벼룩

해조류 독성: 1767000 ug/L 30 년 (집단 증식) 녹조류

식물독성: 1190 ug/L 28 시간 LOEC (사망율) 아먼드

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

미국 교통부 (규정): 분류등급이 부여되어 있지 않음.

15. 법적 규제현황

알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

알루미늄 황산염(ALUMINUM SULFATE): 5000 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

Xi 자극성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 36           눈에 자극을 유발함.

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

R 38           피부에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단 내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.