-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [136]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 아연 산화물(ZINC OXIDE)

동의어/상품명:아연 화이트(ZINC WHITE); 차이니스 화이트(CHINESE WHITE); 아연화(FLOWERS OF ZINC);

아연 일산화물(ZINC MONOXIDE); 아연 겔라틴(ZINC GELATIN); 화이트 아연(WHITE ZINC); 오지드(OZIDE);

아말록스(AMALOX); 퍼매넌트 화이트(PERMANENT WHITE); C.I. 77947; C.I. 염료 화이트 4(C.I. PIGMENT WHITE 4);

허벅 화이트(HUBBUCK'S WHITE); 아조독스(AZODOX); 에마르(EMAR); 필로소퍼 울(PHILOSOPHER'S WOOL);

진코이드(ZINCOID); 스노우 화이트(SNOW WHITE);폴리-F-분말(POLY-F-POWDER); O-5023; ZNO; OHS25490; RTECS ZH4810000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.8

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 아연 산화물(ZINC OXIDE)

CAS 번호: 1314-13-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 215-222-5

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색이거나 회색

물리적 상태: 결정체, 일정한 형태나 모양이 없는 분말

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 흡입시 유해, 호흡기도 자극

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 호흡곤란, 금속 흄 열

장기간 노출: 위장 장애

피부 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극

장기간 노출: 피부장애

눈 접촉:

단기간 노출: 기계적 자극

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

섭취:

단기간 노출: 위장 장애

장기간 노출: 중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말

대형 화재: 일반적인 소화약제을 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

소방: 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것. 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것. 바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:

다량 누출: 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 분진의 발생을 억제할 것. 고효율 진공 청소기로 잔류물을 제거할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것. 밀폐된 용기에 보관할 것. 잘 환기된 지역에 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

아연 산화물(ZINC OXIDE):

산업안전보건법 :

- TWA :  5mg/m3

- STEL : 10mg/m3

5 mg/m3 OSHA TWA (respirable dust fraction)

15 mg/m3 OSHA TWA (총분진)

10 mg/m3 OSHA TWA (전체 미립자) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

5 mg/m3 OSHA TWA (발연)

10 mg/m3 OSHA STEL (발연) (1993년 6월 30일 58 FR 35338에 의해 무효화됨)

10 mg/m3 ACGIH TWA (미립자) (석면은 없으며 결정 실리카는 1% 미만)

5 mg/m3 ACGIH TWA (발연)

10 mg/m3 ACGIH STEL (발연)

5 mg/m3 NIOSH 권장 TWA 10 시간 (발연) (분진)

15 mg/m3 NIOSH 권장 ceiling (분진)

10 mg/m3 NIOSH 권장 STEL (발연)

1.5 mg/m3 DFG MAK (respirable dust fraction)

환기: 국소배기장치 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

보호 물질 유형: 네오프렌, 비닐

호흡 보호구: 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것. 다음 호흡용보호구 및 최대 사용 농도는 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)및/또는 미국 산업안전보건청(OSHA)에서 작성한 것임.

50 mg/m3

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

송기마스크.

125 mg/m3

송기마스크.

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

250 mg/m3

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

송기마스크(전면형).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

공기호흡기(전면형).

송기마스크(전면형).

500 mg/m3

송기마스크(압력디맨드형).

대피 -

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

공기호흡기(대피용).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색이거나 회색

물리적 상태: 결정체, 일정한 형태나 모양이 없는 분말

냄새: 무취

맛: 쓴 맛

분자량: 81.37

분자식: ZN-O

끓는점: 해당 안됨

용융점: 3587 F (1975 C)

증기압: 0.0 mmHg @ 21 C

증기 밀도(공기=1): >1

비중(물=1): 5.6

물 용해도: 1.6 ppm @ 29 C

수소이온지수(pH): 6.95-7.37

휘발성: 0 % by volume

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 희석 초산, 무기산, 암모니아, 염화 암모늄 용액, 암모늄 염 용액, 고형

알칼리 수산화물 용액, 강 알칼리

불용성: 알코올, 에테르, 희석 황산

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 분진의 발생을 억제할 것.

혼합금지 물질: 할로 탄소 화합물, 가연성 물질, 금속, 산, 산화제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 아연, 아연 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

아연 산화물(ZINC OXIDE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 피부-토끼 약한 자극샥500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극

독성자료:

2500 mg/m3 흡입-마우스 LC50; 7950 mg/kg 구강-마우스 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입

급성독성 수준:

독성: 흡입

저독성: 섭취

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 2246000 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 얼간이 진흙 새우

무척추동물 독성: 98 ug/L 48 시간 LC50 (사망율) 물벼룩

기타 독성: 3200 ug/L 3 주 LC50 (사망율) 두꺼비

13. 폐기시 주의사항

적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 독성 고체, 무기물, (아연 산화물(ZINC OXIDE))

ID 번호: UN3288

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 6.1

포장분류: III

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 독

15. 법적 규제현황

아연 산화물(ZINC OXIDE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 허용농도

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 아니오

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

아연 화합물(ZINC COMPOUNDS)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

Xi 자극성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 37           호흡기계에 자극을 유발함.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.