-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [137]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE)

동의어/상품명:

아염산, 나트륨 염(CHLOROUS ACID, SODIUM SALT); STCC 4918360; UN 1496; CLNAO2; OHS21110; RTECS VZ4800000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1985.3.26

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE)

CAS 번호: 7758-19-2

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-836-6

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=3  화재=0  반응성=1

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 흰색

물리적 상태: 결정성가루, 결정체

주요한 건강위험성: 삼키면 유해, 호흡기도 화상, 눈 화상, 점막 화상

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 열을 방출하면서 분해할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 화상, 호흡곤란, 폐 울혈

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극 (심한 경우도 있음)

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 화상, 시력불선명

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 화상, 구토, 위장 장애

장기간 노출: 혈액 장애, 생식계 영향

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

호흡이 곤란하면, 자격증이 있는 요원에 의해 산소가 관리되어져야 함. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것. 오염된 신발을 파기할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 구토를 하지 않도록 할 것. 의식 불명의 사람에게 토하게 하거나 음료수를 마시지 않도록 할 것. 우유를 공급할 것. 구토를 하면, 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위하여 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 의사의 치료를 받도록 할 것.

의사에 대한 정보: 흡입의 경우에는 산소의 공급를 고려할 것.

위 세척, 구토, 나트륨  중탄산염 및 산성 용액의 투여를 피할 것. 제산제의 투여를 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것.

대형 화재:물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은 예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것. 탱크, 철도 차량 또는 탱크 트럭에 대한 대피반경: 0.8 Km (1/2 마일).

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단 시킬 것. 물 분무를 사용하여 증기의 발생을 감소시킬 것.

소량 누출:흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거할 것.

다량 누출:추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 서늘하고 건조한 장소에 보관할 것.잘 환기된 지역에 보관할 것.혼합금지 물질과 분리할 것.혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형).

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 결정성가루, 결정체

냄새: 없음

분자량: 90.44

분자식: CL-NA-O2

끓는점: 해당 안됨

용융점: 없음

분해점: 356 F (180 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중: 없음

물 용해도: 74%

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 180 C이상의 열이 방출되면서 분해될 수도 있음.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 마찰 및 정전기를 피할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 환원제, 가연성 물질, 시안화물, 금속, 산화제, 금속염

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 염산, 나트륨 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE):

독성 자료:

230 mg/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50; 165 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 국제 발암성연구소(IARC): 동물실험결과 불충분한 증거, 그룹 3

산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

부식제: 흡입, 눈, 섭취

급성독성 수준:

고독성: 흡입

독성: 섭취

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

없음

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D003. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 나트륨 염화물

ID 번호: UN1496

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 5.1

포장분류: II

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 산화제

15. 법적 규제현황

나트륨 아염산염(SODIUM CHLORITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 1류 아염소산염류

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 분류:

O  산화성물질

T  독성물질

Xi 자극성물질

위험/유해 기호:

O  산화성물질

T  독성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 23/25        흡입하거나 삼키면 독성이 있음.

R 41           눈에 중대한 이상을 유발할 위험이 있음.

S 1            시건장치를 할 것.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 4            숙소와 멀리 떨어진 곳에 보관할 것.

S 13           음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리시켜 보관할 것.

S 20           사용시 음식물과 음료수를 섭취하지 말 것.

S 24           피부와의 접촉을 피할 것.

S 25           눈과 접촉을 피할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 35           이 물질과 용기는 안전하게 처리할 것.

S 36           보호의를 착용할 것.

S 39           보안경/보안면을 착용할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

S 46           만약 삼켰다면 즉시 의사의 조언을 구하고, 용기나 경고표지를 보여주어야 함.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨