-------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]

목록 번호 : [138]                                                                                (주) 대 영 화 공

-------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공      공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품    TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

-------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

물질명: 나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

동의어/상품명:아질산, 나트륨 염(NITROUS ACID, SODIUM SALT); 아질산 나트륨 염(1:1)(NITROUS ACID SODIUM SALT(1:1));

S-338; S-347; NNAO2; UN 1500; STCC 4918747; 알칼리메탈 니트리에이트(ALKALI METAL NITRITES);

OHS21410; RTECS RA1225000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.17

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

CAS 번호: 7632-00-0

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-555-9

EC 색인 번호: 007-010-00-4

퍼센트(%): 100.0

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=4  화재=0  반응성=0

응급상황을 위한 개요:

외관 변화: 흡습성

색상: 흰색이거나 노란색

물리적 상태: 과립의, 분말, 막대기형

냄새: 무취

주요한 건강위험성: 흡입시 치명적일 가능성이 있음, 삼키면 유해, 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극, 혈액 이상

물리적 위험: 강한 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출:자극, 호흡곤란, 두통, 현기증, 푸른 빛 피부 색, 사망

장기간 노출:사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출:자극

장기간 노출:단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출:자극

장기간 노출:단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출:구토, 위장 장애, 불규칙 심장박동, 두통, 현기증, 얼얼한 느낌, 시각 장애, 푸른 빛 피부 색, 경련, 혼수

장기간 노출:중대한 부작용에 대한 정보는 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우 인공호흡을 할 것.

즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용 전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로 의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 구토가 일어나면 구토물이 기도를 막는 것을 방지하기 위해 머리를 둔부보다 낮추도록 할 것. 만약 사람이 의식 불명이면 머리를 옆으로 돌리게 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

해독제: 메틸렌 블루, 정맥투여; 아스코르빅산, 정맥투여.

의사에 대한 정보: 섭취의 경우에는 위 세척을 고려할 것. 산소의 공급을 고려할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 화재 위험은 무시할 수 있음. 산화제. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 물

분말 소화약제, 탄산가스 또는 할로겐화물 소화약제를 사용하지 말 것.

대형 화재:물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방:위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동시킬 것.진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를

냉각시킬 것.탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것.입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한 경우: 진화가 된 후에도 상당

시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을 사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것.만약 이것이 불가능하면 다

음과 같은 예방대책을 강구할 것:관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

6. 누출사고시 대처방법

토양 유출:보관을 위하여 연못, 웅덩이 또는 피트와 같은 수용지역을 확보할 것. 확산을 최소화하기 위하여 플라스틱 시트나 방수성의 천으로 덮어서 물과의 접촉을 방지할 것.

수중 유출:알칼리성 물질을 추가할 것 (석회, 분쇄된 석회석, 나트륨 중탄산염 또는 소다 재).

산화제를 가할 것. 중화할 것.

직업적 유출:가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 누출된 물질을 만지지 말 것. 작은 고체상 유출:누출지역으로 부터 안전한 지역으로 용기를 이동할 것. 작은 액체상 유출: 모래 또는 다른 비가연성물질을 사용하여 흡수시킬 것. 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거할 것. 다량 누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 기준량이상의 배출에 대해서는 중앙정부 및 지방자치단체에 배출내용을 통지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것. 액체 및 고체 산화 물질 저장에 대해서는 NFPA 430 코드를 참고함. 밀폐된 용기에 보관할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준:

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기 또는 공정밀폐 환기장치를 설치할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함. 호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

송기마스크(압력디멘드형, 전면형).

공기호흡기(압력디맨드형, 전면형).

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색이거나 노란색

외관 변화: 흡습성

물리적 상태: 과립의, 분말, 막대기형

냄새: 무취

분자량: 69.00

분자식: NA-N-O2

끓는점: 해당 안됨

용융점: 520 F (271 C)

분해점: 608 F (320 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.168 @ 0 C

물 용해도: 82% @ 15 C

수소이온지수(pH): 해당 안됨

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

가용성: 암모니아, 순수 알코올

중 용해성: 메탄올

매우 약한 용해성: 에테르

10. 안정성 및 반응성

반응성: 상온 상압에서 안정함.

피해야 할 조건: 가연성 물질과의 접촉을 피할 것. 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수도 있음. 상수도 및 하수도에서 떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 가연성 물질, 금속, 금속염, 시안화물, 산, 환원제

위험한 분해생성물:

열분해생성물: 질소 산화물, 나트륨 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE):

자극성 자료:

500 mg/24 시간 눈-토끼 약한 자극

독성자료:

5500 ug/m3/4 시간 흡입-쥐 LC50; 180 mg/kg 구강-쥐 LD50

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

급성독성 수준:

고독성: 흡입

독성: 섭취

표적 장기: 혈액

종양 발생자료: 사용 가능.

변이원성 자료: 사용 가능.

생식독성 자료: 사용 가능.

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 48 ug/L 96 시간 LC50 (사망율) 강바닥 메기

무척추동물 독성: 93400 ug/L 96 시간 LC50 (평형) 푸른 게

해조류 독성: 930000 ug/L 14 주 EC100 (성장) 조류, 식물 플랑크톤, 조류 균개

기타 독성: 300 ug/L 24 월 (혈액학적) 불프락 개구리

환경 요약:

수생생물에 매우 유독함.

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용 규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 나트륨 니트리트

ID 번호: UN1500

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 5.1

포장분류: III

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 산화제; 독

15. 법적 규제현황

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 유독물

- 소방법 : 미규정

미국 규정:

CERCLA 103 규정 (40CFR302.4):

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE): 100 LBS RQ

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 아니오

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65):

나트륨 아질산염(SODIUM NITRITE)

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:

캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:

유럽연합(EC) 확정분류:

O  산화성물질

T  독성물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

O  산화성물질

T  독성물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 8            가연성 물질과 접촉하면 화재를 발생시킬 수도 있음.

R 25           삼키는 경우 독성이 있음.

S 1/2          시건장치를 하고 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

S 45           사고가 발생했거나 건강이 나쁘다고 느끼면 즉시 의사의 조언을 구할 것.

(가능하면 경고표지 및 물질안전보건자료를 함께 제공토록 함.).

농도 제한 기준 :

C>=5%         T     R 25

1%<=C<5%      Xn    R 22

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지:

알칼리 메탈 니트리에이트(ALKALI METAL NITRITES)

5 항목

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약

3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.