------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [18/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 빙초산 ( ACETIC ACID GLACIAL )

o CAS번호 : 64-19-7

o RTECS번호 : AF1340000

o UN번호 : 2789

o 관용명/상품명 : 초산(ACETIC ACID); 빙초산(GLACIAL ACETIC ACID); 탄산(ETHANOIC ACID);

식초산(VINEGAR ACID); 에틸산(ETHYLIC ACID); 목초산(PYROLIGNEUS ACID);

탄카르복실 산 (METHANCARBOXYL ACID)

o 분자식 : C2H402

o 화학물질군 : 지방족 카르복실 산

2. 성분, 함유량 및 관련정보

□ 성분 : 빙초산(ACETIC ACID, GLACIAL)

o CAS 번호 : 64-19-7

o 퍼센트(%) : 50 - 100.0

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해 . 위험성

o CERCLA 지수(0~3)  : 보건=2, 화재=2, 반응성=0, 지속성=0

o  NFPA 지수(0~4) : 보건=2, 화재=2, 반응성=0

□ 응급 상황을 위한 개요 ; 식초의 강하고 자극성있는 독특한 냄새를 지닌 투명,무색의 액체로 물과 희석되었을 때는

산성맛 임. 피부화상을 야기함 , 점막에 심한 화상을 야기함 , 호흡기계와 눈에 심할 정도의 자극을 야기함. 가연성

액체 및 증기임, 증기나 미스트를 흡입하지 말 것. 눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말것. 모든발화원으로부터 격리시킬

것, 용기는 완전히 밀폐시켜 둘것. 취급후에는 철저하게 씻을것. 적절한 환기하에서 사용할 것. 주의해서 취급할 것

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입   - 단기노출 ;  극심한 자극을 야기시킬 수 있음 , 추가적인 영향으로는 목소리 상실,호흡곤란

,저혈압, 폐울혈이 포함될 수 있음

- 장기노출 ;  단기 노출과 같은 영향을 야기시킴 , 추가적인 영향으로는 치아의 부식, 소화

장애, 천식이 포함될  수 있음

o 피부접촉 - 단기노출 ; 극심한 자극을 야기시킬수 있음. 추가적인 영향으로는 수포가 포함될 수 있음.

- 장기노출 ; 단기노출의 영향과 같음

o 눈 접촉  - 단기노출 ; 극심한 자극을 야기시킬수 있음. 추가적인 영향으로는 눈물, 무감각, 빛에 대한

눈의 불내성 및 눈손상이 포함 될  수  있음

- 장기노출 ; 단기노출의 영향과 같음

o 섭취    - 단기노출 ; 화상이 야기될수 있음. 추가적인 영향은 저체온,설사,혈성 구토, 혈뇨증,소변곤란,목소리상실,

연하 곤란,연 축,폐울혈,혈액장애,경련, 쇼크 및 심장부전이 포함될 수 있음

- 장기노출 ; 단기노출의 영향과 같음

□ 발암성   o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입    o 응급처치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요하다면 인공호흡을 실시할 것.

기도와 혈압 그리고 호흡을 유지시킬 것 , 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것 , 증상에 따라 부양적으로

치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것. 산소의 흡입은 유자격자에 의해 실시되어야 함

□ 피부 접촉  o 응급처치

오염된 의복과 신발을 즉시 벗길 것, 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한세제와 다량의 물로 화학

물질이 남지 않을 때 까지 씻어낼 것(약 15~20분). 화상이 발생할 경우 다음의 과정을 따를 것:

무균, 건조, 적당히 느슨한 드레싱으로 손상된 부위를 완전히 덮을 것.

증상에 따라 부양적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉   o 응급처치

즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 가끔씩 아래위 눈거풀을 치켜들면서 화학물질이 남을때 까지 눈을

씻어낼 것. (약 15~20분) , 생리 식염수로 pH가 정상상태가 될때까지  계속 세척할 것(30∼60분)

살균된 붕대로 감을 것 , 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취     o 응급처치

위세척이나 구토를 유발시켜서는 안됨 , 다량의 물 또는 우유를 줄 것 , 구토를 하면 반복할 것. 섭취된 부식성

물질은 조직에 해를 끼치지 않게 하기 위해서 근사적으로 100배 정도 희석 해야 함. 의식이 없거나 삼킬수 없는

환자에게는 아무것도 경구로 투입하지말 것, 만약 구토를 한다면 흡인의 예방을 위해서 머리를 둔부보다 낮게 할

것 , 기도와 호흡을 유지할 것 , 증상에 따라 부양적으로 치료할 것, 필요하다면 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 의사에 대한 정보  o 해독제

특정한 해독제는 없음 ,  증상에 따라 부양적으로 치료할 것

5.  폭발.화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 중등도의 화재위험이 있음, 증기와 공기의 혼합물은 인화점이상에서

폭발성이 있음,  증기는 공기보다 무거우며 많은 거리를 이동하여 점화원에까지 이른후 역화될 수 있음

□ 소화제 ; 분말 소화제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 정규포말

큰 화재시는 물뿌림,안개 또는 정규포말

알코올 포말 (NFPA 325M...)

□ 진화 ; 위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 화재지역으로 부터 제거할 것. 용기속으로 물을 넣지 말 것.

화재가 완전히 진압될 때까지 열에 노출된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것. 탱크의 끝에서 벗어 날 것. 화재에

의하여 안전 배기장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된 경우에는 즉시 철수 할 것. 탱크, 화차, 탱크트럭이

화재에 휩싸인 경우 모든 방향에서 반마일 (약 800m)이상 격리할 것. 막대한 양의 물을 안개 형태로 사용할 것 :

물을 한줄기로 뿌리면 효과가 없을 수도 있음. 가능한한 멀리 떨어져서 막대한 양의 물로 용기를 냉각시킬 것.

부식성 증기의 흡수를 위해 물을 뿌릴 것. 부식성 증기의 흡입을 피할 것 , 바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 103 F(39 C)(CC)

o 폭발 하한치 : 4.0%(59 C)

o 폭발 상한치 : 16.0%(92 C)

o 자연 발화점 : 867 F (464 C)

o 화재등급 (OSHA) : II

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 생성물은 유독한 탄소산화물을 포함할수 있음.

6.  누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 발화원을 차단할 것. 누출된 물질을 손으로 만지지말 것. 위험하지 않게 누출을 중지시킬 수 있는

경우에는 누출을 중지 시킬 것. 물을 뿌려 증거를 저하시킬 것. 용기속에 물을 넣지 말 것.

유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의 폐기를 위해 용기에 보관할

것. 유출이 큰 경우에는 추후의 폐기을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것 , 위험지역에서는 흡연,

불꽃 및 불을 금지할 것 ,  위험지역을 격리시키고 불필요한 사람은 출입을 제한할 것.

□ 보고기준량 (RQ) : 5000파운드

자료 누락됨.

SARA에서는 이양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음.

□ 토양유출 ; 가두어두기 위하여 연못, 웅덩이와 같은 저장지역을 파고 흙장벽, 모래주머니나 폴리우레탄 발포장벽

또는 콘크리트 발포장벽를 사용하여 지표면에 있는 유출 물질을 둔덕에 가두어 둘 것.

시멘트 분말,  플라이 애쉬로   누출액을  흡수시킬 것 가성소다나 소다제로 중화시킬  것

□ 대기중 유출 ; 물을 뿌려서 증기를 떨어 뜨릴 것. 바람을 등지고 설 것 , 중기를 떨어뜨리기 위해 사용한 물이

부식성이 있거나 독성이 있을 수 있으므로 추후폐기를 위해 사용된 물을 적절하게 보관하여야 함

□ 수중유출 ; 가성소다를 사용하여 중화시킬 것

7. 취급 및 저장방법

물질을 저장시에는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것. 물리적인 손상으로부터 보호할 것.

분리 저장이 바람직함. 산화물질과 분리시키고 가연성 물질근처에 저장하는 것을 피할 것.

유리 용기의 파열을 막기위해 어는점(62 F)보다 높은 온도에서 보관할 것.

o 접지 ; 정전기에 의해 인화될 수 있는 낮은 전기전도성을 가진 물질들은 정전기에 대한 실무권고 안인 NFPA

77-1983에서 규정한 접지기준에 맞는 용기에 보관하여야 함. 비호환성 물질과는 격리시킬 것.

29CFR 1910.106에 따라 저장할 것.

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

□ 노출기준

o OSHA PEL              - TWA : 10ppm(25□/M3)

o ACGIH TLV             - TWA : 10ppm(25□/M3)

- STEL : 15ppm(37□/M3)

o NIOSH REL             - TWA : 10ppm(25□/M3)

o DFG MAK              - TWA : 10ppm(25□/M3)

- PEAK (5분, 순간치, 8번/작업주기당): 20ppm(50□/M3)

□ 측정방법 ; 활성탄관, 포름산,FID를 갖춘 가스크로마토그래프  분석

□ 환기 ;  허용기준을 준수하도록 국소배기 장치를 설치할 것.

더스트, 증기나 흄의 농도가 폭발할수 있는 범위하에 있을 때에는 방폭구조로 환기설비를 하여야 함.

□ 눈 보호 ;  근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지하기  위하여 비말보호 또는 분진 보호용 고글형

보안경을 착용하여야 함.

□ 긴급 눈세척 ; 이 물질이 근로자의 눈에 들어갈 가능성이 있는 장소에는 사업주는

비상시를 위하여 작업장 가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성)

보호의와 장비를 착용하여야 함.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위해서 적절한 보호장갑을 착용하여야 함.

□ 호흡기 보호구 ; 다음의 호흡기보호구와 최대사용농도는 미국보건사회부, 산업안전보건청에 의해 29CFR

1910.Subpart Z에서 정한 최소한의 법적 기준임. 선정된 해당 호흡기 보호구는 기능한계를 초과해서는 안되며 미국

국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함.

o 50 ppm  - 연속 공기 공급방식으로 작동되는 공기공급식 호흡기보호구

- 유기용제용 정화통을 장착한동력식 공기정화용 호흡기보호구

- 유기용제용 정화통을 장착한전면형 화학정화용 호흡기보호구

- 아래턱,복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을 장착한 전면형 공기 정화용 호흡기

보호구(가스 마스크)

- 자급식 전면형 호흡기 보호구

- 공기공급식 전면형 호흡기 보호구

o 대피     - 아래턱, 복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을 장착한 전면형 공기정화용 호흡기보호구

(가스 마스크)

- 대피형 자급식 호흡기 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우.

- 모든 자급식 전면형 호흡기보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로  작동되는 것

- 흡배기저항이나 기타 양압으로  작동되는 자급식 호흡기 보호구를 보조적으로 겸비한 흡배기 저항

이나 기타 양압으로 작동되는 모든 전면형 공기공급식 호흡기 보호구.

9. 물리 . 화학적 특성

o 외관 : 투명, 식초의 특이한  냄새를 가진 무색의 액체로 물과 잘 희석 됐을때 산의 맛을 냄.

o 분자량 : 60.05

o 분자식 : CH3CO2H

o 끓는점 : 244 F(118 C)

o 어는점 : 62 F(17 C)

o 증기압 : 11.8mmHg(20 C)

o 증기밀도 : 2.07

o 비중 : 1.0492

o 용해도(물) : 용해성 큼.

o pH : 2.4 (1M)

o 취기한계 : 1.0ppm

o 증발율 : (부틸 아세테이트=1)0.97

o 점성 :1.22 cP (20 C)

o 용해성(용제) : 에탄올, 글리세롤, 에테르, 아세톤, 벤젠, 사염화탄소에 용해됨; 이황화탄소, 클로로포름,

황산이메틸에는 용해되지 않음.

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 상압에서 안정함.

□ 피해야 할 조건 ; 열, 스파크, 불꽃 또는 기타 점화원과의 접촉을 피할 것. 증기는 폭발성이 있을 수

있음.  물질은 부식성이므로 피부 또는 눈에 접촉을 피할 것. 수원이 오염되지 않게 할 것

□ 피해야 할 물질

아세트알데히드 : 격렬한 발열 중합반응.

무수초산 + 물 : 격렬한 발열반응.

2-아미노에탄올 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

질산 암모늄 :  더워지면, 특히 농축되면 발화함

5-아지도테트라졸 : 폭발반응의 가능성이  있음

염기 : 발열반응

오불화브롬 : 화재와 폭발의 위험이 있음.

탄소염 : 피할 것.

삼불화브롬 : 격렬한 폭발반응의 가능성이 있음.

염화황산 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

크롬산 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

삼산화크롬 : 화재와 폭발위험 가능성이 있음

디알릴 메틸 카르비놀과 오존 : 폭발 반응

에틸렌디아민 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

에틸렌이민 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

과산화물수소 : 열에 노출됐을때 110 C에서 폭발하는 과초산을 생성하는 발열반응을 함.

수산화물 : 피할 것

납 : 부식 시킴.

금속 : 아연을 포함한 거의 대부분의 금속을 침범함.

질산 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

질산 및 아세톤 : 용기내에서 (지연성)폭발반응함.

올레움 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

산화제 : 화재 및 폭발위험

과염소산 : 폭발 반응

과망간 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

인 : 피할 것.

이소시안화인 : 격렬한 반응.

삼산화인 : 폭발반응

수산화칼륨 : 격렬한 반응

과망간산칼륨 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

tert-부톡시칼륨 : 발화반응

수산화나트륨 : 밀폐된 용기내에서 온도와 압력이 증가됨.

과산화나트륨 : 서늘하게 보관하지 않으면 폭발함.

크실렌 : 테르프탈 산이  생산되는 동안에 폭발성 혼합물을 형성할 수

있음. 물이 있으면 위험이 감소될 수도 있음.

□ 유해한 분해 생성물 ; 열분해 생성물은 유독한 탄소산화물을 포함할수 있음.

□ 중합반응 ; 상온 상압에서 위험한 중합반응은 아직 까지 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료

- 50□/24시간, 피부-인간 : 약함.

- 525□, 개방피부-토끼 : 심함

- 50□/24시간, 피부-토끼 : 약함

- 20□/24시간 피부-토끼 : 중등도

- 50□, 개방 눈-토끼 : 심함

- 5□/30초 눈-토끼 : 약함.

□ 독성 자료

- TCLo : 816ppm/3분 흡입-인간

- LCLo : 16000ppm/4시간 흡입-라트

- LC50 : 5620ppm/1시간 흡입 -마우스

- TCLo : 5070□/m3/24시간/95일 계속적인  흡입-라트

- LD50 :  1060□/□ 피부-토끼

- TDLo : 1470□/□ 경구 -인간

- LD50 : 3310□/□ 경구-라트

- LDLo : 600□/□ 경구-토끼

- LDLo : 600□/□ 직장-토끼

- LD50 : 525mg/kg 정맥-마우스

- LDLo : 600mg/kg 직장-토끼

- LDLo : 308□/□ 비보고-인간

- 돌연변이성 자료 : RTCES

- 차세대영향자료 : RTCES

□ 발암성

산업안전보건법 : 없음

OSHA, NTP, IARC :  없음.

□ 국소영향 ;  - 부식성-흡입, 피부, 눈에 자극.

□ 급성독성 수준 ; 흡입, 섭취, 피부의 흡수시 보통의 독성.

□ 표적기관 영향 ; 독성은 간, 신장 및 심장계에 영향을 줄수 있음.

□ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 ; 호흡기계, 피부 또는 눈에 질병을 앓은 적이 있는 사람

□ 건강 영향

o 흡입 ;  50 ppm은 생명 또는 건강에 즉각적인 위험을 초래함.  부식성.

- 급성노출 : 호흡기계에 심한 자극이 야기될수 있음. 50ppm 또는 그 이상에서 대부분의 사람은 견딜 수 없고,

인두수종과 만성 기관지염이 초래됨. 다른 증상은 기침, 호흡곤란, 숨가쁨, 후두염,폐수종, 기관지 폐렴  및

저혈압이 포함될 수 있음.

- 만성노출 : 200ppm 달하는 농도에 반복적으로 노출된 근로자는 림프절의 비대, 만성 인두염, 만성 기관염 및

어떤 경우에는 천식성 기관염과 치아부식의  흔적을 경험한 적이 있음이 밝혀짐. 가슴앓이와 변비를 수반하는

소화장애를 호소하는 것이 보고 됨.

o 피부접촉 : 부식성

- 급성노출 : 직접 노출되었을때 통증,홍반,화상 및 서서히 치유되는 피부의 외관상 손상을 동반하는 심한 자극을

야기시킬 수 있음. 피부는 검게되고, 많은 각질과 영향이 야기될수 있음. 피부를 통해서 점진적으로 흡수됨.

- 만성노출 : 반복적으로나 장시간 접촉되면 피부가 검게되거나 자극과 피 부염을 야기시킬수 있음.

o 눈접촉 : 부식성

- 급성노출 : 직접노출됐을 때 심한 자극, 각막 부식, 홍채염 및 사람에게 있어 시력의 손실을 야기 시킬 수 있음.

상피의 재생은 수개월이  걸림, 그러나 각막의  마취와  불투명은 일반적으로 영구적으로 치유되지 않음. 심한

정도가 낮은 경우 결막염, 수명 및 결막 충혈이 야기됨. 증기와 희석된 용액은 결막충혈 및 때때로 각막 상피의

상해를 일으킴.

- 만성노출 : 농도와 노출정도에 따라 급성노출과 비슷한 영향임.

o 섭취 : 부식성

- 급성노출 : 우발적인 섭취의 경우 요독증과 무뇨증이 따르는 토혈, 설사, 쇼크, 헤모글로빈뇨증과 더불어 상부

소화기도의 심한 궤양괴사성 병변, 식도의 협착 및 식도와 유문의 천공이 관찰됨. 다른 증상은 구토, 복부의

경련, 갈증, 연하곤란, 저체온증, 빠르고약한 맥박, 느리고 얕은 호흡, 후드염, 기관지염, 폐부종, 폐렴, 용혈,

알부민뇨, 혈뇨증, 연축, 경련, 심혈관의 허탈, 쇼크및 사망이 포함될수 있음. 동물에서 차세대 영향이 보고됨.

- 만성노출 : 관련 자료 없음.

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0∼4) : 자료 없음.

o 급성수계독성 : 자료 없음.

o 분해성 : 자료 없음.

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음.

o 로그 물/옥탄올 분배계수 :자료 없음.

13. 폐기시 주의사항

폐기시 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수 할 것.

폐기는 40 CFR262 유해폐기물 발생자에 적용될수 있는 기준에 따라 실시되어야 함.

EPA 유해폐기물 번호 D002

처리는 40 CFR262 유해폐기물 발생자에 적용될수 있는 기준에 따라 실시되어야 함.

EPA 유해폐기물 번호 D001

C= RCLA 103조에 의거 100파운드(약 45kg)이상시 보고해야 함

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급분류: 8

o UN 포장군 : II

o 미국 교통부 선적 명칭 및 ID번호 (49CFR 172.101 : 빙초산,  UN2789

o 미국 교통부 유해등급 분류(49 CFR 172.101): 8-부식성 물질

o 미국 교통부 포장기준(49 CFR 172.101) :PG  II

o 미국 교통부 표시기준(49 CFR 172.101 & Subpart E): 부식성

o 미국 교통부 표장허가 (49CFR 173.154 제외)   - 소량 포장 : 49CFR 173.202

- 대량 포장 : 49CFR 173.242

o 미국 교통부 제한량(49CFR 172.101)           - 승객용 항공기 또는 열차 : 1□

- 화물전용 항공기 : 30□

15. 법규에 관한 사항

□ 한국    o 산업안전보건법 : 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 4종, 2석유류

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 규정

o SARA 제 302조(40CFR 533.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정관리(29CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제311/312조(40 CFR 370.210)

- 급성유해성 :있음

- 만성유해성 :없음

- 화재유해성 :있음

- 반응위해성 :없음

- 급격한 분출위험성 :없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는자 등을 지원하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로 인한

어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSD를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것

입니다. 한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용

할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 동아대학교 산업의학연구소 교수 김정만

□ 검토기관 : 가톨릭대학교 의과대학 교수 김현만