------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [29/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 과산화수소 ( HYDROGEN PEROXIDE )

o CAS 번호 : 7722-84-1

o RTECS 번호 : MX0900000

o UN 번호 : 2015

o 관용명/상품명:수소이산화물(HYDROGEN DIXIDE); 과산화수소(HYDROGEN PEROXIDE, H2O2); 알본(ALBONE);

알본(ALBONE DS);인히빈(INHIBINE); 펄하이드롤(PERHYDROL);페록산(PEROXAN); T-STUFF;

슈퍼옥살(SUPEROXAL); 수소산화물(HYDROGENOXIDE);

MICRO ETCH 50(DELTA ENTERPRISES INC.)

o 분자식 : H2O2

o 화학물질군 : 과산화물

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 과산화수소

o CAS번호 : 7722-84-1

o 퍼센트(%) : >99.0%

o 기타불순물 : 안정제의 흔적이 포함되어 있음

3. 유해 위험성

o CERCLA지수(0~3) : 보건 = 3, 화재 = 0, 반응성 = 3, 지속성 = 0

o NFPA지수(0~4) : 보건 = 2, 화재 = 0, 반응성 = 3

□ 응급상황을 위한 개요

무색, 쓴맛으로 액체

흡입하면 해로움, 삼키면 해로움, 점막에 심한 화상이 야기, 화상이 피부와 눈에 야기

심할 수 있는 호흡기관 자극이 야기, 가열되면 폭발할 수 있음, 강한 산화제

다른 물질에 접촉하면 화재가 야기될 수 있음. 분진이나 미스트를 흡입하지 말 것

눈, 피부, 의복에 넣지 말 것. 가열, 스파크와 불꽃으로부터 피할 것. 다른 연소물과 의복의 접촉으로 부터 피할 것

연소물로부터 멀리 떨어져서 보관. 모든 수원에서 연소물을 막을 것. 용기는 완전히 밀폐 시켜둘 것

취급후에는 철저히 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것. 조심해서 다룰 것

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입 ;  - 단기노출 ; 흡입하면 해로울 수 있음. 심할 수 있는 자극이 야기될 수 있음. 효과에 더해서 구토, 설사,

숨이참, 두통, 현기증, 감각상실,  연축, 폐출혈, 경련과 쇼크가 포함될 수 있음

- 장기적영향 ; 단기노출과 같은 효과가 야기될 수 있음. 효과에 더해서 눈물이 포함될 수 있음

o 피부접촉 - 단기노출 ;  심할 수 있는 자극이 야기될 수 있음

- 장기적영향 ; 단기노출과 효과 같음

o 눈접촉   - 단기노출 ; 화상이 야기될 수 있음. 효과에 더해서 눈물과 실명이 포함될 수 있음

- 장기적영향 단기노출과 같은 효과가 야기될 수 있음, 효과에 더해서 눈손상이 포함될 수 있음

o 섭취    - 단기노출 ; 섭취하면 해로울수있음. 화상이 야기될 수 있음. 효과에 더해서 발열과 흉통이 포함될 수

있음

- 장기적 영향 ;  단기노출과 같은 효과가 야기될 수 있음. 효과에 더해서 장손상이 포함될 수 있음

또한 종양이 야기될 수 있음

□ 발암성    o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입    o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것, 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것

기도와 혈압을 유지하고 가능한 경우 산소를 흡입시킬 것, 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

증상에 대한 지지요법을 실시할 것,  산소의 흡입은 의료인에 의해여 실시되어야 함. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부접촉   o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 완전히

남아 있지 않을때까지 씻어낼것(약15~20분) 화상인 경우 환부를 살균한 것, 건조한 것, 헐거운 천으로 조심스럽

게 덮을 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈접촉      o 응급조치

아래위 눈꺼풀을 들어올린 채 화학물질이 완전히 남아 있지  않을때까지 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을

씻어낼 것 (최소한 15~20분간 실행한다). PH가 정상으로 돌아올때까지 생리식염수로 계속해서 세척할 것

(약30~60분) 중성밴드로 덮을 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취      o 응급조치

환자가 의식은 있고 경련이 없는 경우 2~4컵의 물을 화약물질을 희석 시키기 위해 줄것

산소에 의해 야기된 압력을 안정시키기 위해 장튜브를 이용할 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

튜브 투입은 의료인에 의하여 실시되어야 함. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제 없음, 증상에 대한 지지요법을 실시할 것

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발 위험

열이나 불꽃에 노출되면 사소한 화재위험 있음,  가열이나 불꽃에 노출되면 위험한 반응

□ 산화제

산화제는 특히 열이 있을때 가연성 물질의 타는 속도를  증가시키는 산소나 가스를 산출하기 위해 분해함

쉽게 산화할 수 있고, 탄소를 함유하거나 다른 가연성 물질과의 접촉은 발화, 격렬하게 불에 타거나 폭발할수 있음

□ 소화제

물만 사용, 비분말 소화제, 이산화탄소나 할론. 큰 화재시에는 멀리 떨어져서 막대한 양의 물을 뿌릴 것

□ 진화

화재가 진압된 경우 열에 노출된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것. 탱크의 끝에서 벗어날 것

저장지역에서 대형화재가 발생된 경우에는 무인호스 지지대나  모니터 노즐을 사용하고 이것이 불가능한 경우에는

화재지역으로부터 철수하여 타도록 내버려 둘 것. 탱크, 화차, 탱크트럭이 화재에 휩싸인 경우 모든 방향에서

반마일 (약800m)이상 격리할 것. 막대한 양의 물을 안개 형태로 사용할 것. 막대한 양의 물로 용기를 냉각시키고

가능한한 멀리 떨어져서  뿌릴 것. 유독한 증기를 흡입하지 말 것. 바람을 등지고 설 것

o 인화점 : 자료 없음

o 발화상한계 : 자료 없음

o 발화하한계 : 자료 없음

o 자연발화점 : 자료 없음

□ 위험 연소 생성물

열분해 생성은 산소와 열을 방출함. 반응은 141C에서 자체 유지되어 반응함

분해는 동요, 거친 표면과의  접촉, 알칼리, 잘분리된 금속과  기타 다른 물질에 의해 가속화될 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출

계속해서 연소됨(목재, 종이, 오일등). 누출물질로부터 벗어날 것. 누출물질에 접촉시키지 말 것

위험하지 않게 할 수 있다면 누출을 중지시킬 것. 증기를 줄이기 위해 물뿌림을 사용할 것

유출이 적은 경우 막대한 양의 물로 지역을 씻을 것. 유출이 큰 경우 추후처분을 위해 둔덕을 쌓을 것

불필요한 사람의 접근을 막을 것. 위험지역과 제한지역의 출입을 금할 것

□ 보고기준량(RQ) : 10파운드(0.45kg) :  SARA에서는 이 양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음

7. 취급 및 저장방법

이물질을 저장시는 모든 연방정부, 주 및 지방규정을 준수할 것.

NFPA 43A에 따라 산화성 액체와 고체물질을 접지 기준에 맞게 저장할 것.

같이 두어서는 않되는 물질들과는 격리시켜 둘 것.

□ 한계 계획량(TPQ)

□ 한계량(TQ) ; 1500파운드(675kg)

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준            o 산업안전보건법      - TWA : 1ppm(1.5mg/m3)

- STEL : -

o OSHA PEL         - TWA : 1ppm(1.4mg/m3)

- STEL : -

o ACGIH TLV        - TWA : 1ppm(5mg/m3)

- STEL : -

o NIOSH REL        - TWA(10시간) : 1ppm(5mg/m3)

- STEL : -

o DFG MAK          - TWA : 1ppm(5mg/m3)

- 5minute peak, momentary value, 8times/shift : 2ppm(2.8mg/m3)

□ 환기 ;  허용기준을 준수하기 위하여 국소  배기 또는 공정밀폐  배기시설을 설치할 것

□ 눈 보호 ; 근로자는 이물질과의 접촉을 예방하기  위해 얼룩검사나 먼지 방지 안전고글과 안면보호구를 착용할 것

□ 긴급 눈세척 ; 이물질에 근로자의 눈이나 피부에 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장

가까운 곳에 세안설비와 세척설비를 설치하여야 함

□ 보호의 ; 근로자는 이물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를

착용하여야 함

□ 보호장갑 ; 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을 착용하여야 함

□ 호흡용 보호구

다음의 호흡용 보호구와 최대사용  농도는 미국 보건사회부에  의해 발간된 화학 위험에 대한 NIOSH 지침이나

NIOSH 허용기준 연구보고서에 의해 권고된 것임. 특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장내의 오염물질 농도에

근거하여야 하며 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함

o 10ppm            o 모든 공기 공급식 호흡용 보호구, 모든 공기 자급식 호흡용 보호구

o 25ppm            o 계속해서 흐르는 모드로 작동되는 공기 공급식 호흡용 보호구

o 50ppm            o 전면 자급식 호흡용 보호구,  전면 공기 공급식 호흡용 보호구

o 75ppm            o 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 전면 공기 공급식 호흡용 보호구

o 대피

- 아래턱,복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용 정화통을  장착한 전면식 공기 정화 호흡용 보호구(가스마스크)

- 대피형 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 압력요구나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기저항이나 기타 양압으로  작동되는 자급식 호흡용  보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타

양압으로 작동되는 모든 전면 공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리·화학적 특성

o 외  관 : 무색, 쓴맛으로 액체

o 분자량 : 34.01

o 분자식 : H-O-O-H

o 끓는점 : 302F(150C)

o 녹는점 : 32F(0C)

o 증기압 : 5mmHg(30C에서)

o 증기밀도 : 자료 없음

o 비  중 : 1.4067(25C에서)

o 용해도(물) : 완전함

o PH : 약하게 산을 냄

o 취기한계 : 자료 없음

o 증발율 : 자료 없음

o 점도 : 1.245cP(20C에서)

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 저해되지 않으면 불안정함. 열에 노출되면 폭발적으로 분해될 수 있음. 285F(141C)이상에서 자체유지 되어

분해됨. 소량의 오염물에서도 폭발가능성이 증가함

□ 피해야 할 조건

기타 점화물(목재, 종이, 기름)에 점화될 수 있음. 연료와 혼합시 폭발할 수 있음. 가연성, 폭발성 가스는 탱크와

호퍼카에 축적될 수 있음. 용기는 화재의 열에서 폭발할 수 있음. 마찰, 열이나 오염물로부터 폭발할 수 있음

화재나 폭발 위험을 창출시킬 수 있는 하수구를 차단할 것

□ 피해야 할 물질

o 아세트알데히드 : 폭발화합물형태

o 초산 : 폭발화합물형태

o 아세톤 : 폭발

o 알코올 : 폭발화합물형태일 수 있음

o 벤젠설포닉 앤하이드리드 : 폭발적 용해

o 카르복실릭 산 : 폭발적 과산화수소산 형태

o 클로로설포닉 액시드 : 폭발 화합물형태일 수 있음

o 염소 + 수산화칼륨 : 적색 발광으로 반응

o 연소물 : 연소속도가 가속화되거나 접촉시 폭발이나 점화를  애기시킬 수 있음

o 디에틸 에테르 : 폭발적 혼합물

o 디메틸 페닐포스핀 : 빠른 혼합시 격렬한 반응

o 디페닐 디셀레니드 : 폭발 화합물 형태일 수 있음

o 애탄올 : 폭발

o 수산화카돌리늄 : 폭발화합물 형태일 수 있음

o 하이드로겐 셀레니드 : 빠른 상호작용

o 키틴 : 폭발화합물형태

o 리튬 테트라하이드알루미니트 : 폭발적 혼합물

o 금속(그리고 합금) : 격렬한 반응을 촉진시킴, 발열성의 용해

o 금속산화물 : 활발하거나 격결한 반응

o 금속염 : 격렬한 반응을 촉진시킴, 발열성의 용해

o 질산 + 타이오요소 : 폭발화합물의 형성

o 질산 : 50%산보다 많이 넣을시 분해되기 쉬운 혼합물

o 질소염 : 폭발위험

o 유기화합물 : 정확한 상황하에 폭발 혼합물형태나 점화할 수 있음, 촉매의 존재는 반응의 위험이 증가할 수 있음

o 산소화합물 + 물 : 폭발혼합물 형태일 수 있음

o 페닐세레노케톤 : 강한, 발열반응

o 포스포러스 : 가열시 격렬한 반응

o 포스포러스(V) 산화물 : 극도로 격결한 반응

o 칼륨 : 격렬한 반응

o 칼륨 페르망간나트 : 격렬한 반응

o 환원제 : 화재와 폭발 위험

o 나트륨 : 격렬한 반응

o 테트라히드로피오펜 : 폭발 화합물형태일 수 있음

o 황산 : 건조에서 가열되면 폭발위험

o 틴(II) 염화물 : 발열반응

o 목재 : 점화 가능

□ 위험한 분해생성

열분해 생성은 산소와 열을 방출함. 반응은 141C에서 자체 유지되어 반응함.

분해는 동요, 거친 표면과의  접촉, 알칼리, 잘분리된 금속과  기타 다른 물질에 의해 가속화될 수 있음

□ 중합반응 ; 상온·상압에서 유해한 중압반응은 보고된바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 독성 자료

o 90%      - LC50 : 2mg/m3/4시간, 흡입-라트

- LCL0 : 227ppm, 흡입-마우스

- LDL0 : 500mg/kg, 피부-토끼

- LD50 : 4060mg/kg, 피부-라트

- LDL0 : 2mg/kg, 피부-피그

- LD50 : 2mg/kg, 경구-마우스

- LD50 : 15mg/kg, 정맥내-토끼

- LC50 : 2000ppm이하/8시간, 흡입-라트

- 돌연변이성자료 : RTECS

- 종양자료 : RTECS

o 75%      - LC50 : 75mg/kg, 경구-라트

o 70%      - LD50 : 9200mg/kg, 피부-토끼

o 35%      - LC50 : 2000mg/m3/4시간, 흡입-라트

o 30%      - LDL0 : 1429mg/kg, 경구-사람

- LDL0 : 2626ug/kg, 경구-여성

- TDL0 : 1200mg/kg, 경구-여성

- LD50 : 50mg/kg이하, 정맥내-마우스

- 돌연변이성자료 : RTECS

- 종양자료 : RTECS

o 27~52%   - LCL0 : 100ppm, 흡입-라트

o 8~20%    - LD50 : 1518mg/kg, 경구-라트

- 생식기계에 미치는 영향에 대한 자료 : RTECS

o 3%       - LC50 : 2000mg/m3/4시간, 흡입-라트

- LD50 : 2g/kg, 경구-라트

□ 발암성    - 산업안전보건법 : 없음

- IARC(Group I) : 동물에서의 제한된 증거

- 마우스에서 경구 투입은 십이지장 선종과 암을 초래함

- 기타 연구는 하이도로겐 페록사이드는 종양 활성의 촉진이  없음을 증명함

□ 국소영향 ; 부식제 - 흡입, 피부, 눈, 섭취

□ 급성독성 수준 ; 흡입과 섭취시 독성, 피부의 흡수에 작은 독성

□ 표적기관영향 ; 자료 없음

□ 추가자료 ; 폐질환의 기능을 해지거나 피부혹은 눈의 어지러움

□ 건강영향 ;

o 흡수 : 부식제/독성/75ppm에서는 인체에 즉각 위험함

- 급성노출 ; 증기나 미스트는 호흡기에 심한 자극을 일으킬 수 있음. 10%에서는 인후통, 기침, 호흡이 가쁠 수

있으며, 30%이상에서  호흡곤란이 있을 수 있음. 심한 전신독작용 결과로 두통, 어지러움, 구토, 설사, 떨림,

과민성, 불면증, 반사이상항진, 저림, 경련, 무의식, 쇼크, 사망에 이를 수 있음.

호흡기 손상은 경미한 기관지염에서 부터 폐부종까지 다양할 수 있으며 효과가 수시간 지연될 수 있음

- 만성노출 ; 90%용액 7ppm의 농도에 하루 6시간 주5일 6개월간 폭로시킨 개에서 처음 23주 동안은 아무런 영향이

없었음. 23주 후에는 기침, 눈물이나고 털이 희어졌음. 부검상에는 모낭의 파괴없이 피부가 두꺼워져 있었고 폐의

자극 소견을 보였음. 20ppm농도에 3개월간 폭로된  토끼에서는 털이 희어졌고  코주위에 자극 소견을 보였음

o 피부접촉 : 부식성

- 급성노출 ; 증기나 미스트는 피부를 자극할 수 있음.  6%용액은 약한 자극제임. 저농도의 용액에 닿았을때 피부가

따끔따끔거리고 하얗게 될 수 있음. 닦아내지 않았을때는 홍반이나 수포가 생길 수 있음

고농도로 노출시에는 심한 화상과 궤양을 일으킬 수 있음. 인체에의 감각에 대해 보고 되었으나 불확정적임

- 만성노출 ; 만성노출효과는 노출기간과 농도에 좌우됨. 부식성 물질에 반복적이거나 지속적으로 접촉시, 피부염을

일으키거나 급성노출때와 유사한 효과를 나타낼 수 있음

o 눈접촉 : 부식성

- 급성노출 ; 증기를 쐬면 홍반, 따끔거림, 눈물이나고 시야가 흐릴 수 있음. 용액은 심한 각막궤양이나 결막궤양을

일으켜서 눈을 멀게 할 수도 있음. 효과는 지연될 수 있음. 토끼의 눈에서는 0.5%의 농도에서 각막상피의 장애가

일어났고  24시간 후에 정상으로 돌아 왔으며, 5%농도에서는 심한 각막부종, 안방수의 병변, 홍채의 심한 울혈,

각막의 혈관 신생을 일으켰고 이런 변화는 4~5개월 후에야 일부만이 완화되었음.

5~30%의 농도에서는 각막혼탁을 일으켰는데 이 효과는 10%보다  높은 농도에서는 지속적으로 나타났음

- 만성노출 ; 노출효과는 노출기간과 농도에 좌우됨. 부식성 물질에 반복적으로 또는 지속적으로 접촉시, 결막염을

일으키거나 급성 노출때와 유사한 효과를 나타낼 수 있음. 7ppm농도로 10주간 노출된 토끼에서는 각막 손상을

보이지 않았음

o 섭취 : 부식성/독성/동물에서 제한적인 발암물질

- 급성노출 ; 구강, 인후에 심한 자극을 일으키고 식도와 위가 팽만하고, 내출혈을 일으킬 수 있음

35%용액 50ml를 섭취한 다섯명에서 위통, 흉통, 호흡정체가 일어나고 입에서 거품을 뿜고 의식을 잃었음

후에는 운동장애와 감각장애, 발열, 미세출혈, 중등도의  백혈구증가증을 보였고 1명은 폐렴이 발생했음

5명 모두 2~3주내에 회복되었음. 라트에서 보고된 치사량은 75%용액 75mg/kg이었음

- 만성노출 ; 1.5%과산화수소를 식수로 8주동안 받아 마신 어린 수컷 마우스에서 성장지연, 충치유발, 치근막의

병리학적 변화가 관찰 되었음. 0.15%과산화수소를 35주동안 준  마우스에서는 간세포와  신세뇨관 상피조직의

수종변성이 일어났고, 위벽의 괴사, 염증, 조직구조가 불규칙해지고, 소장벽의 임파조직이 비대해 졌으며,

1%이상농도에서는 체중감소, 2주이내에 사망하는 것으로 나타났음

마우스와 라트에 반복투여시 십이지장에 선종과 암이 발생했음

12. 환경영향 정보

o 환경영향지수(0~4) : 자료 없음

o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분 해 성 : 자료 없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 물/옥타놀 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수할 것

처리는 40CFR 262 유해폐기물 발생자에 적용될 수 있는 기준에 따라 실시되어야 함. EPA유해폐기물 번호 D003

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 5.1

o UN 포장군 : II

o US DOT 선적 명칭 및 ID번호 (40CFR 172.101) : 과산화수소, 안정됨, UN2015

o US DOT 유해등급분류(40CFR 172.101) : 5.1 - 산화제

o US DOT 표시기준(40CFR 172.101 & Subpart) : 산화제, 부식성

o US DOT 포장기준

- 예외 : 없음

- 소량포장 : 49CFR 173.201

- 대량포장 : 49CFR 173.243

o US DOT 제한량(40CFR 172.101)

- 승객용 항공기 또는 열차 : 금지됨

- 화물전용 항공기 : 금지됨

15. 법규에 관한 사항

□ 한국      o 산업안전보건법 : "허용농도"

o 유해화학물질관리법 : "유독물"

o 소방법 : "제6종 과산화수소"

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 규정, TPQ = 450kg

SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 규정, RQ = 0.45kg

SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSRA 공정안전관리(29CFR 1910.119) : 규정, 3375kg

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 있음

- 반응유해성 : 있음

- 급격한 분출위험성 : 있음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수 하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선