------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [31/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 메틸 에틸 케톤 ( METHYL ETHYL KETONE )   M.E.K.

o CAS 번호 : 78-93-3

o RTECS 번호 : EL 6475000

o UN 번호 : 1193

o 관용명/상품명 : 부타논(BUTANONE), 2-부타논(2-BUTANONE), 에틸 메틸 케톤(ETHYL METHYLKETONE),

메틸 아세톤(METHYL ACETONE),3-부타논(3-BUTANONE),MEK, SCOTCH-GRIP(R) BRAND

SOLVENT #3(3M),  STOP,SHIELD,PEEL REDUCER,(PYRAMID PLASTICS,INC), STABOND

C-THINNER (STABOND CORP), OATEY CLEANER(OATEY COMPANY)

o 분자식 : C4H6O

o 화학물질군 : 지방족 케톤

2. 성분 함유량 및 관련정보

o 성분 : 메틸 에틸 케톤

o CAS 번호 : 78-93-3

o 퍼센트(%) : 100%

o 기타 불순물 : 없음

3.  유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=3, 반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=1, 화재=3, 반응성=0

□ 응급상황을 위한 개요

아세톤 비슷한 냄새를 내는 무색의 액체

호흡기, 피부, 눈의 자극을 유발할 수 있음. 중추신경계에 영향을 줄 수 있음. 가연성 액체 및 증기 순간 발화가

야기될 수 있음. 모든 발화원으로부터 격리시킬 것. 증기나 미스트를 흡입하지 말 것. 눈, 피부 및 의복과 접촉을

피할 것. 용기는 완전히 밀폐시킬 것. 취급 후에는 철저히 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입  -단기노출 ; 자극이 발생될 수 있음. 추가적인 영향으로 메스꺼움, 구토, 호흡곤란, 두통, 졸음, 술취한 느낌

및 폐에 영향을 미칠 수 있음

-장기영향 ; 마비 및 경련을 일으킬 수 있음

o 피부접촉  -단기노출 ; 자극이 야기될 수 있음

-장기영향 ; 단기노출에서와 같은 영향을 유발함

o 눈접촉    -단기노출 ; 자극을 유발할 수 있음. 추가적인 영향으로 눈 손상을 일으킬 수 있음

-장기영향 ; 단기노출에서와 같은 영향을 유발함

o 섭취      -단기노출 ; 구토, 소화불량, 호흡곤란, 불규칙한 심장박동, 두통, 술취한 느낌 및 혼수가 야기될 수 있음

-장기영향 ; 유의할만한 영향에 관한 자료가 없음

□ 발암성     o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입           o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요한 경우 인공호흡을 실시할 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부접촉      o 응급조치

오염된 의복과 신발을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 화학물질이 완전히 남아있지 않을 때까지 비누 또는

순한 세제와 다량의 물로 씻어낼 것 (최소한  15~20분간 시행). 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈접촉        o 응급조치

아래위 눈꺼풀을 들어올려서 화학물질이 완전히 남아있지 않을 때까지 즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 눈을

씻어낼 것 (최소한 15~20분간 시행). 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취      o 응급조치

환자가 의식이 있고 경련이 없으면, 물과 함께 토근시럽을 주어 구토를 유도할 것(구토가 일어나면 흡인을 방지

하기 위해 머리를 엉덩이보다 낮게 유지시킬 것). 처음에 효과가 없으면 20분 후 반복할 것

활성탄을 먹게 할 것. 호흡이 저하되거나 구토가 일어나지 않은 환자에게는 위세척을 조심스럽게 행할 것

증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 위 세척은 의료인에 의해서 행하여져야 함. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음. 증상에 대한 지지요법을 치료할 것

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 화재위험이 있음. 증기는 공기보다 무거우며 많은 거리를 이동하여

점화원에까지  이른 후 역화될 수 있음. 증기와 공기의 혼합물은 폭발성이 있음

□ 소화제 ; 분말화학제, 이산화탄소, 물뿌림 또는 항알콜성 포말. 큰 화재시는 물뿌림, 안개 또는 항알콜성 포말

□ 진화 ; 위험하지 않게 할 수 있는 경우 용기를 화재지역으로부터 제거할 것. 화재 진화용 물은 추후의 처분을 위해

둔덕에 가두어 두고, 물질을 흩뿌리지 말 것. 화재가 완전히 진압된 후 열에 노출된 용기의 측면에 냉각수를  뿌릴

것. 탱크로부터 멀리 떨어져 있을 것. 저장지역에서 대형화재가 발생된 경우에는 무인 호스 지지대나 모니터 노즐

을 사용하고, 이것이 불가능한 경우에는 화재지역으로부터 철수하여 타도록 내버려둘 것. 화재에 의하여 안전 배기

장치로부터 소리가 나거나 탱크가 변색된 경우에는 즉시 철수할 것. 탱크, 화차, 탱크트럭이 화재에 휩싸인 경우

모든 방향에서 800m이상 격리할 것. 흐름을 멈출 수 있는 경우에만 진화를 실시할 것. 막대한 양의 물을 안개 형태

로  사용할 것 : 유체 자체는 비효율적일 수 있음. 막대한 양의 물로 용기를 냉각시키되 가능한한 멀리 떨어져서

뿌릴 것. 유독한 증기 흡입을 삼가고 바람을 등지고 설 것. 물은 비효율적일 수 있음

o 인화점 : 16F(-9C) (cc)

o 발화 하한계 : 1.4%(200F에서)

o 발화 상한계 : 11.4%(200F에서)

o 자연 발화점 : 759F(404C)

o 화재 등급(OSHA) : IB

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 산물은 탄소산화물, 메탄, 포름알데히드, 메탄올 및 과아세트산을 포함할 수 있음

6. 누출 사고시 대처 방법

□ 직업적 유출 ; 점화원을 차단하여 위험지역에 불, 흡연, 불꽃을 금할 것. 유출된 물질과 접촉하지 말 것

위험하지 않게 누출을 중지시킬 수 있는 경우에는 누출을 중지시킬 것. 증기를 줄이기 위해 물을 뿌림

유출이 적은 경우에는 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것

유출이 큰 경우에는 추후의 처분을  위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을  쌓아둘 것

불필요한 사람은 접근을 금지시키고 위험지역을 격리시켜 출입을 금할 것

□ 보고 기준량(RQ) : 2,250kg (5,000pounds) ; SARA에서는 이 양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록 하고 있음

□ 토양 유출 ; 가두어두기 위해 라군, 연못, 피트와 같은 저장지역을 팔 것. 플라이애쉬, 시멘트 분말, 톱밥, 상업적

흡수제로  누출액을 흡수시킬 것

□ 대기중 유출 ; 증기를 떨어뜨리기 위해 물을 뿌릴 것

□ 수중 유출 ; 자연장벽이나 유류유출방지붐으로 유출의 유동이나 확산을 제한할 것. 갇혀있는 유출물은 흡입호스를

사용할 것

7. 취급 및 저장 방법

이 물질을 저장시는 모든 중앙 정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것.  29CFR  1910.106에 따라 저장할 것

o 접지 ;  정전기에 의해 인화될 수 있는 낮은 전기 전도성을 가진 물질들은 NFPA 77-1983에서 규정한 접지 기준에

맞는 용기에 보관하여야 함. 정전기에 대한 시험을 권장함. 같이 두어서는 안되는 물질로부터 격리시켜 보관할 것

8. 노출 방지 및 보호구 관련 정보

□ 노출 기준

o 산업안전 보건법

-TWA : 200ppm(590mg/m3)

-STEL : 300ppm(885mg/m3)

o OSHA PEL

-TWA : 200ppm(590mg/m3)

-STEL : 300ppm(885mg/m3)

o ACGIH TLV

-TWA : 200ppm(590mg/m3)

-STEL : 300ppm(885mg/m3)

o NIOSH REL

-TWA : 200ppm(590mg/m3)

-STEL : 300ppm(885mg/m3)

o DFG MAK

-TWA : 200ppm(590mg/m3)

-30minute peak, average value, 4times/shift : 400ppm(1180mg/m3)

□ 측정방법

Ambersorb (R) xe-347관, 이황화탄소, FID로 가스  크로마토그래프 분석(NIOSH VOL.III #2500)

CERCLA 제 103조 RQ : 2,250kg (5,000pounds)

-SARA 제 313조의 연중 독성 화학물질 유리 보고에 의함

o OSHA는 1989년 1월 19일의  최종법 기준이 제11회 미순회법정의 결정 (AFL-CIO v.OSHA)에 따라 폐지 되었

으며 이는 1993년 6월 30일부터 효력 발생함. 29 CFR 1710.1000(58FR 35338)을 참조할 것

□ 환기 ; 허용기준을 준수하기 위해 국소 배기 또는 일반 희석 배기시설을 설치할 것

환기설비는 먼지, 증기, 흄의 폭발농도 존재시 방폭구조여야 함

□ 눈 보호 ;  근로자는 이 물질에 의한 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진 보호형 고글을 착용하여야 함

□ 긴급 눈세척 ; 이물질에 근로자의 눈이나 피부가 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장

가까운 곳에 세안설비를 설치하여야 함

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에의 피부접촉을 방지하기  위하여 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용하여야 함

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질 과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을 착용하여야 함

□ 호흡용 보호구

다음의 호흡용 보호구와 최대 사용농도는 미국 보건사회부에  의해 발간된 화학위험에 대한 NIOSH허용 기준 연구

보고서,  또는 미국 노동부의 29CFR 1910 Subpart Z에 의해 권고된 것임

특정하게 선정된 호흡용 보호구는 작업장 내의 오염물질  농도에 근거하여야 하고 호흡용  보호구의 작동한계를

넘지 않아야  하며 NIOSH와 MSHA에 의해 동시에 승인된 것이라야 함

o 1000ppm

-유기용제용 정화통을 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구

-유기용제용 정화통을 장착한 모든 전면식 화학물질 정화통  호흡용 보호구

o 3000ppm

-아래턱, 복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용정화통을 장착한 모든 전면식공기정화 호흡용 보호구(가스마스크)

-계속적 유출 상태에서 작동되는 모든 공기공급 호흡용 보호구

-모든 자급식 전면 호흡용 보호구

-모든 전면식 공기공급 호흡용 보호구

o 대피

-아래턱, 복부 또는 등부위에 장착하는 유기용제용정화통을 장착한 모든 전면식공기정화 호흡용 보호구(가스마스크)

-모든 적절한 대피용 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

-모든 자급식 전면 호흡용  보호구로서 흡배기저항이나 기타  양압으로 작동되는 것

-흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타

양압으로 작동되는  모든 전면 공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무색의 아세톤 냄세를 가진 액체

o 분자량 : 72.12

o 분자식 : CH3CH2COCH3

o 끓는점 : 176F(80C)

o 어는점 : -123F(-86C)

o 증기압 : 100mmHg(25C에서)

o 증기밀도 : 2.5

o 비중 : 0.8054

o 용해도(물) : 27.5%

o PH : 자료 없음

o 취기한계 : 0.25~10ppm

o 증발율 : 2.7(에테르가 1일때)

o 용해도 (용제) : 알콜, 에테르, 벤젠, 아세톤, 기름 및 대부분의 보통 산업용제

o 점도 : 0.40 cp(25C에서)

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 및 상압에서 안정함

□ 피해야 할 조건

열, 스파크, 불꽃 또는 기타 점화원과의 접촉을 피할 것. 증기는 폭발성이 있을 수 있고 유독할 수 있으므로

그  지역에 불필요한 사람의 출입을 금할  것. 용기를 지나치게 가열하지 말 것

용기가 열이나 불 속에서 파열되거나 상당한 거리를 이동할 수 있음

□ 피해야 할 물질

o 클로로포름 : 염기가 존재할 경우 격렬한 발열반응

o 클로로술폰산 : 폐쇄된 용기 내에서의 혼합은 온도 및  압력의 상승을 초래할 수 있음

o 폭발물 : 반응 가능성

o 과산화수소, 질산 : 충격과 열에 민감한 기름의 과산화물을 생성

o 이소프로파놀 : 4년간 저장된 샘플로 실험 증류시 두 번의 폭발이 있어났음

원인은 분명치 않으나 과산화반응을 촉진시키는  케톤류의 존재 때문일 가능성이 있음

o 발연황산 : 폐쇄된 용기 내에서의 혼합은 온도 및 압력의 상승을 초래할 수 있음

o 산화제 (강) : 화재 및 폭발 위험 가능성

o 과산화물 : 반응 가능성

o 플라스틱 : 손상 가능성

o 제 3 부톡산 칼륨 : 발화 반응

o 방사성 물질 : 반응 가능성

o 합성수지 : 손상 가능성

o 고무 : 손상 가능성

□ 위험한 분해산물 ; 열분해 생성물은 유독한 탄소산화물,메탄,포름알데히드,메탄올 및 과아세트산을 포함할수 있음

□ 중합 반응 ; 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료

-500mg/24시간, 피부-토끼 : 보통

-402mg/24시간, 피부-토끼 : 약함

-13,780ug/24시간, 개방피부-토끼 : 약함

-350ppm, 눈-사람

-80mg, 눈-토끼

□ 독성 자료

-TCL0 : 100ppm/5분, 흡입-인간

-LC50 : 23,500mg/m3/8시간, 흡입-라트

-LC50 : 40mg/m3/2시간, 흡입-마우스

-LC50 : 38mg/m3, 흡입-포유류

-TCL0 : 750ppm/7시간/7일, 간헐적 흡입-라트

-LD50 : 6,480mg/kg, 피부-토끼

-LD50 : 2,737mg/kg, 경구-라트

-LD50 : 4,050mg/kg, 경구-마우스

-LD50 : 607mg/kg, 복막내-라트

-LD50 : 616mg/kg, 복막내-마우스

-LDL0 : 2mg/kg, 복막내-기니아피그

-TCL0 : 5,000ppm/6시간/90일, 간헐적 흡입-라트

-TDL0 : 55,500mg/kg/37주, 간헐적 피하-고양이

-돌연변이성 자료 : RTECS

-생식기계에 미치는 영향에 대한 자료 : RTECS

-종양자료 : RTECS

□ 발암성 ;  없음

□ 국소 영향 ;  자극-흡입, 피부, 눈

□ 급성 독성 수준 ; 섭취에 의해 보통의 독성, 흡입 혹은 피부 흡수시에 약한 독성

□ 표적기관 영향 ;  중추신경계 억제제

□ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 ; 만성 피부 혹은 호흡기 질환 또한 말초신경질환 병력이 있는 사람

□ 추가 자료

노르말-헥산 또는 메틸 노르말-부틸 케톤의 신경독성 효과를 강화시킬 수 있고, 사염화탄소와 클로로포름을 포함한

간독소에 의한 손상의 소인을 줄 수 있으며 클로로포름의 신장 독성을 강화할 수 있음

알콜과의 상호작용을 일으킬 수 있음. 한 연구는 아이의 출생 후 그 아버지가 메틸 에틸  케톤에 직업적으로

노출되었을 때 그 아이의 백혈병 위험이 증가함을 보여주고 있음

□ 건강 영향

o 흡입 : 자극제/마취제, 3,000ppm이면 생명 또는 건강에 즉각 위험함

-급성노출 ; 100~200ppm의  증기  농도는  코와  목에  약한  자극을  야기시켰고, 90~270ppm에서 4시간의 경우

남자는 시간  판단이 단축되었으며, 여자는 시간 판단 테스트에 있어 그 변동이  증가하였음. 300~500ppm은 불쾌

함을 느끼게  하고 목의  자극, 두통,  구토 및  메스꺼움을 유발하였음. 3,300ppm은 보통의 자극성을 나타냈고

10,000ppm에의 순간적 노출은 코에 참을 수 없는 자극을 주었음. 다른 영향으로 호흡곤란, 기침 및 숨참, 그리고

현기증,  졸음, 쇠약, 의식 상실을 동반한  중추신경계 억제증상을 일으켜  결국 죽음에까지 이를 수 있음

1.5시간 동안 노출된 근로자에게서 후안구 시신경염의  사례가 보고된 바 있음. 두통, 약한 현기증 및 시력 감퇴가

언급된 바 있음. 두명의 다른 사람이 유사하게 노출되었으나 단지 약한  호흡기 증세와 결막자극만이 보고되었음

시신경 독성은 메탄올 대사와 관련있는 것으로 생각되고 있음. 10,000ppm에 노출된 기니아피그는 자극이 빠르게

나타났으며 240~280분 이후에는 마취상태로 진행되었고 33,000ppm에서는 이러한 증세들이 더 빨리 진행되어

200~260분이면  사망하였음. 100,000ppm에서는 마취 및 사망이 45~55분 사이에 있어났음

죽은 동물들은 폐기종, 약한 뇌울혈 및 조직기관 특히  폐에서의 현저한 울혈현상을 나타냈음

-만성노출 ; 1,000또는 3,000ppm에 노출시켰던 임신한 라트의  새끼들은 골격,연조직 및 흉골분절의 변화를

나타냈음. 같은 연구자들이 연구를 반복해 본 결과 3,000ppm의 양은 약한 모체 및 태아의 독성을 일으켰음

그러나 embryo의 독소나 기형유발성은 발견되지 않았음. 메틸 에틸 케톤 및 아세톤에의 직업적 노출은 의식불명

및 경련을 유발했고 메틸 에틸 케톤 및 젤리 같은 물질은  다리의 쇠약, 마비를 유발했으며 메틸 에틸 케톤 및

테트라히드로 푸란은  근력의 상실, 피로 및 양측성 지각이상을 유발했음. 메틸 에틸 케톤은 본드 흡입자에게

있어서의 노르말 헥산과, 근로자에게 있어서 메틸  노르말-부틸 케톤의 신경독성 효과를  강화시킬 수도 있음

o 피부 접촉 : 자극제

-급성노출 ; 액체 또는 농축된 증기와의 접촉은 피부염을 야기시킬 수 있음. 액체와의 직접적 접촉은 손톱 바닥의

영구한 파괴와 더불어 심한 손톱 비후 현상을 일으킬 수 있음. 사람에서는 피부감작은 일어나지 않았음

토끼 피부에 치사량을 도포했을 때 홍반, 부종 및 괴사를 초래했음.  간과 장의 울혈 또한 보고되었음

-만성노출 ; 반복적, 지속적인 노출은 건조, 각질, 갈라진 피부염을 야기시키는 피부 탈지를 유발할 수 있음

피부 흡수는 메틸 에틸 케톤 및 기타 물질에 노출된  근로자의 만성흡입에 열거된 독성효과를 일으킬 수 있음

o 눈 접촉 : 자극제

-급성노출 ; 200ppm의 증기 농도에 자극이 유발되었음, 3,300ppm은  보통의 자극을 일으켰음, 그리고 10,000ppm은

기니아피그에 있어 거의 견디기 어려웠음. 심한 전방 포도막염의 한 사례는 액체로부터 기인된것으로 보고되었으나

외상에 의해 일어난 것일 수도 있음. 액체에의 직접적 접촉은 토끼에 있어서 1~10등급 중 5등급에 해당하는 고통

스러운 자극과 일시적인 각막손상을 일으켰음. 기니아피그에 있어서 100,000ppm은 8일 이내에 맑아지는 순간적인

각막 혼탁을 일으킬 수 있음

-만성노출 ; 자극제에의 반복적, 지속적 노출은 결막염을 일으킬 수 있음

o 섭취 : 마취제

-급성노출 ; 섭취는 혼수, 과호흡, 대사성 산증 및 빈맥을 일으킬 수 있음. 기타 작용으로 복부경련을 동반한 위장관

자극, 메스꺼움, 구토, 두통 및 현기증이 일어날수 있음. 동물에게 치사량을 투약하면 폐 울혈 및 출혈과 간, 소화

기계 및 복막벽의 울혈을 일으킴. 케톤류의 흡입은 화학성 폐렴을 초래할 수 있음

-만성노출 ; 메틸에틸케톤 및 에틸 노르말-부틸 케톤의 반복적 투여는 동물에 있어서 임상적 신경증세를 일으켰음

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료 없음

o 급성 수계 독성 : 자료 없음

o 분해성 : 자료 없음

o 로그 생체 축적 지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 옥타놀/물 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기시 모든 중앙 정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

처리는 40CFR 262유해폐기물 발생자에 적용될 수 있는 기준에 따라 실시되어야 함

EPA유해 폐기물 번호 : U159

메틸 에틸 케톤의 규정농도 : 200.0mg/L(TCLP-40CFR 261 부록Ⅱ)

-TCLP이상의 메틸 에틸 케톤을 함유하는 물질은 EPA의 독성  물질에 해당되며 40CFR262에 따라 처리되어야 함

EPA유해폐기물 번호 : D035,             미국 EPA, RCRA유해폐기물 번호 : RCRA U159

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 3

o UN 포장군 : II

o US DOT 선적 명칭 및  ID번호(49 CFR 172.101) : 메틸 에틸  케톤, UN 1193

o US DOT 유해 등급 분류(49 CFR 172.101) : 가연성 액체

o US DOT 포장군(49 CFR 172.101) : PG II

o US DOT 표시 기준(49 CFR 172.101 & Subpart) : 가연성 액체

o US DOT 포장 기준

-예외 : 49 CFR 173.150

-소량 포장 : 49 CFR 173.202

-대량 포장 : 49 CFR 173.242

o US DOT 제한량(49 CFR 172.101)

-승객용 항공기 또는 열차 : 5L

-화물전용 항공기 : 60L

15. 법규에 관한 사항

□ 한국       o 산업 안전 보건법 : "유기 용제 제 2종", "명칭등 표시대상", "허용농도"

o 유해 화학 물질 관리법 : "유독물"

o 소방법 : "제 4종 제 1석유류"

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40 CFR 302.4) : 규정, RQ=2,250kg (5,000pounds)

o SARA 제 302조(40 CFR 355.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40 CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40 CFR 372.65) : 규정

o OSHA 공정 안전 관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.21)

-급성 유해성 : 있음

-만성 유해성 : 없음

-화재 유해성 : 있음

-반응 유해성 : 없음

-급격한 분출 위험성 : 없음

16. 기타 참고 사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업

안전공단은 이로 인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한

것입니다. 한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는아래 사항을 준수하여야 합니다.

□ 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

□ 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용 할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를

붙이고 출처를 명기하여야 함

□ 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

□ 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 이화여자대학교 의과대학 교수 하은희