------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [46/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

-----------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 인산 ( PHOSPHORIC ACID )

o CAS 번호 : 7664-38-2

o RTECS 번호 : TB6300000

o UN 번호 : 1805

o 관용명/상품명 : 흰인산(WHITE PHOSPHORIC ACID), 올토포스포릭애시드(ORTHO PHOSPHORIC ACID),

인산(PHOSPHORIC ACID), 소낙(SONAC), WC-REINIGER, 스퍼포스-105(SUPERPHOS-105),

올토-인산,결청체(ORTHO-PHOSPHORICACID,CRYST-ALLINE)

□ 분자식 : H304P

□ 화학물질군 : 무기산

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 인산

o CAS 번호 : 7664-38-2

o 퍼센트(%) : 60% , 70%

o 기타 불순물 : 없음.

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=1,지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0

□ 응급상황을 위한 개요 ; 무색, 무취의 투명하고 습기를 잘 빨아다니는 결정체.

점막에 심한 화상을 야기시킴. 호흡기간 및 눈,피부에 화상을 야기함. 분진을 호흡하지 말 것. 눈, 피부,의복에

접촉시키지 말 것. 용기는 완전히 밀폐시킬 것. 취급후 철저히 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것. 취급주의.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입  - 단기적 영향 ; 심한 자극을 야기함. 추가적인 영향으로 메스꺼움, 호흡곤란, 저혈압, 두통, 현기증, 청색증

및 폐충혈을 포함 할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 충치 및 소화장애를 포함할 수

있음.

o 피부접촉 - 단기적 영향 ; 심한 자극을 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 눈 접촉  - 단기적 영향 ; 화상을 야기함. 추가적인 영향으로 최루, 광 과민성 시력 상실을 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 섭취     - 단기적 영향 ; 화상을 야기함. 추가적인 영향으로 고열, 메스꺼움, 구토, 설사, 복통, 호흡곤란, 저혈압,

신장손상, 경련, 쇼크 및 혼수상태를 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

□ 발암성      o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입       o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 기도와 혈압을 유지하고 가능한 산소를 흡입시킬 것.

필요하면 인공호흡을 실시 할 것. 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 따라 부분적으로 치료할 것.

즉시 의학적 조치를 받을 것. 산소의 흡입은 유자격 의료인에  의하여 실시되어야 함.

□ 피부접촉    o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않았다는

증거가 있을 때까지 씻을 것.(약 15~20분) 화상인 경우 중성의 건조한 천으로 조심스럽게 부위를 덮을 것.

증상에 따라 부분적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉     o 응급조치

즉시 다량의 물로 눈세척, 경우에 따라서 화학물질이 남지 않았다는 증거로 눈꺼풀을 위아래로 치켜뜰 것(약 15           ~ 20분). pH가 정상으로 돌아올때까지 생리식염수로 계속해서 세척할 것(약 30~60분). 중성밴드로 덮을 것.

즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭취         o 응급조치

위장세척이나 구토를 하지 말 것. 다량의 물이나 우유를 먹일 것. 구토가 일어나면 계속 반복 할 것. 섭취된

침전물은 세포조직에 해를 미치지 않게 하기 위하여 대략 100배정도 희석 되어야함. 의식불명 또는 삼킬 수 없는

사람에게는 입으로 어떠한 것도 주지 말 것. 구토가 계속 일어나면 흡인을 예방하기 위해 머리를 엉덩이 높이

보다 아래에 둘 것. 기도와 호흡을 유지할 것. 증상에 따라 부위별로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 받을 것.

□ 의사를 위한 정보

o 해독제 ; 특정 해독제 없음. 증상에 따라 부위별로 치료할 것.

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 경미한 화재 위험.

□ 소화제 ; 분말 소화제, 이산화탄소, 물 뿌림 또는 정규포말.

대형 화재시 물 뿌림, 안개 또는 정규포말.

□ 진화 ; 위험하지 않게 옮길 수 있는 경우 화재지역으로부터 용기를 제거할 것. 화재가 잘 진화될 때까지 물로써

용기의 측면을 냉각시킬 것. 탱크로부터 멀리 떨어질 것. 화재상황에 맞는 약제를 사용할 것. 많은 양의 물을

안개형태로 사용할 것. 가능한 멀리 떨어져서 많은 양의 물로 용기를 냉각시킬 것. 부식성 증기 호흡을 피하고

바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음

o 발화상한계 : 자료없음

o 발화하한계 : 자료없음

o 자연발화점 : 자료없음

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 생성물은 독성 인산 및 인산 연기를 포함할 수 있음.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 점화된 물질을 건드리지 말 것. 위험하지 않다면 누출을 중지시킬 것. 증기를 줄이기 위해 물을 뿌릴

것. 소량의 유출일 경우 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것.

소량의 분말유출일 경우 부삽으로 깨끗이 퍼서 분말용기 넣고 덮을 것. 대량의 유출일 경우 추후의 처분을 위해

앞쪽 먼 곳에 둔덕을 쌓아 둘 것. 불필요한 사람은 접근을 금지시킬 것. 위험지역과 출입금지지역을 격리시킬 것.

□ 보고기준량(RQ) : 5000 pounds (약 2250 kg)

SARA에서는 제304조(40CFR355.40)에 의해 이 양을 초과한 노출을 관련기관에 보고토록 함.

□ 토양 유출 ; 가두어 두기 위하여 라군, 연못, 피트와 같은 저장지역을 팔 것. 콘크리트, 폴리우레탄, 모래주머니,

흙무덤 등을 사용하여 유출물질에 대한 제방을 쌓을 것. 누출 물질을 흡수하기 위해 재나 시멘트 분말을 사용할

것. 소석회, 중탄산나트륨 또는 부서진 석회석으로 유출물을 중성화시킬 것.

□ 대기 유출 ; 물 뿌림으로 증기를 완전히 없앨 것. 사용된 물은 독성과 부식성이므로 추후의 처분과 봉쇄를 위해

둔덕을 쌓을 것.

□ 수중 유출 ; 농업 석회, 소석회, 부서진 소석회 또는 중탄산나트륨으로 중성화 시킬 것. 유출된 물질에 염화수소

칼슘을 첨가할 것. 고정된 오염물 및 침전물을 제거하기 위해 리프트나 기중기를 사용 할 것.

7. 취급 및 저장방법

이 물질의 저장시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것. 물리적 손상으로부터 보호할 것.

화재 위험이 있는 지역으로부터 떨어져서 차고 건조하며 환기가 잘 되는 장소에 저장할 것. 잘 밀폐된 용기에 저장

할 것. 비호환성 물질과 분리하여 저장할 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준      o 산업안전보건법   - TWA : 1 mg/m3

- STEL : 3 mg/m3

o OSHA PEL      - TWA : 1 mg/m3

- STEL : 3 mg/m3

o ACGIH TLV     - TWA : 1 mg/m3

- STEL : 3 mg/m3

o NIOSH REL     - TWA : 1 mg/m3

- STEL : 3 mg/m3

o CERCLA 제 103조 보고기준량(RQ) : 5000 파운드 (약 2250 kg)

o OSHA는 1989년 1월 19일의 최종 법 기준을 제 11회 미순회 법정의 결정(AFL-C10 v.OSHA)에 따라 폐지하였

으며 이는 1993년 6월 30일 부터 효력을 발생함. 29 CFR 1910.1000(58 FR 35338)을 참조할 것.

□ 측정방법 ; 실리카겔 튜브, 소디움 비카본나이트/소디움 카본나이트, 이온크래마토그래피

□ 환기 ; 허용 기준을 준수하기 위해 국소배기 환기시설을 설치할 것.

□ 눈 보호 ; 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위해 비밀보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을 착용

하여야 함.

□ 긴급 용기 세척 ; 이 물질에 근로자의 눈 또는 피부가 노출될 가능성이 있는 경우는 사업주는 비상시를 위하여

작업장 가까운 곳에 세안 및 세척설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에 접촉할 가능성이 있는 피부를 보호하기 위하여 보호의와 장비를 착용할 것.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질에 접촉을 피하기 위하여 보호장갑을 착용할 것.

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용 보호구와 최대사용농도는 미국 보건사회부에 의해 발간된 화학위험에 대한 NIOSH

지침이나 NIOSH 허용기준 연구 보고서에 의해 권고된 것임. 특정하게 선정된 보호구를 작업장내의 오염수준에

근거하여야 하며 보호구착용 후 근로시간한계를 초과해서는 안되며 국립산업안전보건기구(NIOSH)와 광산보안청

(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이여야 함.

농도                     호흡용 보호구

----------        --------------------------------------

25 mg/m3    ;   o 연속 유동방식으로 작동되는 모든 공기공급 호흡용 보호구

50 mg/m3    ;   o 모든 공기공급 전면형 호흡용 장비

o 모든 전면 자급식 호흡용 장비

o 고효율 미립자 필터를 장착한 모든 공기정화 전면형 호흡용 보호구

2000 mg/m3   ;   o 흡배기저항 및 양압으로 작동되는 모든 공기정화 전면형 호흡용 보호구.

o 대피 ;  - 고효율 과립입자 필터를 장착한 모든 공기정화 전면형 호흡용보호구.

- 대피에 적절한 모든 자급식 호흡용 장비.

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항 및 기타 양압으로 작동되는 것.

- 흡배기저항 및 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기 저항이나 기타

양압으로 작동되는 모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구.

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무색, 무취의 투명하고 습기를 잘 빨아다니는 결정체.

o 분자량 : 98.00

o 분자식 : H3PO4

o 끓는점 : 해당없음

o 녹는점 : 108F(42C)

o 증기압 : 0.0285 mmHg(20C에서)

o 증기밀도 : 해당없음

o 비중 : 1.834 (18C에서)

o 용해도(물) : 548%

o 산성도(pH) : 1.5(0.1 N soln)

o 증발률 : 해당없음

o 용해도(용제) : 알콜에 용해 415 F (213 C)에서는 물이 없어져서 피로포스포릭애시드(PYROPHOSPHORICACID)가

형성되고 575F (300C)에서는 메타포스포릭 애시드(METAPHOSPHORICACID)가 형성됨.

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 물과 미약한 반응 및 열을 발함.

□ 피해야 할 조건 ; 화재가 일어날 수 있으나 즉시 발화되지는 않음. 가연성, 독성 가스는 탱크나 쓰레기 차에 축적될

수 있음. 연소물질(나무, 종이, 오일 등)을 발화시킬 수 있음.

□ 피해야 할 물질

o 기저 : 심한 반응

o 클로라이드 + 스테인레스 스틸 : 폭발성 수소가스의 분출을 동반한 반응.

o 철금속과 합금 : 특별히 가열시 심한 부식.

o 화강암 : 고농축 산에 의해 부식됨.

o 금속류 : 폭발성 수소가스의 분출을 동반한 반응.

o 니트로메탄 : 폭발 형성을 형성.

o 플라스틱, 고무, 코팅제 : 고농축 산에 의해 부식됨.

o 자기 : 고농축 산에 의해 부식됨

o 소디움 테트라하이드로보라트 : 열을 발생시키며 급격한 혼합에서 폭발할 수 있음.

□ 위험한 분해산물 ; 열분해 생성은 독성 인산 및 인산연기를 포함할 수 있음.

□ 중합반응 ; 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료    □595 mg/24시간, 피부-토끼 : 심함

□119 mg, 눈-토끼 : 심함

□ 독성 자료      □LD50 : 2740 mg/kg, 피부-토끼

□TDL0 : 1286 uL/kg, 구강-남자

□LD50 : 1530 mg/kg, 구강-라트

□LDL0 : 220 mg/kg, 비보고-남자

□ 발암성         □산업안전보건법 : 없음

□NTP : 없음

□IARC : 없음

□ 국소 영향 ; 부식제-흡입, 피부, 눈, 섭취

□ 급성독성수준 ; 섭취에 의한 심한 독성. 피부 흡수에 의한 미약한 독성.

□ 표적기관 영향 ; 자료없음.

□ 노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우 ; 과거에 호흡기 또는 피부병를 가진 사람.

□ 건강 영향

o 흡입 : 산부식제에 관한 정보 참조.

산부식제 :

- 급성노출 ; 기침을 동반한 호흡기 자극, 질식 및 심하면 점막의 화상을 야기함. 초기 증세로는 현기증, 두통, 메스

꺼움 및 쇄약을 포함할 수 있음. 심한 노출시 폐부종을 일으키거나 5~72시간이후에나 일어날 것임. 증상으로는

가슴압박, 호흡곤란, 거품성 담 및 청색증을 포함할 수 있음. 저혈압, 쇄약, 빈맥 및 수포생 호흡음을 포함할 수

있음. 회복은 지연되고 재발 할 수 있음. 심한 노출시 폐부종, 재발등이 있은 후 몇 시간안에 무산소증으로 인한

사망을 야기할 수 있음.

- 만성노출 ; 노출기간과 농도에 따라 다르며 산 물질의 계속적이고 반복적인 노출은 치아미란, 구강의 염증 및

궤양성 변이, 심하면 괴저를 야기할 수 있음. 기침을 동반한 기관지 자극과 빈번한 기관지 폐렴을 일으킬 수 있음.

소화기 장애 또한 가능함.

o 피부접촉 : 산부식제에 관한 정보 참조. 동물연구에서 피부를 통한 흡수가 보고된 바 있음.

산부식제 :

- 급성노출 ; 직접적인 접촉은 심한 통증, 화상, 심하면 갈색이나 노란색의 얼룩을 일으킬 수 있음. 화상은 뾰족한

가장자리의 깊은 곳에서 일어나고, 반흔조직형태로 서서히 회복됨. 희석된 질산 용액은 약한 자극과 피하의 파괴

없는 경직을 일으킴.

- 만성노출 ; 영향은 노출기간과 농도에 따라 다름. 거듭되고 지속적인 산 물질과의 접촉은 피부염이나 급성노출과

유사한 영향을 야기함.

o 눈 접촉 : 부식제

pH 2.5로 완화된 0.16ml의 용액을 직접 접촉한 결과 연한 쓰라린 느낌이 있었으나 사람의 눈에 한방울 접촉한

결과 해가 없었음. pH 3.4를 적용시킨 결과 해가 야기되지 않음. pH 3.8의 용액을 5분간 토끼의 눈에 적용한 결과

약한 일시적 상피 부종과 결막의 충혈을 일으켰으나 24시간만에 정상으로 돌아옴. pH 5.5 용액을 각막 기질에

주사하거나 상피를 제거 후 각막에 적용시킨 결과 탐지될 수 있는 상해를 야기했음. 진한 소다수 용액은 눈의

화상을 야기할 수 있음. 산부식제에 관한 정보 참조.

산부식제 :

- 급성노출 ; 산 물질과의 직접적인 노출은 통증과 최루, 광공포증, 화상을 야기할 수 있음. 상해 정도는 농도와

접촉기간에 따라 다름. 약한 화상에는 상피 재생이 빠르고 눈은 완전히 해복됨. 심한 경우 상해 정도는 몇 주동안

에고 완전히 나타나지 않음. 궁극적으로 전체 각막이 혈관화되고 시야혼탁을 일으킬 수 있음. 최악의 경우 눈의

완전 파괴를 가져옴.

- 만성노출 ; 영향은 노출기간과 농도에 따라 다름. 거듭되고 반복적인 산 물질의 노출은 결막염 또는 급성노출과

유사한 영향을 일으킬 수 있음.

o 섭취 : 산부식제에 관한 정보참조.

부식제

- 급성노출 ; 산 물질은 구강, 식도, 후두 점막의 부식과 연한 탈색을 동반한 입주위 화상, 말하는 것과 연하가

곤란해지고, 불가능해 지고 고통을 수반함. 후두 부종은 호흡기 장애 및 심하면 질식을 일으킬 수 있음.

갈증, 상복부 통증, 메스꺼움, 구토 및 설사를 일으킬 수 있음. 구토는 혈액을 포함하고 점막증도 함께 유발할 수

있음. 고혈압을 동반한 쇼크, 쇄약, 빈맥증, 호흡기 장애 및 냉습피부를 일으킬 수 있음. 치료하지 않으면 순환기

허탈, 신장 손상이 확실시 됨. 심한 경우 소화기 장애 및 후두 천공과 복막염, 고열,복부팽만을 일으킬 수 있음.

후두, 소화기 장애, 유문협착이 수주안에 일어날 수 있고 몇 달 또는 몇 년 지속될 수 있음.

질식, 순환기 허탈 또느 수분간 많은 양의 흡인으로 인해 급사할 수 있음. 복막염, 신장염 또는 폐렴으로 인해

사망할 수 있음. 혼수상태 및 경련 또한 발생할 수 있음.

- 만성노출 ; 농도에 따라 다르며 산 물질의 지속적인 섭취는 구강점막의 염증 및 궤양성 변이를 일으킬 수 있고

기타 급성노출과 유사한 영향을 미침.

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료없음.

o 급성수계독성 : 자료없음.

o 분해성 : 자료없음.

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료없음.

o 로그 옥타올/물 분배계수 : 자료없음.

13. 폐기시 주의 사항

이 물질의 폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 8

o UN 포장군 : III

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호(49 CFR 172.101) : 인산, UN 1805

o US DOT 유해등급분류(49 CFR 172.101) : 8-부식물질

o US DOT 표시기준(49 CFR 172.101 & Subpart) : 부식제

o US DOT 포장기준(49 CFR 172.101) :

- 예외 : 49 CFR 173.154

- 소량포장 : 49 CFR 173.203

- 대량포장 : 49 CFR 173.241

o US DOT 제한량

- 승객용 항공기 또는 열차 : 5 리터

- 화물전용 항공기 : 60 리터

15. 법규에 관한 사항

□ 한국     o 산업안전기준법 : 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40 CFR 302.4) : 규정, RQ=5000 pound (약 2250kg)

o SARA 제 302조(40 CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 304조(40 CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 313조(40 CFR 372.65) : 규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : 제 311/312(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음

- 반응유해성 : 있음

- 급격한 분출유해성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로  번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선