------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [54/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 과망간산염 칼륨 ( POTASSIUM PERMANGANATE )

o CAS 번호: 7722-64-7

o RTECS 번호 : SD6475000

o UN 번호: 1490

o 관용명/상품명 : 칼멜레온 무기염류(CHAMELEON MINERAL); 콘디 결정(CONDY'S CRYSTALS);

카이록(CAIROX); 과망간산 칼륨염(PERMANGANATE ACID POTASSIUM SALT);

카이록(R)(CAIROX(R) (CARUS CHEMICAL COMPANY))

o 분자식 : K-MN-O4

o 화학물질군 : 무기염류

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 과망간산염 칼륨

o CAS번호 : 7722-64-7

o 퍼센트(%) : 95 % 이상

o 기타불순물 : 없음

3. 유해 위험성

o CERCLA지수(0~3) : 보건 = 2, 화재 = 0, 반응성 = 0, 지속성 = 3

o NFPA지수(0~4) : 보건 = 1, 화재 = 0, 반응성 = 0

□ 응급상황을 위한 개요 ; 무취, 진한 자주색이나 파랑색 계통의  브론즈색 같은 결정, 금속광택제, 향기롭고, 떫은 맛

점액질막의 심한 화상이 야기. 기도, 피부, 눈, 자극을 야기. 심할수 있음. 강한산화제. 다른물질과 접촉시 화재우려.

분진을 흡입하지 말것. 눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말 것. 옷과 다른 가연성물질과의 접촉을 막을 것. 가연성 물질

과 격리시켜 보관. 용기는 완전히 밀폐 시켜둘 것. 취급후에는 철저하게 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입 - 단기노출 ; 심할 수 있는 자극이 야기될 수 있음. 추가적인 영향은 호흡곤란, 저혈압,  현기증, 푸른피부색과

폐출혈이 포함될 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 효과가 야기될 수 있음. 추가적인 영향은 충치와 소화장애가 포함될수 있음

o 피부접촉  - 단기노출 ; 심할 수 있는 자극이 야기될 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 효과 같음

o 눈접촉    - 단기노출 ; 심할 수 있는 자극이 야기될 수 있음. 추가적인 영향은 눈물과 시력흐림이 포함될 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 효과 같음

o 섭취      - 단기노출 ; 화상이 야기될 수 있음. 추가적인 영향은 피부와 눈의 황달, 매스꺼움, 구토, 위통, 비뇨

작용무력, 말이 힘들고 쇼크가 포함될 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출과 효과 같음

□ 발암성      o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입      o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것

기도와 혈압을 유지하고 가능한 경우 산소를 흡입시킬 것. 환자를 따뜻하고 편안하게 할 것

증상에 따라 부양적으로 처리할 것. 산소의 흡입은 유자격자에 의해여 실시되어야 함. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부접촉   o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지

않았다는 증거가 있을때까지 씻어낼것(약15~20분). 화상인 경우 환부를 살균한 것, 건조한 것, 헐거운 천으로

조심스럽게 덮을 것. 증상에 따라서 부양적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈접촉     o 응급조치

즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어내면서 화학물질이 남지 않았다는 증거가 있을때까지 아래위 눈꺼풀을

치켜들 것(약15~20분). 화재시 약물 치료 없이 살균한 붕대를 느슨하게 감을 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것. 소화

약제는 사용되어 왔고 추천할만하며, 과망간산염 잔여물과 용해도와 제거량을 줄이는 목적은 아이코르빈산용액과

티오황산나트륨, 과산화수소, 에디테이트나트륨과 같이 조직에서 망간화합물을 줄이는 것임. 아스코르빈산용액은

과망간산염 잔여물의 감소 속도를 빨리 한다고 밝혀졌고, 에디테이트용액은 망간화합물의 감소를 막는데 도움이 됨

□ 섭취       o 응급조치

위세척이나 구토를 사용하지 말 것. 많은양의 우유와 물을 마셔 즉시 산을 희석시킴. 구토가 지속되면, 계속 토하게

할 것. 섭취한 산은 조직에 유독하지 않게 하기 위해 거의 100배 가까이 희석시킬 수 있음

증상이 심하거나 복부나 식도에 관통될 우려가 있으면 내시경검사를 할 때까지 입으로 아무것도 주지 말 것

즉시 의학적 조치를 취할 것. 치료는 유자격자에 의하여 실시되어야 함

□ 의사에 대한 정보 ; o 해독제 ; 특정한 해독제 없음. 증상에 따라 부양적으로 처리할 것

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발 위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 사소한 화재위험 있음

□ 산화제 ; 산화제는 특히 열이 있을때 가연성  물질의 타는 속도를 증가시키는 산소나 가스를 산출하기 위해 분해함

쉽게 산화할 수 있고, 탄소를 함유하거나 다른 가연성 물질과의 접촉은 발화, 격렬하게 불에 타거나 폭발할수 있음

□ 소화제 ; 물만 사용, 비분말소화제, 이산화탄소나 할론,  큰화재시에는 멀리 떨어져서 막대한 양의 물을 뿌릴 것

□ 진화 ; 위험하지 않게 할수 있는 경우 용기를 화재지역으로부터 옮길 것. 화재가 진압된 경우 열에 노출된 용기의        측면에 냉각수를 뿌릴 것. 저장지역에서 대형화재가 발생된경우에는 무인호스지지대나 모니터노즐을 사용하고,이것

이 불가능한 경우에는 화재지역으로부터 철수하여 타도록 내버려 둘 것. 막대한양의 물로 용기를 냉각시키고 가능

한한 멀리 떨어져서 뿌릴 것. 화재를 진압할 수 없을 경우에는 반경 2500피트(750m) 지역을 철수 시킬 것

o 인화점 : 자료 없음

o 발화상한계 : 자료 없음

o 발화하한계 : 자료 없음

o 자연발화점 : 자료 없음

□ 위험 연소 생성물 ; 열분해 생성은 위험하고 독성있는 칼륨과 망간 산화물을 포함할 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 유출된 물질로 부터 연소물을(목재, 종이, 오일등)을 피할 것. 유출된 물질을 만지지 말 것. 유출이

적은 분말일 경우 부삽으로 깨끗히 퍼서 분말용기에 넣고 덮을 것. 유출된 지역으로부터 용기를 옮길 것. 유출이

적은 액체의 경우에는 모래, 흙이나 기타흡수제로 물질을 흡수시킨후 추후의 처분을 위해 용기에 보관할 것. 유출

이 큰 경우에는 추후의 처분을 위해 앞쪽 먼곳에 둔덕을 쌓아둘 것. 불필요한 사람은 접근을 금할 것. 위험지역과

제한지역을 격리 시킬 것

□ 보고기준량(RQ) : 100파운드(45kg) ; SARA에서는 이양을 초과하는 누출을 관련기관에 보고토록하고 있음

□ 토양 유출 ; 액체나 고체 물질을 보관하기 위해 라군, 연못, 석회등을 팜소방수나 비에 용해되는 것을 방지하기

위한 플라스틱판과 같은 슬라이드로 덮음. 유출물을 중화시키는데 중황산나트륨 사용

□ 수중 유출 ; 가성 소오다로 중화. 중황산나트륨 첨가. 오염물과 침전물의 고정 덩어리를 추출하기 위해 드러지나

리프트를 사용

7. 취급 및 저장방법

이물질을 저장시는 모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

육체적 손상이 없게 보호. 황산, 과산화수소, 모든 가연성의, 유기질의, 또는 급속히 산화할수 있는 물질과 분리할 것

같이 두어서는 않되는 물질들과는 격리시켜 둘 것

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준    o 산업안전보건법(망간화합물, MN)     - TWA : 5mg/m3

- STEL : -

o OSHA PEL                        - TWA : -

- STEL : -

- ceiling : 5mg/m3

o ACGIH TLV                       - TWA : 5mg/m3

- STEL : -

o NIOSH REL                       - TWA : 1mg/m3

- STEL : 3mg/m3

o DFG MAK                         - TWA : 5mg/m3

- 30minute peak, average value, 1time/shift : 50mg/m3

□ 측정방법 ; 미립자 여과기, 산, 유도혈장쌍

□ 환기 ; 허용기준에 맞는 국소 배기 환기 시설을 설치할 것

□ 눈 보호 ; 근로자들은 이 물질과의 접촉을 예방하기 위해 비말보호나 분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함

□ 긴급 눈세척 ; 근로자들의 눈이나 피부가 이물질에 노출될  가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장

가까운 곳에 세안설비나  세척설비를 설치하여야 함

□ 보호의 ; 근로자는 이물질에의 반복, 장기적 피부접촉을 방지키위해 적절한(불침투성) 보호의와 장비를 착용해야 함

□ 보호장갑 ; 근로자는 이물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보안장갑을 착용 하여야 함

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용보호구는 물리학 데이타, 독성과 건강 효과부분에서 밝혀낸 사실을 바탕으로 추천함

호흡용 보호구는 최소량에서 최대량까지 주문되어 있음. 특정하게 선정된 보호구는 작업장내의 오염수준에 근거

하여야 하며 보호구 착용후 근로시간 한계를 초과해서는 안되며, 국립산업안전보건기구(NIOSH)와 광산보안청

(NSHA)에 의해 동시에 승인된  것이어야 함

- 전면식 분진과 미스트 호흡용 보호구

- 높은 효과의 미립자 필터가 부착된  전면식 공기 정화 호흡용 보호구

- 높은 효과의 미립자 필터와 전면식  단단한 기구가 부착된 공기 정화 호흡용 보호구

- 계속되는 유동방식으로 작동되는 헬멧이나 덮개, 흡배기저항나 기타양압 혹은 전면식으로 작동되는 'C'형의 공기

공급 호흡용  보호구

- 흡배기저항나 기타양압으로 작동되는 모든 자급식 전면 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용  보호구로서 흡배기저항나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기저항나 기타 양압으로 작동되는  자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기 저항나 기타 양압으로

작동되는 모든 전면 공기 공급식 호흡용 보호구

9. 물리·화학적 특성

o 외 관 : 무취, 진한 자주색이나 파랑색 게통의 브론즈색 같은 결정, 금속광택제, 향기롭고, 떫은 맛

o 분자량 : 158.03

o 분자식 : K-MN-O4

o 끓는점 : 해당 없음

o 녹는점 : 464F(240C)분해

o 증기압 : 자료 없음

o 증기밀도 : 해당 없음

o 비  중 : 2.703

o 용해도(물) : 6.4%(20C에서)

o PH : 해당 없음

o 취기한계 : 자료 없음

o 증발율 : 해당 없음

o 용해도(용제) :  초산, 무수아세틱, 아세톤,  메탄올, 페리딘, 설포란, 황산, 그리고 트리플루로캐틱산에 용해

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 및 상압에서 안정함

□ 피해야 할 조건 ; 연소물(목재, 종이, 연료, 오일등)에 접촉을 막을 것. 점화나 폭발의 결과일 수 있음

수원의 오염을 막을 것

□ 피해야 할 물질

o 초산 : 폭발할 수 있음

o 아세톤, 테릴-부틸아민 : 격렬한 반응

o 아세틸아세톤 : 점화할 수 있음

o 알코올 : 메탄올, 에탄올, 이소프로페놀, 펜타놀과 이소펜타놀은 점화할 수 있음

o 알루미늄분말 + 암모늄질산염 + 글리세릴질산염 + 니트로셀롤로오스 : 모든5성분은 거대한 활발한 폭발일 수 있음

o 탄화알루미늄 : 가온시 백열

o 암모니아, 촹산 : 백열반응

o 암모늄질산염 : 느린 발열반응은 폭발을 일으킴

o 암모니아 펠글로레이트 : 이 고체의  미디윰 충격 감수성은 크게 증가함

o 안티모니 : 제분시 점화

o 비소 : 제분으로 폭발할 수 있음

o 벤졸디하이드 : 점화할 수 있음

o 석탄, 페록소모노설퍼릭 산 : 열로 격렬한 폭발

o 탄소 : 가열시 화재가 활발할 수 있음

o 3-클로로프로펜-1, 2-디올 : 점화할 수 있음

o 연소물 : 타는 속도의 증가나 접촉시 점화의 원인이 될 수 있음. 가늘게 나뉜 물질은 폭발의 결과일 수 있음

o 디크로로메틸실린 : 점화할 수 있음

o 디메틸펌아미드 : 폭발할 수 있음

o 디메틸설폭시드 : 점화할 수 있음

o 에리트리톨 : 점화할 수 있음

o 에틸린 그리콜 에스테르 : 점화할 수 있음

o 에탄올, 황산 : 격렬한 발열반응이 일어날 수 있음

o 에틸린 글리콜 : 점화할 수 있음

o 펌알데히드 : 화재와 폭발 위험

o 글리세롤 : 활발한 화재나 폭발이 야기될 수 있음

o 히드로클로릭산 : 폭발 위험이 일어날 수 있음

o 히드로플루오리산 : 빛 방사로 격렬한 발열이 야기될 수 있음

o 히드로겐 페록시드(강) : 화재와 폭발 위험

o 히드로겐 트리설피드 : 점화할 수 있음

o 히드록시아민 : 접촉은 즉시 흰 불꽃이 나타남

o 이소뷰틸알디히드 : 점화할 수 있음

o 유산 : 점화할 수 있음

o 마니톨 : 점화할 수 있음

o 비금속 : 화재와 폭발 위험

o 유기물 : 화재속도의 증가나 접촉시 점화의 원인이 될 수 있음. 가늘게 나뉜 물질은 폭발의 결과일 수 있음

o 유기체의 니트로 화합물 :  혼합물은 가열, 쇼크나 황산으로 접촉시 쉽게 점화함

o 수산 : 점화할 수 있음

o 산화유기화합물 : 격렬하거나 폭발하는 반응일 수 있음

o 칼륨염화물 + 황산 : 염의 근본적인 혼합물에 집중적인 황산이 추가되면 폭발이 야기될 수 있음

o 프로텐-1, 2-디올 : 점화할 수 있음

o 환원하는 물질 : 화재속도의 증가나 접촉시 점화의 원인이 될 수 있음. 가늘게 나뉜 물질은 폭발의 결과일 수 있음

o 광물면 : 가열로 점화

o 황 : 폭발 위험

o 황산 + 물 : 적은  과망간산염에 집중적인 황산의 추가는 폭발이 일어날 수 있음

o 티타늄 : 가열로 폭발할 수 있음

o 3,4,4'-트리메틸디페닐 설폰 : 격렬한, 발열반응

□ 위험한 분해생성 ; 열분해 생성은 위험하고 독성있는 칼륨과  망간 산화물을 포함할 수 있음

□ 중합반응 ; 상온·상압에서 유해한 중압반응은 보고된바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 독성 자료          - TDL0 : 2400ug/kg/날, 경구-여자

- LDL0 : 143mg/kg, 경구-사람

- LD50 : 1090mg/kg, 경구-라트

- LD50 : 2157mg/kg, 경구-마우스

- LD50 : 1151mg/kg, 경구-기니피그

- LDL0 : 600mg/kg, 경구-토끼

- LDL0 : 400mg/kg, 경구-개

- LDL0 : 70mg/kg, 정맥-토끼

- 돌연변이성자료 : RTECS

- 차세대영향자료 : RTECS

□ 발암성 ; 없음

□ 국소영향 ; 부식제 - 흡수, 피부와 눈

□ 급성독성 수준 ; 섭취시 보통의 독성

□ 표적기관영향 ; 독성은 신장를 해칠수 있음

□ 건강영향

o 흡입 : 부식제

- 급성노출 ; 기도의 심한 자극,  호흡곤란, 질식, 천명, 안정된, 연축성 기침, 코, 입, 목의 통증, 점액질막의 화상

등을 야기할 수 있음. 상당량을 흡입하면, 폐부종이 나타나고  5~72시간의 잠복기간과 함께 시작됨

증상에는 가슴압박, 거품침, 청색증, 현기증 있음. 신체적으로 발견되는 것은  허약함, 빠른 맥박, 저혈압, 분비물이

많은 수포음과 혈액 농축이 있음. 회복이 지연될 수 있고 원래상태로 되돌아갈 수 있음

심한 노출에는 산소결핍으로 인한  사망이 폐부종 시작이나 원상태로 되돌아 간 후 몇분이내에 발생할 것임

- 만성노출 ; 농축과 노출시간에 따라 산물질에 반복이나 지속 노출되면 치아침식증, 입속의 염증이나 궤양 변화가

야기될 수 있음. 기관지나 위장장애가 일어날 수 있음

o 피부접촉 : 부식제

- 급성노출 ; 수양액을 희석하면 순한 자극이 될 수 있음. 고체와의 직접접촉은 발적, 화상, 통증을 야기할 수 있음

- 만성노출 ; 효과는 농축과 노축시간에 달려 있음. 부식성 물질과의 반복 또는 지속적 접촉은 피부염이나 급성

노출과 같은 효과가 나타날 것음

o 눈접촉 : 부식제

- 급성노출 ; 수양액을 희석하면 순한 자극이 될 수 있으나 고체와의 직접접촉은 발적, 화상, 통증, 눈물, 시력흐림을

야기할 수 있음. 강한 용액이나 결정과의 접촉은 무감각, 안검팽창에 수반된 병변 파괴, 결막과 결막하 출혈 야기

- 만성노출 ; 효과는 농축과 노출시간에 달려 있음. 부식성 물질과의 반복 또는 지속적 접촉은 결막염이나 급성

노출과 같은 효과가 나타날 것임. 혼탁도와 각막의 갈색 변색은 연장접촉 가능성이 있음

o 섭취 : 부식제

- 급성노출 ; 염증, 입의 부식, 인두와 후두를 야기 할 수 있음. 자주빛 갈색에서 새까만 색으로 변색될 수 있음

밝은 금속성의 광택제가 적절함. 매스꺼움, 구토, 말하는 거나 삼키는 것이 어려움, 검은변, 상복부통, 복부의 고창

팽창 효과가 더 나타남. 사망에 따른 쇼크가 일어남. 즉시 사망하지 않으면 황달과 빈뇨나 무뇨증이 나타남

- 만성노출 ; 농축에 따라 산물질의 반복된 섭취는 입속의 점액질막에 염증이나 궤양변화와 급성 섭취와 같은 다른

효과가 나타남

12. 환경영향 정보

o 환경영향지수(0~4) : 자료 없음

o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분 해 성 : 자료 없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 물/옥타놀 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 5.1

o UN 포장군 : II

o US DOT 선적 명칭 및  ID번호 (40CFR 172.101) : 과망간간산염칼륨, UN1490

o US DOT 유해등급분류(40CFR 172.101) : 5.1 - 산화제

o US DOT 표시기준(40CFR 172.101 & Subpart) : 산화제

o US DOT 포장기준        - 예외 : 49CFR 173.152

- 소량포장 : 49CFR 173.212

- 대량포장 : 49CFR 173.240

o US DOT 제한량(40CFR 172.101)      - 승객용 항공기 또는 열차 : 25kg

- 화물전용 항공기 : 100kg

15. 법규에 관한 사항

□ 한국         o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : "제1종 과망간산염류"

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 규정, RQ = 45kg

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 규정

o OSRA 공정안전관리(29CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40CFR 370.21)      - 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 있음

- 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로  번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선