------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [57/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 염화나트륨 ( SODIUM CHLORIDE )

o CAS 번호 : 7647-14-5

o RTECS 번호 : VZ4725000

o UN 번호 :

o 관용명/상품명: 일반 염(COMMONSALT), 암염(ROCKSALT),할리트(HALITE),일염화나트륨(SODIUMMONO

CHLORIDE), 염(SALT), 바다염(SEASALT),테이블염(TABLESALT), 염화나트륨(SODIUMCHLORIDE(NACL)),

모르톤솔라염(MORTONSOLARSALT), CLNA 벌크인더스트리얼크루드솔라 (BULKINDUSTRIALCRUDESOLAR),

벌크솔라세이트-T-염(BULKSOLARSAFE-T-SALT)

o 분자식 : NACL

o 화학물질군 : 무기염

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 염화나트륨

o CAS 번호 : 7647-14-5

o 퍼센트(%) : 95 % 이상

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=2, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

□ 응급상황을 위한 개요 ; 무색, 무취의 흰 흡수성 결정 분말.

눈의 자극을 야기할수 있음. 분진의 호흡을 피할 것. 눈, 피부, 의복과 접촉을 피할 것. 잘밀폐된 용기에 보관할 것.

취급 후 반드시 씻을 것. 적절한 환기하에서만 사용할 것.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입 - 단기적 영향 ; 목통증을 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 유해한 역효과에 관한 자료없음.

o 피부접촉  - 단기적 영향 ; 순한 자극을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 홍반 및 피부의 종창을 포함할수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기적 영향과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 눈 접촉   - 단기적 영향 ; 자극을 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기적 영향과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 섭취      - 단기적 영향 ; 열, 메스꺼움, 구토, 설사, 경련, 폐충혈, 뇌에 영향, 발작 및 혼수상태를 야기할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 고혈압을 야기할 수 있음.

□ 발암성

o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입     o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요하면 인공호흡을 실시 할 것.

따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 받을 것.

□ 피부접촉   o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 완전히

남아 있지 않을 때까지 씻을 것.(약 15~20분) 화상인 경우 중성의 건조한 천으로 조심스럽게 부위를 덮을 것.

증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉    o 응급조치

아래 위 눈꺼풀을 들어올린채 화학물질이 남아 있지 않을 때까지 즉시 다량의 물이나 생리 식염수로 눈을 씻어

낸다(최소한 15-20분간 실행한다) 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭취      o 응급조치

환자가 의식이 있으면 다량의 물을 먹일 것. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것. 구토가 일어나면 흡인을

방지하기 위해 머리를 엉덩이 높이 보다 낮게 유지할 것. 즉시 의학적 조치를 받을 것.

□ 의사를 위한 정보

o 해독제 ; 특정 해독제 없음. 증상에 대한 지지요법을 실시할 것.

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열 또는 불꽃에 노출되면 화재위험은 거의 없음.

□ 소화제 ; 화재 상황에 맞는 약제를 사용할 것.

□ 진화 ; 급성위험은 없음. 가능하면 화재지역으로부터 용기를 제거할 것. 증기나 분진의 호흡을 피하고 바람을

등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음

o 발화상한계 : 자료없음

o 발화하한계 : 자료없음

o 자연발화점 : 자료없음

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 생성물은 독성 산화나트륨 및 염소의 연기를 포함함.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 쓸어서 추후의 처분 및 재생을 위해 적당한 용기에 보관할 것. 유출된 물질을 하수구에 버리지

말 것. 불필요한 사람은 통제할 것.

7. 취급 및 저장방법

이 물질의 저장시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

비호완성 물질과 분리하여 저장할 것. 잘 밀폐된 용기에 보관할 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준      o 산업안전보건법     - TWA : -

- STEL : -

o OSHA PEL        - TWA : -

- STEL : -

o ACGIH TLV       - TWA : -

- STEL : -

o NIOSH REL       - TWA : -

- STEL : -

□ 환기 ; 국소배기환기시설을 할 것.

□ 눈 보호 ; 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지키위해 비밀보호 또는 분진보호용 고글형보안경을 착용하여야 함.

□ 긴급 눈 세척 ; 이 물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우는 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운

곳에 세안설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에 접촉할 가능성이 있는 피부를 보호하기 위하여 보호의와 장비를 착용할 것.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질에 접촉을 피하기 위하여 보호장갑을 착용할 것.

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용 보호구는 물질자료, 독성 및 건강영향등을 근거로 권장된 것임.

최소에서 최대의 호흡용 보호구가 순서대로 나열되어 있음. 특정하게 선정된 보호구는 작업장내의 오염수준에 근거

하여야 하며 보호구착용 후 근로시간 한계를 초과해서는 안되며 국립산업안전보건기구(NIOSH)와 광산보안청

(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이여야 함.

- 모든 분진 및 미스트 호흡용 보호구.

- 고효율 미립자 필터를 장착한 모든 공기정화 호흡용 보호구.

- 분진-미스트 필터를 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구.

- 고효율 미립자 필터를 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구.

- 흡배기저항, 기타 양압 또는 연속유동방식으로 작동되는 C형의 모든 공기공급 호흡용 보호구.

- 모든 자급식 호흡용 장비.

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것.

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타

양압으로 작동되는 모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구.

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무색, 무취의 흰 흡수성 결정 분말.

o 분자량 : 58.44

o 분자식 : NACL

o 끓는점 : 2575F (1413C)

o 녹는점 : 1474F (801C)

o 증기압 : 1 mmHg (865C 에서)

o 증기밀도 : 해당없음

o 비중 : 2.165 (25C 에서)

o 용해도(물) : 35.7%(0C 에서)

o 산성도 : 5.5~8.5 (soln)

o 취기한계 : 자료없음

o 증발률: 해당없음.

□용해도(용제) : 글리세롤에 용해됨. 알콜, 액체 암모니아에 약간 용해됨. 염화수소산에는 용해되지 않음.

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온, 상압에서 안정함.

□ 피해야 할 조건 ; 보고된 바 없음.

□ 피해야 할 물질

o 삼불화브롬 : 심한 반응 가능.

□건축용 금속류 : 부식 가능.

□디클로로메탈릭 언하이드로 + 우리아 : 118C에서 폭발 반응.

□리튬 : 심한 발화성 나트륨을 분출

□금속류 : 부식 가능.

□질소 화합물 : 전기분해하에서 폭발성 화합물 형성 가능.

□ 위험한 분해산물 ; 열분해 생성물은 독성 산화나트륨 및 염소의 연기를 포함함.

□ 중합반응 ; 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료

o 50 mg/24시간, 피부-토끼 : 약함

o 500 mg/24시간, 피부-토끼 : 약함

o 100 mg, 눈-토끼 : 약함

o 100 mg/24시간, 눈-토끼 : 보통

o 10 mg/24시간, 눈-토끼 : 보통

□ 독성자료

o TDL0 : 12357 mg/kg/23일, 계속적 구강-인간

o LD50 : 3 mg/kg, 구강-라트

o TDL0 : 701 mg/kg/4일, 계속적 구강-라트

o TDL0 : 175 mg/kg/1일, 계속적 구강-라트

o LD50 : 4 gm/kg, 구강-미우스

o LDL0 : 8 gm/kg, 구강-토끼

o LDL0 : 3500 mg/kg, 피하-라트

o LD50 : 645 mg/kg, 정맥내-마우스

o LDL0 : 2 gm/kg, 정맥내-개

o LDL0 : 1100 mg/kg, 정맥내-토끼

o LDL0 : 300 mg/kg, 정맥내-기니아 피그

o LD50 : 6614 mg/kg, 복강내-마우스

o LDL0 : 300 mg/kg, 동맥내-기니아 피그

o LDL0 : 300 mg/kg, 부계-기니아 피그

o LD50 : 131 mg/kg, 경부내-마우스

o 변이원성 자료 : RTECS

o 생식 독성 자료 : RTECS

□ 발암성    o 산업안전보건법 : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

□ 국부 영향 ; 자극제-눈 (고체 또는 용장 용액)

□ 급성독성수준 ; 섭취시 약한 독성.

□ 표적기관 영향 ; 독성은 중추신경계에 영향을 미침.

□ 건강 영향

o 흡입 :

- 급성노출 ; 분진의 흡입은 코와 목의 자극과 쓴 맛을 남길 수 있음. 증상으로 기침, 목의 통증 및

건조증을 포함할 수 있음.

- 만성노출 ; 자료없음.

o 피부접촉 :

- 급성노출 ; 피부염을 가져올 정도의 심한 접촉이 있을 때까지 경한 자극을 일으킬 수 있음.

- 만성노출 ; 염화나트륨은 피부와 몸의 악세사리 사이의 피부염을 야기시킬 수 있고 악세사리는 부식되고 탈색

될 수 있음.

o 눈 접촉 : 자극제

- 급성노출 ; 고체입자나 용장용액은 홍반 , 통증, 접촉시 따가운 느낌과 자극을 야기할 수 있음.

0.9%이상의 용액은 각막상피의 침투성을 증가시킬 수 있음.

- 만성노출 ; 자극제와 지속적이고 반복적인 접촉은 결막염을 야기할 수 있음.

o 섭취 :

- 급성노출 ; 용장용액의 다량 섭취시 점막의 건조와 심한 염증성 반응이 소화기관에서 일어날 수 있음.

궤양이 야기됨. 증상으로 메스꺼움, 구토, 설사, 식욕부진, 갈증, 열, 근육 경련, 경직, 발작, 맥빠짐을

포함할 수 있음. 탈수 및 충혈이 대부분의 내장 기관에서 일어나며 특히 뇌막과 뇌에서 일어날 수

있음. 혼수상태나 경련 같은 중추신경계의 장애가 예상됨. 폐부종이 일어날 수 있음.

호흡기 정지 및 2차 급성뇌염으로 사망할 수 있음.

- 만성노출 ; 염화나트륨이 많이 섞인 식사를 할 경우 혈압의 상승를 가져올 수 있음.

동물연구에서 생식에 영향이 미치는 것이 보고됨.

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료없음

o 급성수계독성 : 자료없음

o 분해성 : 자료없음

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료없음

o 로그 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

13. 폐기시 주의 사항

이 물질의 폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

현재 마련된 기준 없음.

15. 법규에 관한 사항

□ 한국      o 산업안전기준법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미국

o TSCA :  규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 103조(40CFR 355.30) : 미규정

SARA 제 103조(40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제 103조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(20CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : SARA 제 311/312(40CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음

- 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출유해성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로  번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선