------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [58/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 티오황산 나트륨 ( SODIUM THIOSULFATE )

o CAS 번호 : 7772-98-7

o RTECS 번호 : XN6476000

o UN 번호 :

o 관용명/상품명 : 티오황산(Thiosulfate acid), 이나트륨염(Disodium salt); 티오황산(Thiosulfuric acid),

이나트륨염(Disodium salt); 티오황산이나트륨(Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate);

티오황산 나트륨(Sodium thiosulfate, Sodium thiosulphate); 이산화황나트륨(Sodium oxide

sulfide); 히포, 하이포 (Hypo);소도티올(Sodothiol);

o 분자식 :  Na2S2O3

o 화학물질군 : 무기염

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 티오황산 나트륨(SODIUM THIOSULFATE)        o CAS 번호 : 7772-98-7

o 퍼센트(%) : 95 % 이상                                  o 기타불순물 : 없음

3. 유해,위험성

o CERCLA지수 (0-3) : 보건=2, 화재=0, 반응성=0,지속성=0

o NFPA지수 (0-4) : 보건=1, 화재=0, 반응성=2

□ 응급상황을 위한 개요 ; 무색,무향,단사결정 또는 흡수성 분말.

분진호흡을 피할 것. 눈, 옷, 피부와의 접촉을 피할 것. 반복이나 장기접촉을 피할 것. 용기는 완전히 밀폐시켜둘것.

취급후에는 철저하게 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡 입   - 단기노출 ; 자극이  발생될 수 있음.

- 장기적 영향 ; 자료없음.

o 피부접촉  - 단기노출 ; 자극이 발생될수 있음.

- 장기적 영향 ; 자료없음.

o 눈접촉    - 단기노출 ; 자극이 발생될 수 있음.

- 장기적 영향 ; 자료없음.

o 섭 취     - 단기노출 ; 설사가 발생될 수 있음.

- 장기적 영향 ; 피부가 청동색으로 바뀔 수 있음.

□ 발암성

o 산업안전보건법 : 없음.                   o OSHA : 없음.

o NTP : 없음.                            o IARC : 없음.

4. 응급조치 요령

□ 흡 입          o 응급조치

노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것.

환자를 따뜻하게 하고 편안하게 할 것. 증상에 지지요법을 실시할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 피부접촉       o 응급조치

오염된 옷과 신을 즉시 벗길 것. 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이

완전히 남아있지 않을 때까지 씻을 낼것.(15~20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈접촉         o 응급조치

즉시 다량의 물이나 생리식염수로 씻어내면서 화학물질이 완전히 남아있지 않을때까지 아래위눈꺼풀을 치켜

들 것.(약 15~20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭 취          o 응급조치

구토가 있다면 호흡을 돕기위해  머리를 엉덩이보다 낮게 할 것. 증상에 지지요법을 실시할 것.

즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제 없음. 증상에 지지요법을 실시할 것.

5. 폭발,화재시 대처 방법

□ 화재및 폭발 위험 ; 열이나 불꽃에 노출면 화재위험이 있음.

□ 소화제 ; 화재의 형태에 따라 적절한 소화약제를 사용하여 소화할 것.

□ 진 화 ; 큰 위험은 없음. 가능하면 용기를 화재지역으로 부터 제거할 것. 분진 호흡이나 증기를 피하고 바람을

등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음.                             o 발화상한치 : 자료없음.

o 발화하한치 : 자료없음.                         o 자연발화점 : 자료없음.

□ 유해연소 생성율 ; 열분해생성은 산화이나트륨과 산화황의 유독하고 위험한 불꽃을 발생시킬 수 있음.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 누출 ; 매립이나 추후 처분을 위해 적절한 (섬유판) 용기에 넣어서 보관할 것.

7. 취급 및 저장방법

이 물질을 저장시는  중앙정부 및 지방자치단체규정을 준수할 것. 가연성 물질과 격리시켜 둘 것.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준 ; OSHA, ACGIH, NIOSH에 의해 정해진 노출기준이 없음.

□ 환 기 ; 국소배기시설을 설치할 것.

□ 눈보호 ; 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지키 위하여 비말보호 또는 분진보호고글형보안경을 착용하여야 함.

□ 긴급눈세척 ; 이물질에 근로자의 눈과 피부가 노출된 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장

가까운 곳에 분수식 세안설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이물질에의 반복,장기적인 피부접촉을 피하기위해 적절한(불침투성)보호의와 장비를 착용해야함.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기  위하여 적절한 보안장갑을 착용하여야 함.

□ 호흡용보호구 ; 다음의 호흡용보호구는 물적  자료, 독성과  건강효과부문에 근거한 정보에 위탁하였음.

특정하게 선정된 호흡용보호구는 작업장내의  오염물질 농도와 특정한 작업에 근거하여야 함. 특정하게 선정된

호흡용보호구는 호흡용보호구의 작동한계를 초과해선 안되며, NIOSH와 NSHA에 의해 동시에 승인된 것이어야함.

- 분진과 미스트에 대한 전면 호흡용보호구.

- 높은 효율을 가진  미립자 필터가 장착된  공기정화 전면호흡용보호구.

- 분진과 미스트 필터가 장착되고 발동기를 장비한 공기정화 전면호흡용보호구.

- 높은 효율을 가진 미립자 필터를 갖고 있고 발동기를 장비한 공기정화 호흡용 보호구.

- 흡배기저항이나 기타양압이 작동되는  C형태의 전면식  공기정화 호흡용 보호구.

- 계속적인 유출이 있을 경우는 핼맷이나 두건을 사용할것.

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면 호흡용 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는것.

- 흡배기저항이나 기타양압으로 작동되는 자급식  호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타 양압

으로 작동되는 모든 전면 공기공급식 호흡용보호구.

9. 물리,화학적 특성

o 외관 : 무색,무향,단사결정 또는 흡수성 분말.

o 분자량 : 158.11                            o 분자식 : Na2S2O3

o 끓는점 : 해당없음.                         o 녹는점 : 해당없음.

o 증기압 : 자료없음.                         o 증기밀도 : 해당없음.

o 비중 : 1.667                               o 용해도(물) : 50%

o PH : 용액에서 6.5 - 8.0                   o 취기한계 : 자료없음.

o 증발률 : 해당없음.                        o 용해성(용제) : 알코올에서 불용해.

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 및 상압에서안정함.

□ 피해야 할 조건 ; 보고된 바 없음.

□ 피해야 할 물질

o 산 : 산화황방출.                                    o 염소(용액) : 히드로아황산나트륨.

o 할로겐 : 부적합                                    o 요오드 : 부적합

o 납염 : 부적합                                      o 수은 : 부적합

o 수은염 : 부적합                                    o 금속질산염 : 격렬한 혼합물

o 산화제 : 반응                                      o 칼륨 : 부적합

o 질산칼륨 : 혼합물이 열을 받을 경우 폭발            o 산화제 : 부적합

o 나트륨 : 부적합                                    o 질산나트륨 : 혼합물이 열을 받을 경우 폭발

o 아질산나트륨 : 열을 받을 경우 격렬하게 폭발

□ 유해한 분해산물 ; 열분해 생성은 산화나트륨과  산화황의 유독한 불꽃을  방출시킬 수 있음.

산과 접촉시 유독한 수산화황을 방출시킬 수 있음.

□ 중합반응 ; 상온, 상압에서 유해한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 독성자료

- LDL0 : 4gm/kg 피하-토끼

- LD10 : 6gm/kg 피하-개구리

- LD50 : 2500mg/kg이상 정맥-라트

- LD50 : 5200mg/kg 복강내-마우스

- TDL0 : 300mg/kg/days 경구-인간

- LD50 : 2350mg/kg 정맥-마우스

- LDL0 : 3000mg/kg 정맥-개

- LD50 : 5600mg/kg 복강내-마우스

□ 발암성 ;  o 산업안전보건법 : 없음.

□ 급성독성수준 ; 자료없음.

□ 표적기관 영향 ; 자료없음.

□ 건강영향

o 흡 수

- 급성노출 ; 상기도에 자극을 야기시킬 수 있음.

- 만성노출 ; 자료없음.

o 피부접촉

- 급성노출 ; 자극을 야기시킬 수 있음.

- 만성노출 ; 자료없음.

o 눈접촉 : 자극제

- 급성노출 ; 자극을 야기시킬 수 있음.

- 만성노출 ; 자료없음.

o 섭 취

- 급성노출 ; 티오황산나트륨은 삼투압설사약으로 장과 행위로 흡수될 수 있음. 다량 섭취시 설사가 야기될 수 있음.

인간에게 치사량은 0.5-5.0gm/kg임.

- 만성노출 ; 5수화물 300mg/kg에 5일동안 노출된 경우 청색증을 야기시킴. 티오황산나트륨은 식품첨가물로 허용

되었음. 습포물질에서 부터 식품까지 원자이동이 있기  때문에 인간에게 노출이 존재함.

12. 환경영향정보

o 환경영향지수 (0~4) : 자료없음.                        o 급성수계독성 : 자료없음.

o 분해성 : 자료없음.                                   o 로그생체축적지수(BCF) :자료없음.

o 로그몰/옥타놀 분배계수 : 자료없음.

13. 폐기시 주의 사항

중앙정부 및 지방자치단체 규정을 폐기시 준수 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

특별한 주의 사항없음.

15. 법규에 관한 사항

□ 한 국      o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질 관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미 국

o TSCA 규정 : 규정

o CERCLA 제103조(40CFR302.4) : 미규정

o SARA 제302조 (40CFR355.30) : 미규정

o SARA 제304조 (40CFR 355.40) : 미규정

SARA 제313조 (40CFR372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리 (29CFR1910.19) : 미규정

o California 제안65 : 미규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제311/312조(40CFR370.21)

- 급성유해성 : 없음                       - 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음                       - 반응유해성 : 없음

- 급격한 분출 위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은

이로 인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL INFORMATION  SYSTEM INC사의 영문  OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터  이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수  있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는  경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야함

o 이  한글 및 영문  MSDS를 상업적 목적으로  재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이  한글 및 영문 MSDS를  화학제품의 수출시 영문이외의  제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는  저작권에 관련된  국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 이화여자대학교 의과대학 교수 하은희