------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [59/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 스테아린 산 ( Stearic Acid )

o CAS 번호 : 57-11-4

o RTECS 번호 : WI2800000

o 관용명/상품명 : 1-헵타데칸카르복실산(Heptadecanecarboxylic Acid), 옥타데카노익산(Octadecanoic Acid),

펄 스테아린(Pearl Stearic), 스테아로파닉산(Stearophanic Acid), 스테아릭 비드(Stearac Beads), N-옥타데카노

익산(N-Octadecanoic Acid), 프로뮬신(Promulsin), 프로비스콜 왁스(Proviscol Wax), A-292, A-293, OHS21873

o 분자식 : C18H36O2

o 화학물질군 : 지방족 카르복시 산

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 스테아린 산(Stearic Acid)

o CAS 번호 : 57-11-4

o 퍼센트(%) : 95 % 이상

o 기타 불순물 : 없음

3. 유해 . 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=1, 반응성=0, 지속성=1

o NFPA 지수(0~4) : 보건=1, 화재=1, 반응성=0

□ 응급 상황을 위한 개요 ; 견고함, 백색에서 옅은 황색, 약간 짐승 기름과 같은 맛과 냄새가 나는 다소 광택이 나는

결정체 고형물, 분말. 피부 자극을 일으킴. 미스트를 흡입하지 말 것. 눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말 것. 용기는

완전히 밀폐시켜 둘 것. 취급 후에는 철저하게 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것

□ 잠재적 건강영향

o 흡입 - 단기노출 : 자극이 야기될 수 있음. 추가적인 호흡곤란을 야기할수 있음

- 장기적 영향 ; 자료없음

o 피부접촉  - 단기노출 ; 자극이 야기될 수 있음

- 장기적 영향 ; 심한 부작용에 대한 자료없음

o 눈 접촉   - 단기노출 ; 약간의 자극이 야기될 수 있음

- 장기적 영향 ; 자료없음

o 섭취      - 단기노출 ; 심한 부작용에 대한 자료없음

- 장기적 영향 ; 심한 부작용에 대한 자료없음

□ 발암성     o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입      o 응급처치

노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 멈춘 경우에는 인공호흡을 실시할 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 따라서 부양적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부접촉     o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향을 받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이

남지 않았다는 증거가 있을 때가지 씻어낼 것(약 15~20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈접촉      o 응급조치

즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어내면서 화학물질이 남지 않았다는 증거가 있을 때까지 아래위

눈꺼풀을 치켜들 것(약 15~20분)

□ 섭취        o 응급조치

구토시, 흡입을 막기위해서 머리를 엉덩이 보다 낮게 할 것. 증상에 따라서 부양적으로 치료할 것

필요하다면 진료를 받을 것

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음. 증상에 따라 기능적으로 치료할 것

5. 폭발 . 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출시 화재위험이 낮음

□ 소화제 ; 분말소화제, 이산화탄소, 물뿌림, 또는 정규포말

큰 화재시는 물뿌림, 안개 또는 정규포말

□ 진화 ; 매우 유독하지 않음. 가능하다면 화재지역으로부터 용기를 제거할 것. 증기와 분진 흡입을 피할 것

바람을 등지고 설 것. 물이나 거품덩어리가 포말을 유발함

o 인화점 : 385◁(196℃) (cc)

o 발화상한치 : 자료없음

o 발화하한치 : 자료없음

o 자연발화점 : 743◁(395℃)

o 화재등급(OSHA) : IIIB

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해산물은 유독한 탄소산화물을 포함할 수 있음

6. 누출사고시 대처 방법

□ 직업적 유출 ; 특별히 제시된 주의점은 없음

7. 취급 및 저장방법

이 물질을 저장시는 모든 중앙정부 및 지방자치단체 규정을 준수할 것

같이 두어서는 않되는 물질들과는 격리시켜 둘 것. 밀폐된 용기에 보관 할 것

8. 노출방지 및 보호구 관련 정보

□ 노출기준 ; 산업안전보건법, OSHA, ACGIH, NIOSH에 의해 설정된 직업적 노출한계는 없음

□ 환기 ; 허용기준을 준수하기 위하여 국소배기시설을 설치할 것. 환기설비는 방폭구조여야 함

□ 눈 보호 ; 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을

착용하여야 함

□ 긴급 눈세척 ; 이물질에 근로자의 눈이 노출된 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여 작업장 가까운

곳에 분수식 눈세척 시설을 설치하여야 함

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성)보호의와

장비를 착용하여야 함

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함

□ 호흡기 보호구 ; 다음의 호흡기 보호구는 물리적 자료, 독성과 보건영향 부분에서 발견된 정보에 근거하여 권고된

것임. 이들 호흡기 보호구는 최소부터 최대까지 기도 보호를 순서에 따라 정해여져 있음. 선택된 특정한 호흡기

보호구는 작업장소에 측정한 오염물농도와 특정한 작업공정에 근거하여야 하고, 호흡기보호구의 기능한계을 초과

하지말아야 하며, 미국국립산업안전보건연구소(NOISH)와 광산보안청(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이어야 함

- 전면형으로 모든 분진과 미스트 호흡기 보호구

- 고효율 입자 여과기을 갖춘 공기 정화용 전면형 호흡기 보호구

- 꼭맞는 전면형과 고효율 입자 여과기를 갖춘 동력 공기 정화통 전면형 호흡기 보호구

- 전면형으로 흡배기저항이나 기타 양압에 작동하며 자급식으로 작동하는 헬멧또는 후드를 갖춘 모든 타입

'C'공급식 공기 호흡기 보호구

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 전면형을 장착한 자급식 호흡기 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면형 호흡기 보호구로서 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡기 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타

양압으로 작동되는 모든 전면형 공기공급식 호흡기 보호구

9. 물리 . 화학적 특성

o 외관 : 견고함, 백색에서 옅은 황색,약간 짐승기름과 같은 맛, 냄새가 나는 다소 광택이 나는 결정체고형물, 분말

o 분자량 : 284.48

o 분자식 : C18H36O2

o 끓는점 : 726◁(386℃)

o 녹는점 : 1557◁(69℃)

o 증기압 : 1mmHg(173.7℃에서)

o 증기밀도 : 9.8

o 비중 : 0.8

o 용해도(물) : 300ppm(25℃에서)

o pH : 자료없음

o 취기한계 : 20ppm

o 증발율 : 자료 없음

o  점도 : -

o 용해성(용제) : 알콜, 아세톤, 에테르, 톨루엔, 아밀 아세테이트, 이황화탄소, 사염화탄소, 벤젠, 클로로포름

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 및 상압에서 안정함

□ 피해야 할 조건 ; 열, 스파크, 불꽃, 또는 기타 점화원과의 접촉을 피할 것. 증기는 폭발성이 있을 수 있음

용기를 지나치게 가열하지 말 것, 용기가 열이나 불속에서 파열될 수 있음. 수원이 오염되지 않게 할 것

□ 피해야 할 상태 ; 불포화 지방산을 포함하는 스테아린산은 대기중 산화에 의해 자연적으로 발열반응을 일으킬 수

있음

□ 피해야 할 물질 ; 산화제 (강) : 화재및 폭발 위험

□ 위험한 분해산물 ; 열분해 산물은 유독한 탄소산화물을 포함할 수 있음

□ 중합반응 ; 상온,상압에서 위험한 중합반응은 보고된바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료       - 75mg/3일, 간헐적피부-사람 : 중등도

- 500mg/24시간, 피부-토끼 : 중등도

□ 독성 자료

- LD50 : 5mg/kg이상, 피부-토끼

- LDL0 : 4640mg/kg이상, 경구-라트

- LD50 : 5000ug/kg이상, 경구-라트

- LD50 : 21500ug/kg, 정맥-라트

- LD50 : 23mg/kg, 정맥-마우스

- 종양자료 : RTECS

□ 발암성    - 산업안전보건법 : 없음

- OSHA : 없음

- NTP : 없음

- IARC : 없음

□ 국소 영향 ; 자극 - 피부

□ 급성독성 수준 ; 흡입이나 섭취에 의해 중등도의 독성, 피부 흡수시의 약한 독성

□ 표적기관 영향 ; 없음

□ 건강 영향

- 급성 노출 ; 분진 흡입은 코, 목, 기관지. 호흡곤란의 자극을 유발할 수 있음

- 만성 노출 ; 자료없음

o 피부접촉

- 급성 노출 ; 고형물의 접촉은 자극을 야기시킬수 있음. 토끼피부에 노출은 중간정도의 자극을 유발했음

- 만성 노출 ; 밀폐공간에서 유제에 7% 용해한 것을 48시간 동안, 프로판올 1,0M용해한 것을 10일 동안

계속 노출시켜도 자극을 발생시키지 않음

o 눈 접촉 : 자극제

- 급성 노출 ; 약간의 자극이 야기될 수 있음

- 만성 노출 ; 자료없음

o 섭취

- 급성 노출 ; 많은 양의 섭취는 장막힘을 유발할 수 있음

- 만성 노출 ; 막 젖을 뗀 마우스에게 3주동안 모노를리세라이드(Monoglyceride)와 같은 물질 5-50%를 함유한

음식을 섭취한 결과 감소한 체중은 식이요법상수준으로 10%이상을 얻음. 사망은 단지 50%정도

만으로도 발생하였음. 다른 연구는 9주동안 6% 또는 6주동안 고지방식이요법으로 5%의

스테아린산을 먹인 라트는 혈액응고시간의 감소와 고지방혈증이 발생하였음. 약 30주 동안 물질을

3000ppm(0.3%)을 섭취한 라트로부터 심한 병적인 장애도 발생하지 않았지만 식욕감퇴, 사망율

증가, 폐활량계 감염의 증가가 관찰됨

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0-4) : 자료 없음

o 급성수계독성 : 자료 없음

o 분 해 성 : 자료 없음

o 로그 생체축적지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 물/옥탄올 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기시 모든 영방정부, 주 및 지방정부 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : -

o UN 포장군 : -

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호 (49CFR 172.101) : -

o US DOT 유해등급분류 (49CFR 172.101) : -

o US DOT 포장기준(49CFR 172.101) : -

o US DOT 표시기준(49CFR 172.101 & Subpart) : -

o US DOT 제한량(49CFR 172.101)

- 승객용 항공기 또는 열차 : -

- 화물전용 항공기 : -

15. 법규에 관한 사항

□ 한국

o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 제 2종 가연물류, 특수가연물

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제 302조(40CFR 355.30) : 미규정

o SARA 제 304조(40CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제 313조(40CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리 (29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 규정

o SARA 유해성범주 : SARA 제 311/312조(40 CFR 370.210

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 없음

- 화재유해성 : 없음

- 반응위해성 : 없음

- 급격한 분출위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다.

□ 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

□ 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야 함

□ 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

□ 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 동아대학교 산업의학연구소 교수 김정만

□ 검토기관 : 순천향대학교 환경보건학과 교수 박종안