-----------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [60/100]                                                                           (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 황산 ( SULFURIC ACID )

o CAS 번호 : 7664-93-9

o RTECS 번호 : WS5600000

o UN 번호 : 1830

o 관용명/상품명 : 오일오브비트리올(OILOFVITRIOL), 보브(BOV), 디핑애시드(DIPPINGACID), 비트리올브라운오일

(VITRIOLBROWNOIL), 황화수소(HYDROGENSULFATE), 노르드하르센애시드(NORDHADSENACID),

황화중수소(DIHYDROGENSULFATE), 메팅애시드(MATTINGACID), 디티올산(DITHIONIC ACID),

황산66바움(SSLFURICACID66BAUME) (COLLIERCARBON&CHEMICALCORP.), 오일오브비트리올베터리애시드

(OILOFVITRIOIBATTERYACID)(SECPRUMhEMICAlMFG.CORP.), 설퍼릭애시드(SULPHURICACID),

o 분자식 : H2-S-O4

o 화학물질군 : 무기산

2. 성분, 함유량 및 관련정보

o 성분 : 황산

o CAS 번호 : 7664-93-9

o 퍼센트(%) : 30 %, 50 %, 50 % 이상

o 기타 불순물 : 없음.

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0~3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=2, 지속성=0

o NFPA 지수(0~4) : 보건=3, 화재=0, 반응성=2

□ 응급상황을 위한 개요 ; 무취, 맑은 무색의 연한 노란색을 띤 액체로 정재시 신 맛을 내는

짙은 갈색의 흡수성 오일성 액체. 흡입하면 치명적임. 점막에 심한 자극을 야기할 수 있음. 눈,피부에 화상을

야기함. 심한 호흡기 자극을 야기할 수 있음. 물과 위험한 반응을 일으킬 수 있음. 연소물을 발화시킬 수 있음.

독성분이 있음. 눈, 피부,의복에 접촉시키지 말 것. 용기안에 물이 들어가지 않게 할 것. 연소물질과 분리하여

저장할 것. 용기는 완전히 밀폐시킬 것. 취급후 철저히 씻을 것. 적절한 환기하에서 사용할 것. 취급주의.

□ 잠재적 건강 영향

o 흡입  - 단기적 영향 ; 흡입하면 치명적일 수 있음. 심한 자극을 야기함. 추가적인 영향으로 소화장애, 토함,

호흡곤란, 폐충혈 및 호흡기 영향을 포함 할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 홍반 및 입의 종창, 보행곤란을

포함할 수 있음.

o 피부접촉  - 단기적 영향 ; 심한 자극을 야기할 수 있음. 추가적인 영향으로 쇼크를 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 눈 접촉   - 단기적 영향 ; 화상을 야기함. 추가적인 영향으로 최루, 시력상실 및 녹내장을 포함할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

o 섭취      - 단기적 영향 ; 화상을 야기함. 추가적인 영향으로 메스꺼움, 구토, 설사, 배뇨불능, 경련 및 쇼크를

포함할 수 있음.

- 장기적 영향 ; 단기노출과 같은 영향을 야기할 수 있음.

□ 발암성     o 산업안전보건법 : 없음

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입       o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 기도와 혈압을 유지하고 가능한 산소를 흡입시킬 것.

필요하면 인공호흡을 실시 할 것. 따뜻하고 편안하게 할 것. 증상에 따라 부분적으로 치료할 것.

즉시 의학적 조치를 받을 것. 산소의 흡입은 유자격 의료인에 의하여 실시되어야 함.

□ 피부접촉    o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 영향받은 부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않았다는

증거가 있을 때까지 씻을 것.(약 15~20분). 화상인 경우 중성의 건조한 천으로 조심스럽게 부위를 덮을 것.

증상에 따라 부분적으로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 눈 접촉     o 응급조치

즉시 다량의 물로 눈세척, 경우에 따라서 화학물질이 남지 않았다는 증거로 눈꺼풀을 위아래로 치켜뜰 것

(약 15~20분). PH가 정상으로 돌아올때까지 생리식염수로 계속해서 세척할 것(약 30~60분). 중성밴드로 덮을 것.

즉시 의학적 조치를 취할 것.

□ 섭취        o 응급조치

위장세척이나 구토를 하지 말 것. 다량의 물이나 우유를 먹일 것. 구토가 일어나면 계속 반복 할 것. 섭취된

침전물은 세포조직에 해를 미치지 않게 하기위하여 대략 100배정도 희석 되어야 함. 의식불명 또는 삼킬 수

없는 사람에게는 입으로 어떠한 것도 주지 말 것. 구토가 계속 일어나면 흡인을 예방하기 위해 머리를 엉덩이

높이 보다 아래에 둘 것. 기도와 호흡을 유지할 것. 증상에 따라 부위별로 치료할 것. 즉시 의학적 조치를 받을 것.

□ 의사를 위한 정보

o 해독제 ; 특정 해독제 없음. 증상에 따라 부위별로 치료할 것.

5. 폭발 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발위험 ; 열이나 불꽃에 노출되면 거의 화재위험 없음. 산화물, 유기 또는 기타 연소물질을 발화시킬 수

있음. 심한 연소 및 폭발을 일으킬 수 있음.

□ 소화제 ; 분말 소화제 또는 이산화탄소. 대형 화재시 먼 거리에서 물을 뿌릴 것.

□ 진화 ; 용기안에 물을 뿌리지 말 것. 위험하지 않게 옮길 수 있는 경우 화재지역으로부터 용기를 제거할 것.

화재가 잘 진화될때까지 물로써 용기의 측면을 냉각시킬 것. 최대거리를 유지하여 진화할 것.

탱크로부터 멀리 떨어질 것. 지정된 약제를 사용할 것. 물질에 직접적으로 물을 뿌리지 말 것.

다량의 연소물질이 화재에 휩싸인 경우 물뿌림, 안개형태를 이용할 것. 부식 증기를 흡수하기 위해 물을 뿌릴 것.

가능한 멀리 떨어져서 많은 양의 물로 용기를 냉각시킬 것. 독성 증기 호흡을 피하고 바람을 등지고 설 것.

o 인화점 : 자료없음

o 발화상한계 : 자료없음

o 발화하한계 : 자료없음

o 자연발화점 : 자료없음

□ 유해 연소 생성물 ; 열분해 생성물은 독성 황산화물을 포함할 수 있음.

6. 누출사고시 대처방법

□ 직업적 유출 ; 연소물질(나무, 종이, 기름 등)을 유출된 물질로부터 떨어뜨릴 것. 유출된 물질을 건드리지 말 것.

용기안에 물을 뿌리지 말 것. 위험하지 않게 할 수 있으면 물질의 유출을 막을 것. 증기를 줄이기 위해 물 뿌림을

사용할 것. 누출 또는 유출 지역에 물을 뿌리지 말 것. 전문가의 감독하에서만 청소를 할 것. 추후의 처분을 위해

둔덕을 쌓을 것. 불필요한 사람을 통제할 것. 위험지역으로 분리하고 출입을 통제할 것. 출입 전 밀폐된 공간을

환기시킬 것.

□ 보고기준량(RQ) : 1000 pounds (약 450 kg)

SARA에서는 제304조(40CFR355.40)에 의해 이 양을 초과한 노출을 관련기관에 보고토록 함.

□ 토양 유출 ; 가두어 두기 위하여 라군, 연못, 피트와 같은 저장지역을 팔 것.  콘크리트, 폴리우레탄, 모래주머니,

흙무덤등을 사용하여 유출물질에 대한 제방을 쌓을 것. 누출 물질을 흡수하기 위해 재나 시멘트 분말을 사용할 것.

소석회, 중탄산나트륨 또는 부서진 석회석으로 토양을 중성화시킬 것.

□ 대기 유출 ; 물 뿌림으로 증기를 완전히 없앨 것. 사용된 물은 독성과 부식성이므로 추후의 처분과 봉쇄를 위해

둔덕을 쌓을 것.

□ 수중 유출 ; 농업석회, 소석회, 중탄산나트륨 또는 부서진 석회석으로 중성화시킬 것.

7. 취급 및 저장방법

이 물질의 저장시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.

차고 건조하며 환기가 잘 되는 지역에 저장할 것. 연소물질 및 기타 반응성 금속류와 분리시킬 것. 카바이드, 염소,

뇌산염, 질소, 피크리염 및 금속과 분리할 것. 직사광선을 피할 것. 비호완성 물질과 분리하여 저장할 것.

□ 최초 계획 기준량(TPQ) ; SARA에서는 제302조(40 CFR 355.30)에 의해 저장 및 유해물질이 있는곳을 신고토록함.

8. 노출방지 및  보호구 관련 정보

□ 노출기준         o 산업안전보건법        - TWA : 1 mg/m3

- STEL : -

o OSHA PEL           - TWA : 1 mg/m3

- STEL : -

o ACGIH TLV          - TWA : 1 mg/m3

- STEL : 3 mg/m3

o NIOSH REL          - TWA(10시간) : 1 mg/m3

- STEL : -

o DFG MAK            - TWA : 1 mg/m3

- 5 minute peak, momentary value, 8 times/shift : 2 mg/m3

□ 측정방법 ; 실리카겔 튜브, 소디움 비카본나이트/소디움 카본나이트, 이온크래마토그래피

□ 환기 ; 허용 기준을 준수하기 위해 공정밀폐 환기시설을 설치할 것.

□ 눈 보호 ; 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지키 위해 비밀보호 또는 분진보호용 고글형보안경을 착용해야 함.

□ 긴급 용기 세척 ; 이 물질에 근로자의 눈 또는 피부가 노출될 가능성이 있는 경우는 사업주는 비상시를 위하여

작업장 가까운 곳에 세안 및 세척설비를 설치하여야 함.

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질에 접촉할 가능성이 있는 피부를 보호하기 위하여 보호의와 장비를 착용할 것.

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질에 접촉을 피하기 위하여 보호장갑을 착용할 것.

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용 보호구와 최대사용농도는 미국 보건사회부에 의해 발간된 화학위험에 대한 NIOSH

지침이나 NIOSH 허용기준 연구 보고서에 의해 권고된 것임. 특정하게 선정된 보호구를  작업장내의 오염수준에

근거하여야 하며 보호구착용 후 근로시간 한계를 초과해서는 안되며 국립산업안전보건기구(NIOSH)와 광산보안청

(MSHA)에 의해 동시에 승인된 것이여야 함.

------------+-------------------------------------------------

농도   |                 호흡용 보호구

------------+-------------------------------------------------

25 mg/m3  |   o 고효율 미립자 및 산가스 카트리지를 장착한 모든 동력 공기 공기정화 호흡용 보호구

|   □연속유동방식에서 작동되는 모든 공기공급 호흡용 보호구

50 mg/m3  |   o 고효율 미립자와 함께 산가스 카트리지를 장착한 모든 동력 공기정화 호흡용 보호구

|   □모든 자급식 전면형 호흡용 장비

|   □모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구

|   o 고효율 미립자필터를 장착한 아래턱형, 앞면 또는 등에 장착하는산가스 정화통을 갖춘 모든

|     공기 정화 전면형 호흡용 보호구(가스마스크)

80 mg/m3  |   o 흡배기저항이나 양압으로 작동하는 모든 공기공급 전면형 호흡용 보호구.

-------------+--------------------------------------------------

o 대피

- 고효율 미립자 필터를 장착한 아래턱형, 앞면 또는 등에 장착하는 산가스 정화통을 가춘 모든 공기 정화 전면형

호흡용 보호구(가스 마스크)

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급식 전면형 호흡용 보호구로서 흡배기 저항이나 기타 양압 동되는 것.

- 흡배기저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식  호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기저항이나 기타

양압으로 작동되는 모든 공기 공급식 전면형 호흡용 보호구.

9. 물리 화학적  특성

o 외관 : 무취  맑은 무색의 연한 노란색을 띤 액체로 정재시 산 맛을 지닌   두운 갈색의 흡수성 오일 액체

o 분자량 : 98.07

o 분자식 : H2-S-O4

o 끓는점 : 626F (330C)

o 녹는점 : 50F (10C)

o 증기압 : 0.001이하 (20C에서)

o 증기밀도 : 3.4

o 비중 : 1.84

o 용해도(물) : 용해됨

o 산성도(pH) : 3 이하

□취기한계 : 1 mg/m3 이상

o 증발률 : 자료없음

o 용해도(용제) : 알콜에 용해 340 C에서 삼산화황산과 물로 분해됨.

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 물과 심한 발열 반응.

□ 피해야 할 조건 ; 연소물질(나무, 종이, 기름 등)을 발화시킬 수 있음. 물과 심한 반응. 가연성, 독성 가스는 공간에

축적될 수 있음. 하수구에 방류하는 것은 화재 및 폭발위험을 야기할 수 있음.

□ 피해야 할 물질

o 아세트알데히드 : 농축된 산에 의한 심한 중합반응.

o 무수초산 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

o 아세톤 + 질산 : 심한 분해.

o 아세톤 + 이염화칼륨 : 압력증가로 인한 용기의 파열.

o 아세톤니트릴 : 열에 심한 발열반응.

o 아크롤린 : 밀폐된 용기의 압력과 온도를 상승시킴.

o 아크릴로니트릴 : 왕성한 발열 중합반응.

o 알콜 : 발열 반응.

o 알콜 + 과산화수소 : 폭발가능.

□알리 알콜 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 알릴 클로라이드 : 심한 중합반응.

□ 알릴 니트레이트 : 심한 반응을 야기.

□ 2-아미노에탄올 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 산화수소 암모니아 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 암모니윰 아이론(III) 설파이트 도데카하이드로 : 가열시 심한 발열반응.

□ 삼과염화암모이나 : 화재 및 폭발 위험.

□ 아닐린 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 기저 : 심한 반응.

□ 벤질알콜 : 180도에서 폭발 분해될 수 있음.

□ 브롬 + 금속류 : 발화 가능.

□ 테르트-부틸-실렌 : 심한 발열 반응.

□ 노르말-부틸알데히드 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 카바이드 : 위험한 혼합.

□ 세슘 아세틸라이드 : 접촉시 발화.

□ 1-클로로-2,3-에폭시프로판 : 심한 상호작용.

□ 4-클로로니트로벤젠 + 삼산화황 : 폭발 반응 가능.

□ 염소산염 : 심한 폭발이 일□적임.

□ 염소산염 + 금속류 : 발화 가능.

□ 삼불화염소 : 심한 반응.

□ 염화황산 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 크롬산염 : 화재 및 폭발 위험.

□ 코팅제 : 부식됨.

□ 연소물질 : 발화됨.

□ 구리 : 이산화황의 생성.

□ 질소구리 : 심한 반응.

□ 2-시안-4-니트로벤조디아조니윰 하이드로겐 설파이트 : 발열 반응.

□ 2-시안-2-프로파놀 : 압력증가와 함께 심한 반응.

□ 시클로펜타디엔 : 심한 폭발 반응.

□ 시클로펜타논 옥심 : 심한 반응.

□ 1,3-디아지도벤젠 : 폭발 반응이 따르는 발화.

□ 디에틸아민 : 발열 반응.

□ 디이소부틸렌 : 폭발 반응이 따르는 발화.

□ 디메틸벤질카르비놀 + 과산화수소 : 폭발.

□ 디메톡시안트라퀵논 : 150도에서 발열반응.

□ 4-디메틸아미노벨즈알데히드 : 발열 반응.

□ 2,5-디니트로-3-메틸벤조산 + 소디움 아지드 : 폭발 반응.

□ 1,5-디니트로나프탈렌 : 발화 가능.

□ 에피클로로하이드린 : 심한 반응.

□ 에톡시라테드 노닐페놀 : 발화 가능.

□ 에탄올 + 과산화수소 : 폭발 가능.

□ 에틸렌 시안노하이드린 : 심한 반응.

□ 에틸렌 디아민 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 에틸렌 글리콜 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 에틸렌이민 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 풀미네이트 : 극히 위험한 혼합.

□ 헥사리튬 디실리시드 : 백열 반응.

□ 염화수소산 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 과산화수소(50%이상) : 증발후 폭발 반응.

□ 불화수소산 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 인다민 + 질산 : 폭발 가능.

□ 이오딘 헤파플루오라이드 : 산은 비등하게 됨.

□ 철 : 산-금속 반응으로부터 수소가스 생성에 의한 폭발 가능.

□ 이소프렌 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 리튬 실리시드 : 백열반응.

□ 머규리 니트라이드 : 접촉시 폭발.

□ 메시틸 옥시드 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 금속류 : 가연성 수소가스 생성.

□ 메탈 아세틸라이드 : 접촉시 발화.

□ 금속류(강) : 극히 위험한 혼합.

□ 메탈 클로라이트 : 적당히 냉각되지 않으면 심한 반응.

□ 메탈 퍼클로라이트 : 폭발성 과불화산 형성.

□ 4-메틸피리딘 : 발열 반응.

□ 니트르아민 : 접촉시 폭발하는 듯한 분해.

□ 니트라이트 : 비호완성.

□ 질산 + 글리세라이드 : 폭발.

□ 질산 + 유기금속 : 심한 반응을 야기.

□ 질산 + 톨루엔 : 심한 반응 또는 폭발 가능.

□ 니트로알릴 기저와 파생물 : 심한 반응 또는 폭발 가능.

□ 니트로벤젠 : 증가된 온도에서 발열 반응.

□ 3-니트로벤젠설포닉 애시드 : 발열 반응.

□ 니트로메탄 : 폭발성 혼합을 형성.

□ 노르말-니트로메틸아민 : 폭발성 분해.

□ 유기류 : 심한 발열 반응.

□ 펜타실버 트리하이드록시디아미도포스파이트 : 접촉시 폭발.

□ 퍼클로라이트 : 폭발 가능.

□ 과염소산 : 위험한 무수과염소산을 형성.

□ 과망간 : 과망간산의 형성.

□ 과망간 + 벤젠 : 폭발 가능.

□ 1-페닐-2-메틸-프로필 알콜 + 과산화수소 : 폭발 가능.

□ 포스퍼러스(흰색 또는 노란색) : 끓는 산과 접촉시 발화.

□ 포스퍼러스 이소시안나이트 : 심한 반응.

□ 포스퍼러스 트리옥시드 : 발화 가능한 심한 산화.

□ 피크라이트 : 극히 위험한 혼합.

□ 폴리실렌 : 접촉시 폭발.

□ 포타시윰 : 폭발성 상호작용.

□ 포타시윰 테르트-부톡시드 : 발화.

□ 포타시윰 클로라이트 : 화재 및 폭발 가능.

□ 포타시윰 퍼망간나이트 : 습기가 존재하면 폭발 가능.

□ 포타시윰 퍼망간나이트 + 포타시윰 클로라이트 : 심한 폭발.

□ 프로피올락톤(베타) : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 프로필렌 옥시드 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 3-프로핀올 : 적당히 냉각되지 않으면 폭발 가능.

□ 피리딘 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 소화제 : 반응.

□ 고무 : 부식됨.

□ 루비듐 아세틸라이드 : 접촉시 발화.

□ 실버 퍼망간나이트 : 폭발 반응.

□ 실버 퍼옥소클로로메이트 : 폭발 반응.

□ 나트륨 : 수성의 산과 폭발성 반응.

□ 염화나트륨 : 화재 또는 폭발 위험.

□ 소디움 카본나이트 : 심한 반응.

□ 수산화나트륨 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 소디움 테트라하이드로보라이트 : 심한 발열 반응.

□ 소디움 티오시안나이트 : 카본닐 설파이드의 생성과 함께 심한 발열 반응.

□ 스틸 : 산-금속 반응으로부터 수소가스에 의한 심한 폭발.

□ 스틸렌 모노머 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 수크로오즈 : 일산화카본의 형성.

□ 테트라메틸벤젠 : 밀폐된 용기에서 심한 반응.

□ 1,2,4,5-테트라진 : 접촉시 심한 분해.

□ 탈륨(I) 아지디디티오카본나이트 : 접촉시 폭발.

□ 1,3,5-트리니트로소헥사하이드로-1,3,5-트리아진 : 접촉시 폭발성 분해.

□ 비닐 아세테이트 : 밀폐된 용기의 온도와 압력을 증가.

□ 염화아연 : 화재 및 폭발 예상.

□ 요드아연 : 심한 상호작용.

□ 위험한 분해산물 ; 열분해는 독성 황산화물을 분출할 수 있음.

□ 중합반응 ; 상온, 상압에서 위험한 중합반응은 보고된 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료   □250 ug, 눈-토끼 : 심함

□5 mg/30초, 세척한 눈-토끼 : 심함

□ 독성자료

□TCL0 : 3 mg/m3/24주, 흡입-인간

□LC50 : 510 mg/m3/2시간, 흡입-라트

□LC50 : 320 mg/m3/2시간, 흡입-마우스

□LC50 : 18 mg/m3/2시간, 흡입-기니아 피그

□TCL0 : 2 mg/m3/78주, 간헐적 흡입-원숭이

□TCL0 : 30 mg/m3/7일, 계속적 흡입-기니아 피그

□TCL0 : 78 ug/m3/24시간/84일, 계속적 흡입-라트

□LD50 : 2140 mg/kg, 구강-라트

□LDL0 : 135 mg/kg, 구강-남자

□LDL0: 135 mg/kg, 비보고-남자

□변이원성 자료 : RTECS

□생식독성 자료 : RTECS

□ 발암성

□산업안전보건법 : 없음

□ NTP(액체) : 없음

□IARC(Group-1) : 황산에 포함되어 있는 강무기산 미스트에 직업적으로 노출된 사람에게 암이 발생함.

□황산에 포함되어 있는 강 무기산 미스트의 직업적으로 노출은 비강내만곡부, 인후 및 폐에 암을 유발함.

□ 국소 영향 :  부식제-흡입, 피부, 눈, 섭취

□ 급성독성수준 ; 흡입에 의한 심한 독성. 섭취시 보통의 독성.

□ 표적기관 영향 ; 자료없음.

□ 건강 영향

o 흡입 : 부식제/심한 독성물질, 80 mg/m3는 치사량.

- 급성노출 ; 미스트의 흡입시 호흡기 점막에  자극을 야기할 수 있음. 0.35~5 mg/m3는 폐에 공기흐름을 저해하고

얕고 점점 빨라지는  호흡을 야기할 수 있음 뜨겁게 농축된 증기는 폐조직에 심한 손상을 동반한 의식불명을 야

기할 수 있음. 증기는 코의 분비물, 재채기, 코, 목, 흉골후방의 화상 및 기침, 호흡저하, 기관지염, 화학적 폐렴 및

심하면 성대의 경련을 일으킬 수 있음. 고농도 증기는 코피 및 토혈, 위장염 및 폐부종을 일으킬 수 있음.

과노출인 경우 인후염, 기관지 및 폐의 부종을 일으킬 수 있음. 황산액체가 얼굴에 뿌려진 경우 폐섬유증, 지속

되는 기관지 지염 및 폐기종을 일으킬수 있음. 희석된 용액으로부터의 증기는 점막에 자극을 야기할 수 있음.

라트에게 치사량은 510 mg/m3/2시간임이 보고된 바 있음.

- 만성노출 ; 거듭되는 미스트의 노출은 상부소화기의 염증, 만성 기관지염 및 치아의 부식을 야기할 수 있음.

앞니 및 송곳니가 먼저 영향을 받음. 오랜 기간동안 지나친 노출시면 기관지의 증상들, 비루, 비번한 호흡기 감염,

폐, 위염 및 소화장애를 일으킬 수 있음. 만성 흡입은 신경계통에 영향을 주는 산증이 발생하는 신체에 일어

알카성분의 고갈을 초과하고 보행곤란과 전신 쇄약을 일으킬 수 있음. 화학공장 및 제르만 근로자에 대한 역학

조사에 의하면 고농도 황산에의 노출은 후두암 발생 위험을 능가하는 것으로 밝혀졌다.

동물연구에서 생식독성이 영향이 보고된 바 있음.

o 피부접촉 : 부식제

- 급성노출 ; 고농축 황산과의 접촉은 심한 2도 및 3도의 피부화상 및 심한 탈수반응과 습기와의 발열반응을 야기할

수 있음. 피부의 범위에 따라 허탈 및 쇼크를 일으킬 수 있음. 야기된 증상은 회복기가 길고 넓은 반흔을 남길 수

있음. 희석된 용액과의 접촉은 피부자극을 야기할 수 있음.

- 만성노출 ; 농도가 낮은 증기에의 반복적인 접촉은 손, 표피의 심한 건조 및 궤양 또는 만성 화농성 염증이 손톱

주위에 생길 수 있음. 희석된 용액과의 접촉은 피부염을 야기할 수 있음.

o 눈 접촉 : 부식제

- 급성노출 ; 증기에 노출되면 최루를 동반한 눈의 자상 및 화상, 시력저하 및 결막의 충혈을 일으킬 수 있음.

안구에 산이 뿌려지면 깊은 각막 궤양, 진성 결막염 및 심한 후유증을 갖는 안검의 병소를 일으킬 수 있음.

고치기가 힘든 각막손상 및 시력상실이 안검의 가려움증과 함께 일어날 수 있음. 황산에 의한 눈의 화상은 대부분

심한 경우 합병증으로 녹재장 및 백내장을 포함할 수 있음. 희석된 산과의 접촉은 완전회복이 가능한 일시적

증상들을 일으킬 수 있음.

- 만성노출 ; 반복되는 노출은 최루 및 만성 결막염을 일으킬 수 있음.

o 섭취 : 부식제

- 급성노출 ; 섭취시 구강, 목, 식도 및 복보의 화상통, 구토를 동반한 메스꺼움 및 검은 위의 내용물을 배설하는

설사를 일으킬 수 있음. 탈수증 및 조직의 탄소화가 구강 및 입술의 가피에서 발생함. 입주위에 갈색 또는 노란

색의 반점, 심한 갈증, 연하곤란, 쇼크 및 경련 그리고 경우에 따라 사망할 수도 있음. 알부민뇨증, 혈뇨, 무뇨증,

식도 및 소화기 협착증이 보고된 바 있음. 소화기관의 천공으로 인한 복막염이 가능함.

- 만성노출 ; 자료없음.

12. 환경 영향 정보

o 환경 영향 지수(0~4) : 자료없음.

o 급성수계독성 : 자료없음.

o 분해성 : 자료없음.

o 로그생체축적지수(BCF) : 자료없음.

o 로그 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음.

13. 폐기시 주의 사항

이 물질의 폐기시 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수 할 것.  40 CFR 262에 근거하여 폐기할 것.

EPA 유해폐기물 번호 :  D002         CERCLA 제 103조 보고기준량 : 100 pound (약 45 kg)

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 : 8

o UN 포장군 : II

o US DOT 선적 명칭 및 ID 번호(49 CFR 172.101) : 황산, UN1830

o US DOT 유해등급분류(49 CFR 172.101) : 8-부식물질

o US DOT 표시기준(49 CFR 172.101 & Subpart) : 부식제

o US DOT 포장기준 :      - 예외 : 49 CFR 173.154

- 소량포장 : 49 CFR 173.202

- 대량포장 : 49 CFR 173.242

o US DOT 제한량          - 승객용 항공기 또는 열차 : 1 리터

- 화물전용 항공기 : 30 리터

15. 법규에 관한 사항

□ 한국     o 산업안전기준법 : 특화물 3류, 허용농도

o 유해화학물질관리법 : 유독물

o 소방법 : 6종 황산

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제 103조(40 CFR 302.4) : 규정, RQ=1000 pound (약 450 kg)

o SARA 제 302조(40 CFR 355.30) : 규정, TPQ=1000 pound (약 450 kg)

SARA 제 304조(40 CFR 355.40) : 규정, RQ=1000 pound (약 450 kg)

SARA 제 313조(40 CFR 372.65) : 규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o California 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : 제 311/312(40 CFR 370.21)

- 급성유해성 : 있음

- 만성유해성 : 있음

- 화재유해성 : 없음

- 반응유해성 : 있음

- 급격한 분출유해성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information System Inc.사의 영문 OHS MSDS를  한국산업안전공단이 한글로  번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로 부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수 하여야 합니다.

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제3국에 수출코자하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를 명기해야 함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글 이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어롤 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함.

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 한림대학교 의과학연구소 교수 최재욱

□ 검토기관 : 인천대학교 산업안전공학과 교수 김윤선