-------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료(MSDS)]    목록 번호 : [121]                                                                        (주) 대 영 화 공

--------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공    공업용 화공약품 무기, 유기, 정밀, 고순도 화학제품  TEL 031-753-4101   FAX 031-753-4103 ----------------------------------------------------------------------------------

물질명 : 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE) / 하이드로

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

미국 MDL사에 의해 내부 용도로만 사용이 허용됨.  외부적 용도 사용을 위해서는 Section 16을 참조하시요.

물질명: 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE)

동의어/상품명:  디나트륨 염(DISODIUM SALT); 디나트륨 히드로아황산염(DISODIUM HYDROSULFITE);

나트륨 디아티온산염(SODIUM DITHIONITE); 나트륨 하이포아황산염(SODIUM HYPOSULFITE);

부르몰(BURMOL); 바트로리트(VATROLITE); 나트륨 히드로아황-산염(SODIUM HYDROSUL-PHITE);

나트륨 술폭실산염(SODIUM SULFOXYLATE); 블란키트(BLANKIT); 히드로스(HYDROS); 디아티온 산, 디나트륨 염(DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT); 디나트륨 디아티온산염(DISODIUM DITHIONITE);

V-브리트-B(V-BRITE-B); K-브리트(K-BRITE); 비르켐(VIRCHEM); 레두크톤(REDUCTONE);

비르텍스 CC(VIRTEX CC); V-브리트(V-BRITE); 비르텍스 RD(VIRTEX RD); UN 1384; 포피린 2 시약

CAT NO. 21875(PORPHYRIN 2 REAGENT   CAT NO. 21875); OHS21290; RTECS JP2100000

화학물질 군: 무기, 염류

작성 일자: 1984.12.18

개정 일자: 2001.3.22

2. 구성성분의 명칭 및 함유량

성분: 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE)

CAS 번호: 7775-14-6

유럽연합(EC) 번호(EINECS): 231-890-0

EC 색인 번호: 016-028-00-1

퍼센트(%): 100

3. 위험 유해성

NFPA 등급(0-4 단계):  보건=2  화재=1  반응성=2

응급상황을 위한 개요:

색상: 흰색이거나 회색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 썩은 달걀 냄새

주요한 건강위험성: 호흡기도 자극, 피부 자극, 눈 자극

물리적 위험: 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음. 고인화성. 물 또는

공기와 접촉하면 점화될 수도 있음. 물과 접촉시 반응할 수 있음.

잠재적 건강영향:

흡입:

단기간 노출: 자극, 알레르기 반응, 가려움(증), 호흡곤란, 천명, 푸른 빛 피부  색

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

피부 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

눈 접촉:

단기간 노출: 자극

장기간 노출: 단기간 노출시 보고된 영향과 같음

섭취:

단기간 노출: 알레르기 반응, 가려움(증), 구역, 위통, 천명, 푸른 빛 피부 색

장기간 노출: 사용할 수 있는 정보가 없음

발암성:

산업안전보건법 : 미규정

미국 산업안전보건청(OSHA): 아니오

미국 국립독성계획단(NTP): 아니오

국제 발암성연구소(IARC): 아니오

4. 응급조치 요령

흡입: 부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것. 호흡하지않을 경우

인공호흡을 할 것. 즉시 의사의 치료를 받을 것.

피부 접촉: 오염된 의복 및 신발을 제거하는 동안 적어도 15분 동안 비누와 물로

씻을 것. 필요시 의사의 치료를 받도록 할 것. 오염된 의복 및 신발은 재사용

전에 철저히 건조시키고 세탁할 것.

눈 접촉: 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것. 곧바로

의사의 치료를 받도록 할 것.

섭취: 만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

5. 폭발 화재시 대처방법

화재 및 폭발 위험: 심각한 화재 위험이 있음. 분진/공기 혼합물은 발화하거나 폭발할 수도 있음.

소화제: 입자상 분말 소화약제, 모래, 석회, 소다회

대형 화재: 물을 다량 뿜어 줄 것. 방호조치된 장소 또는 안전 거리가 확보된 곳에서 물을 뿌려야 함.

소방: 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로

부터 이동시킬 것. 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬

것. 탱크의 양 끝에는 접근하지 말 것. 입출하 또는 보관 장소에서 화재가 발생한

경우: 진화가 된 후에도 상당 시간 동안 물로 무인 호스 홀더 또는 모니터 노즐을

사용하여 물을 뿜어 용기를 냉각시킬 것. 만약 이것이 불가능하면 다음과 같은

예방대책을 강구할 것: 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것. 타도록 내버려 둘 것.

인화점: 가연성

6. 누출사고시 대처방법

직업적 유출:  누출된 물질을 만지지 말 것. 작업자가 위험없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단

시킬 것. 용기 내부에 물을 넣지 말 것. 소량 누출: 물을 다량 뿜어 줄 것.

다량   누출: 추후의 처리를 위한 제방을 축조할 것. 관계인 외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을

금지할 것.

7. 취급 및 저장방법

저장: 현행법규 및 규정에 의하여 저장 및 취급할 것. 신체적 손상을 입지 않도록

보호할 것. 물 또는 습기와의 접촉을 피할 것. 혼합금지 물질과 분리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

노출기준: 나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE):

직업적 노출기준이 제정되어 있지 않음.

환기: 국소배기장치 설치할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당

환기장치는 방폭설비를 할 것. 해당 노출기준에 적합한지 확인할 것.

눈 보호: 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것. 작업장

가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의: 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑: 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡 보호구: 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡 보호는 최소농도부터 최대농도까지로 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

분진, 미스트 및 흄용 호흡보호구.

공기 여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재).

전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흄용 여과재).

고 효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -

송기마스크(복합식 에어라인 마스크).

공기호흡기(전면형).

9. 물리화학적 특성

물리적 상태 : 고체

색상: 흰색이거나 회색

물리적 상태: 결정성가루

냄새: 썩은 달걀 냄새

분자량: 174.10

분자식: NA2-O4-S2

끓는점: 해당 안됨

용융점: >572 F (>300 C)

증기압: 해당 안됨

증기 밀도: 해당 안됨

비중(물=1): 2.2

물 용해도: 가용성

수소이온지수(pH): 용액에서 산성

휘발성: 해당 안됨

취기한계: 없음

증발율: 해당 안됨

물/오일 분산계수: 없음

용매 가용성:

약 용해성: 알코올

10. 안정성 및 반응성

반응성: 물과 접촉하면 발열반응 할 수도 있음. 공기 빛, 또는 물과의 접촉 또는

실온 이상에서의 보관이나 사용을 피할 것. 물 또는 습기있는 공기와 접촉하면

점화될 수도 있음. 강한 열, 불길 및 점화원을 피할 것. 밀폐된 용기는 격렬하게

파열될 수도 있음.

피해야 할 조건: 공기와의 접촉을 피할 것. 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을

피할 것. 위험한 가스가 밀폐공간에 축적될 수도 있음. 상수도 및 하수도에서

떨어진 곳에 둘 것.

혼합금지 물질: 산, 산화제

위험한 분해생성물:

산과 접촉시 분해생성물: 황하수소

열분해생성물: 황 산화물, 나트륨 산화물

중합 반응: 중합하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE):

발암성: 산업안전보건법 : 미규정

국소 영향:

자극제: 흡입, 피부, 눈

노출에 의해 위험이 증가될 수 있는 경우: 호흡기계 이상

12. 환경에 미치는 영향

환경독성 자료:

어독성: 5000 ug/L 24 주 (사망율) 무지개송어, 도날드슨 송어

해조류 독성: 320 ug/L 1-1.5 시간 (광합성) 청녹조류

13. 폐기시 주의사항

미국의 폐기물 처리관련 규정: U.S. EPA 40 CFR 262. 유해 폐기물 번호: D001. 적용

규정에 따라 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

U.S. DOT 49 CFR 172.101. 선적명-UN 번호; 위험 등급; 포장군; 경고표지:

고유 선적 명칭: 나트륨 디티오나이트 또는 나트륨 히드로설파이트

ID 번호: UN1384

U.S. DOT 49 CFR 172.101 위험 등급 또는 구분: 4.2

포장분류: II

U.S. DOT 49  CFR172.101 과 E  규정에 의한 경고표지 부착 요구: 자연 연소성

15. 법적 규제현황

나트륨 히드로아황산염(SODIUM HYDROSULFITE)

한국 규정:

- 산업안전보건법 : 미규정

- 유해화학물질관리법 : 미규정

- 소방법 : 미규정

미국 규정:   CERCLA 103 규정 (40CFR302.4): 규제대상 아님.

SARA 302 규정 (40CFR355.30): 규제대상 아님.

SARA 304 규정 (40CFR355.40): 규제대상 아님.

SARA 위험구분, SARA 311/312 규정(40CFR370.21):

급성: 네

만성: 아니오

화재: 네

반응성: 네

갑작스런 배출: 아니오

SARA 313 규정 (40CFR372.65): 규제대상 아님.

OSHA 규정(29CFR1910.119): 규제대상 아님.

주 규정:   캘리포니아 제안 65호(음용수 처리 규정): 규제대상 아님.

유럽연합 규정:   유럽연합(EC) 확정분류:      Xn 유해물질

유럽연합의 분류는 독자적인 연구자료에 의하므로 일치하지 않을 수 있음.

위험/유해 기호:

Xn 유해물질

유럽연합(EC) 위험 및 안전구문:

R 7            화재를 일으킬 수도 있음.

R 22           삼키면 유해함.

R 31           산과 접촉하면 독성가스가 발생됨.

S 2            어린이의 손이 닫지 않는 곳에 보관할 것.

S 7/8          용기는 잘 밀폐하고, 건조한 상태에서 보관할 것.

S 26           눈과 접촉시 다량의 물로 즉시 세척하고 의사의 치료를 받을 것.

S 28           피부에 접촉된 후에는 많은 양의 중성 비누와 물을 사용하여  즉시 세척할 것.

S 43           화재의 경우에는 분말 소화약제, 생석회, 석회 또는 모래를 사용할 것.

국가 물품목록 현황:

미국 물품 목록 (TSCA): 물품 목록에 있음.

TSCA 12(b) 수출 통지: 목록에 없음.

16. 기타 참고사항

MSDS 변경 요약   3. 위험 유해성

7. 취급 및 저장방법

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제현황

저작권 1984-2001 MDL Information Systems, Inc. 모든 저작권.

사용허가를 받은 기관: 한국산업안전공단

내부 배포 및 사용만을 위해 무제한 복사 가능.

미국 MDL사에 의해 내부적 용도로만 사용이 허용됨.

외부적(상업적) 용도 사용을 위한 문의 사항이 있을 때의 연락처:

㏇ 바이텍 켐스  소프트웨어 사업부   서울특별시 서초구 서초동 1598-3 르네상스 빌딩 705호

(우편 번호 137-729)       전화  : 82-2-522-9755           FAX   : 82-2-522-9757

E-mail : bhseo@chems.co.kr  ljh@chems.co.kr

Web : http://www.chems.co.kr