------------------------------------------------------------------------------

[물질안전보건자료 (MSDS)]    목록 번호 : [24/100]                                                                            (주) 대 영 화 공

------------------------------------------------------------------------------

(주) 대영화공       공업용 화공약품  무기 , 유기 , 정밀 , 고순도 화학제품  TEL 0342-753-4101  FAX 0342-753-4103

--------------------------------------------------------------------------------------

1. 화학제품과 제조회사 정보

□ 물질명 : 붕산(BORIC ACID)

o CAS 번호 : 10043-35-3

o RETECS 번호 : ED4550000

o UN 번호 :

o 관용명/상품명 : 붕산(BORIC ACID(H3BO3)), 보라식산(BORACIC ACID), 보릭 삼수산화물(BORIC

RIHYDROXIDE), 오르소붕산(ORTHOBORIC ACID), 오르소붕산(ORTHOBORIC ACID (B(OH)3))

, 오르소붕산(ORTHO-BORIC ACID(H3BO3)), 삼수산화보란(TRIHYDROXY-BORANE)

o 분자식 : H3BO3

o 화학물질군 : 무기산

2. 성분, 함유량 및 관련 정보

□ 성분 : 붕산(BORIC ACID)

o CAS 번호 : 10043-35-3

o 퍼센트(%) : 98 % 이상

o 기타 분순물 : 없음

3. 유해 위험성

o CERCLA 지수(0-3) : 보건=3, 화재=0, 반응성=0, 지속성=0

o NEPA 지수(0-4) : 보건=1, 화재=0, 반응성=0

7

□ 응급상황을 위한 개요

무취, 무색, 투명한 결정 또는 흰색 과립 또는 가루

만져보면 약간 기름기 있음, 호흡관과 피부에 자극감을 일으킴, 신장을 손상시킬 수 있음

중추신경계에 영향을 미칠수 있음. 분진을 흡입하지 말 것. 눈, 피부, 의복에 접촉시키지 말 것

용기는 완전히 밀폐시켜 둘 것. 취급 후에는 철저하게 씻을 것. 적절한 환기 상태에서 사용할 것

조심스럽게 취급할 것.

□ 건강에 미치는 잠재적 영향

o 흡입  - 단기적 영향 ; 자극감을 일으킬 수 있음, 단기 섭취시 보고된 효과를 일으킬 수 있음

그 외 영향은 다행감 및 신장손상이 포함될 수 있음

- 장기적 영향 ; 장기 섭취시 보고된 효과를 일으킬 수 있음

o 피부 접촉  - 단기적 영향 ; 자극감을 일으킬 수 있음. 단기 섭취시 보고된 효과를 일으킬 수 있음

그 외 영향은 다행감 및 신장손상이 포함될 수 있음

- 장기적 영향 ; 다른 경로의 노출에서 보고된 효과를 일으킬 수 있음. 시각장해가 일어날 수 있음

o 눈 접촉    - 단기적 영향 : 심각한 부작용에 관한 자료 없음

- 장기적 영향 : 자료 없음

o 섭취       - 단기적 영향 ; 포진, 발열, 소화장해질환, 객혈, 배뇨불능, 저혈압, 불규칙한 심박동, 두통, 졸음,다행감,

방향감 상실, 연축, 시각장해, 청색 피부증, 신장손상, 경련, 쇼크 및 혼수를 야기킬 수 있음

- 장기적 영향 ; 단기노출로 인한 효과뿐아니라 눈의 발적,부종,피부발적,피진 및 구토가 일어날수 있음

□ 발암성        o 산업안전보건법 :

o OSHA : 없음

o NTP : 없음

o IARC : 없음

4. 응급조치 요령

□ 흡입    o 응급조치

노출지역으로부터 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 필요하면 인공호흡을 실시할 것

환자를 따뜻하고 편안하게 할 것, 증상에 따라 대증적으로 치료할 것, 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 피부 접촉  o 응급조치

오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것. 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남아 있지 않다

는 증거가 있을 때까지 접촉된 부위를 씻어 낼 것(약 15-20분) 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 눈 접촉    o 응급조치

즉시 다량의 물 또는 생리식염수로 화학물질이 남아 있지 않다는 증거가 있을 때까지 아래 위

눈까풀을 치켜들고 눈을 씻어낼 것(약 15-20분), 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 섭취     o 응급조치

의식이 있고 경련을 일으키지 않을 경우 토근시럽을 복용시켜 구토를 유도할 것

구토를 하면 기도 흡입에 의한 질식을 방지하기 위해 허리를 굽혀 머리를 엉덩이보다 낮게 할 것

처음에 효과가 없으면 20분내에 반복할 것,  활성탄을 복용시킬 것, 호흡이 저하된 경우 또는 구토가 일어나지

않는 경우 주의깊게 위세척을 실시할 것, 증상에 따라 대증적으로 치료할 것

위세척은 유자격자에 의해 실시되야 함, 즉시 의학적 조치를 취할 것

□ 의사에 대한 정보

o 해독제 ; 특정한 해독제는 없음, 증상에 따라 대증적으로 치료할 것

5. 폭발, 화재시 대처 방법

□ 화재 및 폭발 위험 ; 열이나 불꽃에 노출되었을 때 화재 위험은 무시할 수 있음

□ 소화제 ;  주변 화재 형태에 적합한 소화제를 사용할 것

□ 진화 ; 긴급위험 없음. 가능하면 용기를 화재지역으로부터 제거할 것

증기 또는 분진의 호흡을 피하고 바람을 등지고 설 것

o 인화점 : 자료 없음

o 폭발 하한치 : 자료 없음

o 폭발 상한치 : 자료 없음

o 자연 발화점 : 자료 없음

□ 유해 연소 생성물 ; 100-160 C에서 점차 수분을 상실하여 메타붕산, 피로붕산, 최종적으로 붕산 무수화물을 형성함

6. 누출사고시 대처 방법

□ 직업적 누출 ; 쓸어서 매립 또는 추후 처리를 위해 적당하고 깨끗이 건조된 용기에 보관할 것

누출물을 하수구에 버리지말 것, 불필요한 사람은 접근을 금지시킬 것

7. 취급과 저장 방법

이 물질을 저장하고자 할 때에는 연방, 주 및 지방정부의 모든 규정을 준수할 것

같이 두어서는 안되는 물질과는 격리시켜 둘 것

8. 노출방지와 보호구 관련 정보

□ 노출기준

o 산업안전보건법  - TWA :

- STEL :

직업상의 노출기준이 OSHA, ACGIH, NIOSH에 의해 확립되어 있지 않음

□ 환기 ; 국소배기 시설을 설치할 것

□ 눈 보호 ; 근로자는 이물질에 의한 눈접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호형 고글형보안경을 착용

하여야 함

□ 긴급 세척시설 ; 이 물질에 근로자의 눈이 노출될 가능성이 있는 경우 사업주는 비상시를 위하여

작업장 가까운 곳에 눈 세척 설비를 마련해야 함

□ 보호의 ; 근로자는 이 물질과의 반복 또는 장기적인 피부 접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성)

보호의와 장비를 착용하여야 함

□ 보호장갑 ; 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑을 착용하여야 함

□ 호흡용 보호구 ; 다음의 호흡용 보호구는 물리적 자료, 독성, 건강에 대한 영향부분에서 수집된

자료에 근거해 권고된 것임. 최소 호흡보호에서 최대 호흡보호순으로 정렬된 것임

특별히 선정된 호흡용 보호구는 작업장 내의 오염물질 농도와 특정한 작업방법에 근거하여야 하며, 호흡용 보호구

의 성능 한계를 초과하지 말아야하고 미국 국립산업안전보건연구소(NIOSH)와 광산보안청(MSHA)에 의해 동시에

승인된 것이어야 함

o 모든 분진 및 미스트 호흡용 보호구

o 고효율미립자 필터를 장착한 모든 공기정화 호흡용 보호구

o 분진 및 미스트 필터를 장착한 모든 강력 공기정화 호흡용 보호구

o 고효율미립자 필터를 장착한 모든 강력 공기정화 호흡용 보호구

o 흡배기 저항이나 기타 양압 또는 연속흐름식으로 작동되는 모든 C형 공기공급식 호흡용 보호구

o 모든 자급식 호흡용 보호구

o 소방 및 기타 생명 또는 건강에 급박한 위험이 있는 경우

- 모든 자급 전면식 호흡용 보호구로써 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 것

- 흡배기 저항이나 기타 양압으로 작동되는 자급식 호흡용 보호구를 보조적으로 장착한 흡배기 저항

이나 기타 양압으로 작동되는 모든 전면 공기공급식 호흡용 보호구

9. 물리 화학적 특성

o 외관 : 무취, 무색, 투명한 결정 또는 흰색의 과립 또는 가루로써 만져보면 약간의 기름기가 있음

o 분자량 : 61.84

o 분자식 : H3-B-O3

o 융점 : 338-356도 화씨(170-180도 섭씨) 분해

o 비점 : 해당 사항 없음

o 증기압 : 2.6 MMHG(20도 C에서)

o 증기 밀도 : 해당 사항 없음

o 비중 : 1.435(15도 C에서)

o 용해도(물) : 6.35%(30도 C에서)

o PH : 5.1(0.6% 용액에서)

o 취기 한계 : 해당자료 없음

o 증발율 : 해당 사항 없음

o 용해도(용매) : 끓는 알콜 및 글리세롤에 녹음, 암모니아수에 약간 녹음, 아세톤에 녹기 어려움,

에테르에 매우 녹기 어려움

10. 안정성 및 반응성

□ 반응성 ; 상온 상압에서 안정함

□ 피해야 할 조건 ;  수집된 보고 없음

□ 피해야 할 물질

o 아세틱 안하이드라이드 : 가열시 폭발성 반응

o 철 : 수분 존재시 부식될 수 있음

o 포타슘 : 격렬 또는 폭발성 반응 가능성

□ 유해한 분해산물

100-160 C에서 점차 수분을 상실하여 메타붕산, 피로붕산, 최종적으로 붕산 무수화물을 형성함

□ 중합반응 ; 상온 상압에서 유해한 중합반응은 보고된 바 없음

11. 독성에 관한 정보

□ 자극성 자료 ; -15MG/3일, 간헐적 피부 - 사람 : 약함

□ 독성 지료

- LCL0 : 28MG/M3/4시간, 흡입 - 쥐

- LDL0 : 4MG/KG/4시간, 피부 - 소아

- LDL0 : 1500MG/KG, 피부 - 소아

- LDL0 : 1200MG/KG, 피부 - 유아

- LDL0 : 2430MG/KG, 피부 - 사람

- TDL0 : 500MG/KG, 경구 - 소아

- LDL0 : 934MG/KG, 경구 - 유아

- LDL0 : 200MG/KG, 경구 - 여자

- LDL0 : 429MG/KG, 경구 - 사람

- LD50 : 2660MG/KG, 경구 - 쥐

- LD50 : 3450MG/KG, 경구 - 생쥐

- LDL0 : 4 GM/KG, 경구 - 토끼

- LDL0 : 1 GM/KG, 경구 - 기니아 피그

- LDL0 : 1780MG/KG, 경구 - 개

- TDL0 : 800MG/KG/4주, 간헐적 경구 - 유아

- TDL0 : 244 GM/KG/2년, 연속 경구 - 쥐

- TDL0 : 45 GM/KG/90일, 연속 경구 - 쥐

- TDL0 : 42 GM/KG/14일, 연속 경구 - 생쥐

- TDL0 : 156 GM/KG/13주, 간헐적 경구 - 생쥐

- TDL0 : 23 GM/KG/90일, 연속 경구 - 개

- LDL0 : 1100MG/KG, 피하 - 유아

- LD50 : 1400MG/KG, 피하 - 쥐

- LD50 : 1740MG/KG, 피하 - 생쥐

- LD50 : 1200MG/KG, 피하 - 기니아 피그

- LDL0 : 1 GM/KG, 피하 - 개

- LDL0 : 150MG/KG, 피하 - 쥐

- LD50 : 1330MG/KG, 정맥 - 쥐

- LD50 : 1240MG/KG, 정맥 - 생쥐

- LDL0 : 800MG/KG, 정맥 - 토끼

- LDL0 : 800MG/KG, 복강내 - 생쥐

- LDL0 : 1 GM/KG, 비경구 - 개

- LDL0 : 670MG/KG, 비경구 - 토끼

- TDL0 : 170MG/KG, 비보고 - 사람

- LDL0 : 147MG/KG, 비보고 - 사람

- 돌연변이성 자료 : RTECS

- 차세대 영향 자료 : RTECS

□ 발암성 ;    o 없음

o 산업안전보건법 :

□ 국소 영향  ; 부식성 - 흡입, 피부

□ 급성독성 수준 : 섭취시 보통의 독성

□ 표적기관 영향 : 신경독성 - 중추신경 억제제,  중독은 위장관계 및 순환기계에 영향을 줄 수 있음

□ 추가 자료 ; 태반을 통과할 수 있음

□ 인체 영향

o 흡입 : 자극제/마취성/신경독성

- 급성 노출 ; 점막자극, 인후통 및 기침을 일으킬 수 있음. 점막을 통한 흡수는 급성 섭취시 설명된 전신 중독을

일으킬 수 있음

- 만성 노출 ;  분진 농도 31MG/M3 이상에 노출된 작업자는 호흡기 점막의 위축성 및 아위축성 변화를 보였음.

장기간 흡입은 만성 섭취시 설명된 중독을 일으킬 수 있음. 동물에서 생식기에 대한 영향이 보고

된 바 있음

o 피부 접촉 : 자극제/마취성/신경독성

- 급성 노출 ; 자극감을 일으킬 수 있음. 특히 유아 및 피부 손상, 벗겨짐 또는 화상이 있을 경우 피부

흡수에 의해 사망이 야기된 바 있음. 전신중독은 급성 섭취에서와 같은 효과를 야기할 수 있음

- 만성 노출 ; 반복 또는 장기간 접촉은 피부염을 일으킬 수 있음. 예전 문헌 연구에 따르면 장기간 피부 흡수는

환시, 시력감퇴 및 복시를 야기할 수 있음.  기타 전신적 영향이 만성 섭취에서 설명된 것처럼

나타날 수 있음

o 눈 접촉

- 급성 노출 : 눈에 대해 비자극성인 것으로 보고됨

- 만성 노출 : 자료 없음

o 섭취 : 자극제/신경독성

- 급성 노출 ; 오심, 상복부 통증, 출혈성 위염, 혈토 및 설사, 허약, 기면, 두통, 불안, 진전 및 안면 근육과 사지

연축, 간헐적 경련, 혼란을 동반한 중추신경 억제, 졸음 및 허탈을 야기할 수 있음. 냉습한 피부,

시아노시스, 저혈압, 빈맥, 약한 맥박, 섬망 및 혼수를 동반한 쇼크가 일어날 수 있음. 순환기 부전,

중추신경억제 또는 신부전으로 인한 사망이 즉시 또는 4-7일 안에 야기될 수 있음. 손바닥, 발바닥,

둔부, 음낭에 국소적으로 홍반, 박리, 수포, 발진이 야기될 수 있음. 이두 및 고막에 영향을 미칠수

있음, 감뇨, 알부민뇨, 무뇨 등 신손상이 나타남. 황달을 동반한 간손상 및 간비대는 드믐. 기타 중독

증상으로 산증, 혈관내 응고, 빈혈, 시각 장해 및 발열이 나타남

- 만성 노출 ; 반복된 섭취는 위장관 자극 및 장해, 식욕상실, 소화기능장해, 오심, 구토 가능성, 딱딱한 자반성의

홍반성 피진, 피부 및 점막 건조, 혀의 홍조, 입술 갈라짐, 탈모, 결막염, 안검부종 및 신손상을 야기할

수 있음. 동물연구에서 장기간 섭취는 다양한 생식기 영향을 야기시킨 것으로 나타남. 암컷 랫트에서

난소 및 난관, 수컷 쥐에서 고환, 부고환, 정관에 영향을 미쳤음

12. 환경영향 정보

o 환경영향 지수(0-4) : 자료 없음

o 급성 수계 독성 : 자료 없음

o 분해성 : 자료 없음

o 로그 생체축적 지수(BCF) : 자료 없음

o 로그 옥타놀/물 분배계수 : 자료 없음

13. 폐기시 주의 사항

폐기시 연방, 주 및 지방정부의 모든 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

o UN 유해등급 분류 :

o UN 포장군 :  현재 분류 안됨

15. 법규에 관한 사항

□ 한국     o 산업안전보건법 : 미규정

o 유해화학물질관리법 : 미규정

o 소방법 : 미규정

□ 미국

o TSCA : 규정

o CERCLA 제103조(40 CFR 302.4) : 미규정

o SARA 제302조(40 CFR 355.30) : 미규정

o SARA 제304조(40 CFR 355.40) : 미규정

o SARA 제313조(40 CFR 372.65) : 미규정

o OSHA 공정안전관리(29 CFR 1910.119) : 미규정

o CALIFORNIA 제안 65 : 미규정

o SARA 유해성 범주 : SARA 제311/312조(40 CFR 370.21)

- 급성 유해성 : 있음

- 만성 유해성 : 있음

- 화재 위험성 : 없음

- 반응 위험성 : 없음

- 급격한 분출 위험성 : 없음

16. 기타 참고사항

□ 이 MSDS는 산업안전보건법 제41조에 의거 MSDS를 작성하는 자 등을 지원 하기 위한 참고자료이므로 한국산업안전공단은 이로

인한 어떠한 기술적,법적 책임도 지지 않습니다.

□ 이 MSDS는 미국 MDL Information system Inc 사의 영문 OHS MSDS를 한국산업안전공단이 한글로 번역한 것입니다.

한국산업안전공단으로부터 이 MSDS를 제공받은 자는 아래 사항을 준수하여야 합니다

o 한국내에서는 이 MSDS의 영문 및 한글판을 복제하여 사용할 수 있음

o 화학제품을 제 3국에 수출하고자 하는 경우 이 MSDS의 영문판을 사용할 수 있으나 반드시 MDL사의 로고를 붙이고 출처를

명기하여야함

o 이 한글 및 영문 MSDS를 상업적 목적으로 재판매하거나 한글이외의 제 3국어로 번역하여 판매할 수 없음

o 이 한글 및 영문 MSDS를 화학제품의 수출시 영문이외의 제 3국어로 번역하여 제공하는 행위를 원칙적으로 금함

□ 상기 사항을 위반하는 자는 저작권에 관련된 국내외법에 의해 처벌을 받거나 소송을 제기 당할 수 있음을 주지하기 바람

□ 제공기관 : 한국산업안전공단 산업보건지도국

□ 번역기관 : 아주대학교 의과학연구소 교수  정호근

□ 검토기관 : 동아대학교 산업의학연구소 교수  김정만